{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Árlista fedlap","CPS_arlista","Kapcsolat","Kalk"],"not_rendered":{"charts":0,"images":22,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Árlista fedlap","index":0,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,7,39,9],[41,1,46,9],[23,3,23,7],[25,0,25,11],[26,0,26,11],[27,0,28,11],[30,0,30,11],[35,1,35,3],[22,0,22,11],[6,0,6,11],[7,0,7,11],[9,0,10,11],[12,0,12,11],[13,0,13,11],[15,0,15,11],[16,0,16,11],[18,0,18,11],[20,0,20,11],[21,0,21,11],[11,0,11,11]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Building Technologies"]
["CPS"]
[]
["ÁRLISTA - 2018"]
[]
[]
["Érvényes: 2018. feb. 15-től 2018. szept. 30-ig, illetve visszavonásig"]
["A korábbi árlista érvényét veszti."]
[]
["Magyarországi árlista részlet."]
["A feltüntetett árak NETTÓ HUF egységárak."]
[]
["Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!"]
[]
["Kedves Partnerünk!"]
["Köszönjük, hogy használja termékeinket! "]
["Ha az alkalmazáshoz segítségre van szüksége, \nhívjon bizalommal bennünket. "]
[]
[]
["Figyelem!"]
["Az árlista nem árajánlat. Ha elírás, hiba gyanúja merül fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal."]
["Az árváltoztatás jogát fenntartjuk a behozatali szabályok megváltozása és \naz MNB HUF / € árfolyam változásának esetére is."]
[]
[]
["Jellemző szállítási idő: 3…10 munkanap, pontos visszaigazolás a rendelés feldolgozása után adható."]
[]
[]
[]
[null,"Termékeinkkel kapcsolatban további részletes információkat érhet el honlapukon:"]
[null,"siemens.hu/cps",null,null,"- Katalógusok"]
[null,null,null,null,"- Adatlapok, termékismertetők"]
[null,null,null,null,"- Segédletek, szoftverek"]
[null,null,null,null,"- Hírlevelek"]
[null,"HIT Tool (on-line termékkiválasztó és méretező program)",null,null,null,null,null,"siemens.hu/hit"]
[]
[null,"Ebben a kiadványban található információk olyan adatokat és jellemzőket tartalmaznak, amelyek a tényleges használat esetén eltérhetnek a leírtaktól, illetve a termékek továbbfejlesztése miatt megváltozhatnak. A megfelelő jellemzőkről való tájékoztatási kötelezettség csak akkor áll fenn, ha azt a szerződésben külön kikötötték. Minden termék esetében fenntartjuk a szállítási lehetőségek és a műszaki módosítások jogát. A nyomdai hibák elkerülése érdekében mindent megteszünk, de az azokból adódó félreértésekért és károkért nem vállaljuk a felelősséget. Minden termékmegjelölés, márkajelzés vagy terméknév a Siemens vagy a beszállító cégek tulajdonában van, amelynek harmadik fél által saját célra történő felhasználása a tulajdonosok jogait sértheti."]

{"sheet":"CPS_arlista","index":1,"n_rows":3021,"n_cols":3,"rows_kept":3021,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Típus","Megnevezés / Termékleírás","Nettó listaár (Ft/db)"]
[410355768,"Clamp with screws",10710]
[410356058,"Clamp with screws etc, S01",12340]
[410455828,"Cover, without marking, blue",8280]
[410456348,"Cover, without marking, blue",4740]
[410921110,"Turnkey for manual adjustment",360]
[416513210,"Axial bracket for drive shaft adapter",220]
[417856498,"Stem connection cpl.",7820]
[418023780,"Taptite hexhead screw M6 * 16",150]
[419065990,"Mounting bracket",670]
[419071520,"Lasche kpl",360]
[421314160,"Locking spring for protection pocket",1320]
[426855048,"Handcontrol, blue, with mechanical parts",8080]
[426855108,"Handcontrol, blue",12370]
[428488060,"Sealing gland cpl.",4910]
[428488290,"Sealing gland cpl.",32560]
[428488740,"Sealing gland cpl.",5200]
[428495380,"Sealing gland silicon free, 10mm",39700]
[428495400,"Sealing gland silicon free, 14mm",49120]
[430413480,"Position indicator",100]
[430413490,"Position indicator",120]
[448427450,"Plastic adapter for position indicator",80]
[466857488,"Control unit",53970]
[466857518,"Control unit, advanced",60260]
[466857598,"Control unit",55400]
[467956290,"Sealing gland cpl.",9740]
[467956300,"Sealing gland cpl.",40830]
[471814020,"Standard shaft adapter assy",7020]
[7410900130,"Adjustement tool",260]
[7410900170,"Turnkey for manual adjustement",250]
[7416500010,"Axial bracket",160]
[7419000130,"Mounting bracket",460]
[7419000190,"Mounting bracket (short)",3770]
[7419001220,"7419001220  Hand Lever Ball Valve",400]
[7424200000,"7424200000  5x Stem washer 10 mm SKC",7850]
[7428400410,"7428400410  Plug Indicator",500]
[7428400420,"7428400420  Plug Indicator GS",240]
[7428400470,"7428400470  Sealing gland 10 mm, DVGW",6400]
[7428400610,"7428400610  StemSealing V_F43/53",7850]
[7430400000,"Position indicator",130]
[7442401250,"Connecting cable 1 m, with ferrules",19870]
[7442401260,"Connecting cable 2.5 m, with 6 pole pflu",28560]
[7442403010,"Connecting cable with 7-pole plug",33700]
[7448400090,"Plastic adapter for postion indicator",90]
[7467601750,"Hand manoeuvre kit VBF21.40/50",6370]
[7467602730,"7467602730  Knob short stroke valves",1510]
[7471800080,"Standard shaft adapter",5650]
[7471800190,"Shaft Adapter square 15x15 mm",4170]
[7471800200,"Shaft Adapter square 12x12 mm",3880]
[7471800210,"Shaft Adapter square 10x10 mm",3880]
[7471800220,"Shaft Adapter square 08x08 mm",4220]
[7471800270,"Achsbefestigung 4-Kant 15mm kompl.",5710]
[7471800280,"Achsbefestigung 4-Kant 12mm kompl.",5680]
[7471800290,"Achsbefestigung 4-Kant 10mm kompl.",6170]
[7471800300,"Achsbefestigung 4-Kant 8mm kompl.",7020]
[8000060843,"8000060843  SparePart-Kit  SAX/V...",12480]
[8000060844,"8000060844  SparePart-Kit SAL...",24280]
["2WR6-1.5","Qn=1,5m3/h 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" \n1,5m érzékelő kábel, 28mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés",78480]
["2WR6-1.5/MBUS","Qn=1,5m3/h 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\"  \n1,5m érzékelő kábel, 28mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, M-busz kommunikációval, Fűtés",83030]
["2WR6-1.5H","Qn=1,5m3/h 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" \n1,5m érzékelő kábel, 28mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés",87160]
["2WR6-1.5H/MBUS","Qn=1,5m3/h 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\"  \n1,5m érzékelő kábel, 28mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, M-busz kommunikációval, Hűtés",91700]
["2WR6-2.5","Qn=2,5m3/h 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G1\"\n1,5m érzékelő kábel, 28mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés",81230]
["2WR6-2.5/MBUS","Qn=2,5m3/h 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G1\" \n1,5m érzékelő kábel, 28mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, M-busz kommunikációval, Fűtés",85630]
["2WR6-2.5H","Qn=2,5m3/h 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G1\"\n1,5m érzékelő kábel, 28mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés",89900]
["2WR6-2.5H/MBUS","Qn=2,5m3/h 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G1\" \n1,5m érzékelő kábel, 28mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, M-busz kommunikációval, Hűtés",83430]
["5WG11102AB03","GAMMA BUSZCSATOLÓ SÜLY. 110",23680]
["5WG11102AB11","GAMMA BUSZCSATOLÓ SÜLY. 110 M. KRALLEN",28050]
["5WG11153AB01","DELTA BUS COUPL. UNIT SM 115 M1",24360]
["5WG11153AB11","DELTA BUS COUPL. UNIT SM 115 M2",29190]
["5WG11153AB21","DELTA BUSZCSATOLÓ FK. 115 T1",22220]
["5WG11153AB31","DELTA BUSZCSATOLÓ FK. 115 T2",24500]
["5WG11162AB01","GAMMA DELTA BUSZCSATOLÓ SÜLY. 116 M1",14870]
["5WG11162AB11","GAMMA DELTA BUSZCSATOLÓ SÜLY. 116 M2",16940]
["5WG11162AB21","GAMMA DELTA BUSZCSATOLÓ SÜLY. 116 T1",13290]
["5WG11162AB31","GAMMA DELTA BUSZCSATOLÓ SÜLY. 116 T2",14420]
["5WG11172AB12","Bus Transceiver Module (BTM)",10210]
["5WG11172BB12","Bus Coupling Unit (BTM) UP 117B12",9800]
["5WG11172CB12","Bus Coupling Unit (BTM) UP 117C12",9800]
["5WG11184AB01","Bus Connection Modul (BCM) AP 118",10400]
["5WG11201AB02","GAMMA FOLYTÓ N 120/02",14090]
["5WG11251AB02","GAMMA KNX busztáp N125/02, 160mA",42310]
["5WG11251AB12","GAMMA KNX busztáp N125/12, 320mA",62770]
["5WG11251AB22","GAMMA KNX busztáp N125/22, 640mA",87370]
["5WG11254AB23","Decentralized power supply, 80mA",23220]
["5WG11254CB23","Decentralized power supply, 80mA",33570]
["5WG11401AB03","GAMMA VONAL-/TARTOMÁNYSCSATOLÓ N 140",96570]
["5WG11401AB13","GAMMA VONAL-/TARTOMÁNYSCSATOLÓ N140/13",97490]
["5WG11411AB03","KNX/DALI GATEWAY PLUS N 141/03",139560]
["5WG11411AB21","KNX/DALI GATEWAY TWIN PLUS N141/21",214300]
["5WG11411AB31","KNX/DALI GATEWAY TWIN N141/31",148770]
["5WG11412AB71","SIEMENS TYP DALI NYOMÓBEMENET 4-ES",22120]
["5WG11431AB01","IP Gateway KNX-BACnet N143",195480]
["5WG11461AB02","GAMMA IP ROUTER N146/02",124390]
["5WG11481AB12","USB Interface N 148/12",61850]
["5WG11481AB22","GAMMA IP CSATOLÓ N148/22",63920]
["5WG11521AB01","IP Control Center N152",403700]
["5WG11908AD01","GAMMA TULFESZÜLTSÉG VÉDŐ 190",16180]
["5WG11938AB01","GAMMA BUSZKAPOCS 193",320]
["5WG12012DB12","Wall switch single UP 201/2 TW",41610]
["5WG12012DB13","Wall switch single UP 201/3 TW",42480]
["5WG12012DB32","Wall switch single UP 201/2 CH",44210]
["5WG12012DB33","Wall switch single UP 201/3 CH",45080]
["5WG12022DB12","Wall switch double UP 202/2 TW",46230]
["5WG12022DB13","Wall switch double UP 202/3 TW",50860]
["5WG12022DB32","Wall switch double UP 202/2 CH",49410]
["5WG12022DB33","Wall switch double UP 202/3 CH",55770]
["5WG12032DB12","Wall switch quadruple UP 203/2 TW",52880]
["5WG12032DB13","Wall switch quadruple UP 203/3 TW",56350]
["5WG12032DB14","Wall switch quadruple UP 203/4 TW",59530]
["5WG12032DB15","Wall switch quadruple UP 203/5 TW",65890]
["5WG12032DB32","Wall switch quadruple UP 203/2 CH",57510]
["5WG12032DB33","Wall switch quadruple UP 203/3 CH",60980]
["5WG12032DB34","Wall switch quadruple UP 203/4 CH",64440]
["5WG12032DB35","Wall switch quadruple UP 203/5 CH",72250]
["5WG12042AB11","Room Controller Contouch UP 204, white",154250]
["5WG12042AB21","Room Controller Contouch UP 204, carbon",169380]
["5WG12042AB31","Room Controller Contouch UP 204, alu",169380]
["5WG12042AB51","Room Controller Contouch UP 204, black",169380]
["5WG12112DB01","Touch Sensor Unit single UP 211/01",35830]
["5WG12118DB11","Touch Sensor Cover single w UP 211/11",6760]
["5WG12118DB21","Touch Sensor Cover single b UP 211/21",6760]
["5WG12122DB01","Touch Sensor Unit double UP 212/01",44500]
["5WG12128DB11","Touch Sensor Cover double w UP 212/11",9530]
["5WG12128DB21","Touch Sensor Cover double b UP 212/21",9530]
["5WG12132DB01","Touch Sensor Unit quadruple UP 213/01",56060]
["5WG12138DB11","Touch Sensor Cover quadruple w UP 213/11",15310]
["5WG12138DB21","Touch Sensor Cover quadruple b UP 213/21",15310]
["5WG12202AB21","GAMMA UP 220/21 2-ES I/O NYOMÓ BEMENET",14850]
["5WG12202DB31","I/O-Pushbutton interface 4-fold UP220/31",24370]
["5WG12212DB12","Wall switch single UP221/2 TW",20000]
["5WG12212DB13","Wall switch single UP221/3 TW",23320]
["5WG12212DB32","Wall switch single UP221/2 AM",21650]
["5WG12212DB33","Wall switch single UP221/3 AM",25110]
["5WG12218NB12","GAMMA miro 55-4x4, frame",1770]
["5WG12222DB12","Wall switch double UP222/2 TW",24940]
["5WG12222DB13","Wall switch double UP222/3 TW",26590]
["5WG12222DB32","Wall switch double UP222/2 AM",26810]
["5WG12222DB33","Wall switch double UP222/3 AM",28550]
["5WG12232AB14","GAMMA NYOMÓ 3-AS, LEDES HÖM.ÉRZ.VEL SÜLY 223/4 DELTA I-SYSTEM FEHÉR",36410]
["5WG12232AB34","GAMMA NYOMÓ 3-AS, LEDES HÖM.ÉRZ.VEL SÜLY 223/4 DELTA I-SYSTEM ALU",39010]
["5WG12232DB12","Wall switch triple UP223/2 TW",26590]
["5WG12232DB13","Wall switch triple UP223/3 TW",31790]
["5WG12232DB15","Wall switch triple UP223/5 TW",43350]
["5WG12232DB32","Wall switch triple UP223/2 AM",28550]
["5WG12232DB33","Wall switch triple UP223/3 AM",33810]
["5WG12232DB35","Wall switch triple UP223/5 AM",46230]
["5WG12272AB11","5WG12272AB11  ROOM CONTROL UNIT UP227",89880]
["5WG12372KB11","UP 237K Thermostat heat./cool. i-system",52010]
["5WG12372KB31","UP 237K THERMOSTAT I-SYS, ALU",54910]
["5WG12513AB11","GAMMA FK 251/11 MOZGÁSJELZŐ IP55",69210]
["5WG12513AB21","GAMMA FK 251/21 MOZGÁSJELZŐ IP55",71510]
["5WG12542KB13","UP 245K Thermostat heat./cool. style",62710]
["5WG12542KB43","UP 252K THERMOSTAT STYLE, PLATINUM",65890]
["5WG12543EY02","GAMMA KOMBIÉRZÉKELŐ AP 254/02",99700]
["5WG12552DB21","BRIGHTNESS CONTROLLER UP 255D21",29890]
["5WG12557AB11","IR remote calibration",10990]
["5WG12573AB22","GAMMA FK 257/22 IDŐJÁRÁSKÖZPONT (GPS)",479580]
["5WG12573AB32","GAMMA AP 257/32 IDŐJÁRÁSKÖZPONT WS1 (GPS)",261340]
["5WG12573AB42","GAMMA AP 257/42 SZÉLÉRZÉKELŐ",127480]
["5WG12573AB51","Weather station AP 257/51",127480]
["5WG12573AB61","Weather station GPS AP 257/61",298980]
["5WG12581AB02","GAMMA HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐ N 258/02",95080]
["5WG12582DB12","PRESENCE DETECTOR DESK UP 258D12",32650]
["5WG12582EB22","PRESENCE DETECTOR DESK UP 258E22",40240]
["5WG12587EB01","GAMMA FALONKÍVÁLI DOMOZ MOZGÁSÉRZÉKELŐHÖZ UP258E21",5860]
["5WG12601AB01","GAMMA BINÁRISBEMENET N 260",58400]
["5WG12604AB23","binary input AP 260/23",41380]
["5WG12604CB23","Binary input JB 260C23, 4xAC/DC12...230V",48970]
["5WG12611AB01","GAMMA BINÁRISBEMENET N 261",57250]
["5WG12611CB01","GAMMA BINÁRISBEMENET N 261",60240]
["5WG12621EB01","GAMMA BINÁRISBEADÁSESZKÖZ N 262E/01",70360]
["5WG12621EB11","GAMMA BINÁRISBEADÁSESZKÖZ N 262E/11",105770]
["5WG12631EB01","GAMMA BINÁRISBEADÁSESZKÖZ N 263E/01",70360]
["5WG12631EB11","GAMMA BINÁRISBEADÁSESZKÖZ N 263E/11",105770]
["5WG12641EB11","GAMMA BINÁRISBEADÁSESZKÖZ N 264E/11",105770]
["5WG12818UB12","GAMMA miro 68-4x4, frame",1730]
["5WG12852DB12","Wall switch single UP285/2 TW",24280]
["5WG12852DB13","Wall switch single UP285/3 TW",28000]
["5WG12852DB42","Wall switch single UP285/2 PM",26120]
["5WG12852DB43","Wall switch single UP285/3 PM",30060]
["5WG12862DB12","Wall switch double UP286/2 TW",29770]
["5WG12862DB13","Wall switch double UP286/3 TW",31790]
["5WG12862DB42","Wall switch double UP286/2 PM",32080]
["5WG12862DB43","Wall switch double UP286/3 PM",33810]
["5WG12872AB11","Taster UP287/4f/ D-style/titanw.",27220]
["5WG12872AB14","GAMMA NYOMÓ 4-ES, LEDES HÖM.ÉRZ.VEL SÜLY 287/4 DELTA STYLE FEHÉR",48830]
["5WG12872AB44","GAMMA NYOMÓ 4-ES, LEDES HÖM.ÉRZ.VEL SÜLY 287/4 DELTA STYLE PLATINA",51720]
["5WG12872DB12","Wall switch quadruple UP287/2 TW",39880]
["5WG12872DB13","Wall switch quadruple UP287/3 TW",43630]
["5WG12872DB15","Wall switch quadruple UP287/5 TW",54910]
["5WG12872DB42","Wall switch quadruple UP287/2 PM",42480]
["5WG12872DB43","Wall switch quadruple UP287/3 PM",46520]
["5WG12872DB45","Wall switch quadruple UP287/5 PM",58380]
["5WG12907AB11","GAMMA AJTÓ/ABLAK NYITÁS ÉRZÉKELŐ S 290",6350]
["5WG12948AB01","GAMMA ÖSSZEKÖTŐKENGYEL",720]
["5WG13051AB01","GAMMA SZCENÁRIÓ / ESEMÉNY MODUL N305",50280]
["5WG13501EB01","GAMMA IP-KONTROLLER N350E",235800]
["5WG13601AB01","GAMMA MAXIMUMFIGYELŐ N 360",284650]
["5WG14257AB72","IR TÁVIRÁNYÍTÓ S425/72",31150]
["5WG14507AB03","IR VEVŐ-DEKODER S450",56950]
["5WG15011AB01","GAMMA N 501 KOMBI-REDŐNY AKTOR",108290]
["5WG15021AB02","GAMMA N 502/02 KOMBI-KAPCSOLÓAKTOR, 8FA 8X BE AC/DC 12-230V, 8X BA AC 230V, 16 A AC1",132900]
["5WG15101AB03","GAMMA TERHELÉSKAPCSOLÓ N 510/03",80480]
["5WG15101AB04","GAMMA TERHELÉSKAPCSOLÓ N 510/04",87600]
["5WG15102AB03","binary output device UP 510/03",36100]
["5WG15102AB13","binary output device UP 510/13",33570]
["5WG15102AB23","binary output device UP 510/23",28050]
["5WG15102KB23","Thermo drive actuator, 2x 1,5A",39880]
["5WG15104CB23","Binary output JB 510C23, 2x 10A",36330]
["5WG15111AB02","GAMMA KAPCSOLÓ AKTOR N 511/02",111290]
["5WG15112AB10","GAMMA KAPCSOLÓ AKTOR SÜLY. 511/10",32420]
["5WG15121AB01","GAMMA TERHELÉSKAPCSOLÓ N 512",116120]
["5WG15121AB11","GAMMA KAPCSOLÓ AKTOR N 512/11 M3X16A C-L",62540]
["5WG15121AB21","GAMMA KAPCSOLÓ AKTOR N 512/21 S3X16A C-L",31500]
["5WG15121CB01","GAMMA TERHELÉSKAPCSOLÓ N 512",114960]
["5WG15124AB23","switching actuator AP 512/23",23910]
["5WG15124CB23","Switching actuator JB 512C23, 1x 16A",32880]
["5WG15131AB11","GAMMA N 513/11 KAPCSOLÓAKTOR M3X20AX C- FŐMODUL, 3X AC 230V, 20AX C-TERHELÉS, TERHELÉS-ELLENÖRZÉS",76340]
["5WG15131AB21","GAMMA N 513/21 KAPCSOLÓAKTOR S3X20AX C- BŐVÍTŐUNG, 3X AC 230V, 20AX C-TERHELÉS, TERHELÉS-ELLENÖRZÉS",38170]
["5WG15134CB23","Binary output JB 513C23, 3x 6A",41380]
["5WG15134DB23","Binary output RL 513D23, 3x 6A",31960]
["5WG15202AB03","SHUTTER BLIND ACTUATOR UP 520/03, 1X 6A",35410]
["5WG15202AB13","shutter blind actuator UP 520/13",32650]
["5WG15202AB23","shutter blind actuator UP 520/23",27360]
["5WG15202AB31","GAMMA UP 520/31 REDŐNYAKTOR",39090]
["5WG15204CB23","Solar protection actuator, 1x 6A",35640]
["5WG15211AB01","GAMMA REDŐNYKAPCSOLÓ N 521",60240]
["5WG15214AB23","Jalousieaktor AP 521/23, 1x 6A",37250]
["5WG15214CB23","Solar protection actuator JB, 2x 6A",45070]
["5WG15221AB03","GAMMA REDŐNYKAPCSOLÓ N 522/03",93120]
["5WG15231AB02","GAMMA REDŐNYKAPCSOLÓ N523/02",79550]
["5WG15231AB03","GAMMA ROLÓKAPCSOLÓ N523/03",66220]
["5WG15231AB04","GAMMA REDŐNYAKTOR N523/04",76340]
["5WG15231AB11","GAMMA REDŐNYAKTOR N523/11",124390]
["5WG15231CB04","Blind actuator N523/04 , 4x120V AC / 6A",78860]
["5WG15241AB01","GAMMA REDŐNYKAPCSOLÓ N 524",108670]
["5WG15251EB01","GAMMA KAPCSOLÓ -/DIMMAKTOR N 525E DALI",115650]
["5WG15252AB03","universal dimmer UP 525/03",48280]
["5WG15252AB13","universal dimmer UP 525/13",45520]
["5WG15252AB23","universal dimmer UP 525/23",40240]
["5WG15252AB31","GAMMA UNIVERZALIS DIMMER UP 525/31",54730]
["5WG15254CB23","Universal dimmer JB 525C23, 1x 125VA",47830]
["5WG15261AB02","GAMMA KAPCSOLÓ -/DIMMAKTOR N 526",130220]
["5WG15261EB02","GAMMA KAPCSOLÓ -/DIMMAKTOR N 526 E02",175200]
["5WG15264CB23","Switch/Dimming Actuator JB526C23",96570]
["5WG15271AB52","N 527/52 UNIVERSALDIMMER S1000G",59780]
["5WG15274CB23","Switch/Dimming Actuator JB527C23",59780]
["5WG15281CB01","Universal dimmer N 528C01, 2x150VA, 120V",69210]
["5WG15281DB01","Universal dimmer N 528D01, 2 x 300VA, 23",70590]
["5WG15301DB31","Switching Actuator N530D31",55180]
["5WG15301DB51","Switching Actuator N530D51",86910]
["5WG15301DB61","Switching Actuator N530D61",102550]
["5WG15321DB31","Switching Actuator N532D31",63460]
["5WG15321DB51","Switching Actuator N532D51",96800]
["5WG15321DB61","Switching Actuator N532D61",118640]
["5WG15341DB31","Switching Actuator N534D31",83920]
["5WG15341DB51","Switching Actuator N534D51",112670]
["5WG15341DB61","Switching Actuator N534D61",136800]
["5WG15621AB01","GAMMA BINÁRISKIMENET N 562",59780]
["5WG15621AB11","GAMMA FŐMODUL 3X AC 230/400V, 10A C-TERHELÉS, TERHELÉS-ELLENÖRZÉS",58860]
["5WG15621AB21","GAMMA BŐVÍTŐUNG 3X AC 230/400V, 10A C-TERHELÉS, TERHELÉS-ELLENÖRZÉS",30580]
["5WG15622AB31","GAMMA KAPCSOLÓAKTOR UP 562/31",39090]
["5WG15627AB02","Valve actuator AP 562/02",65020]
["5WG15671AB01","GAMMA KAPCSOLÓ AKTOR N567",61850]
["5WG15671AB11","GAMMA KAPCSOLÓ AKTOR N567/11",97030]
["5WG15671AB12","GAMMA KAPCSOLÓ AKTOR N 567/12",70360]
["5WG15671AB22","GAMMA N 567/22 KAPCSOLÓAKTOR",118410]
["5WG15882AB13","GAMMA INSTABUS UP 588/13 ÉRINTŐ KÉPERNYŐ 5, 7 \" SZINES-TFT DISPLAY 230 V AC, 50/60 HZ",436050]
["5WG15882AB23","GAMMA INSTABUS UP 588/23 ÉRINTŐ KÉPERNYŐ 5, 7 \" SZINES-TFT DISPLAY 24 V AC/DC",436050]
["5WG15888AB12","GAMMA DÍSZÍTŐ KERET ÉRINTŐ KÉPERNYŐHÖZ ALUMINIUM",26850]
["5WG15888AB13","GAMMA DÍSZÍTŐ KERET ÉRINTŐ KÉPERNYŐHÖZ ACÉL",26850]
["5WG15888AB14","GAMMA DÍSZÍTŐ KERET ÉRINTŐ KÉPERNYŐHÖZ FEKETE ÜVEG",35600]
["5WG15888AB15","GAMMA DÍSZÍTŐ KERET ÉRINTŐ KÉPERNYŐHÖZ FEHÉR ÜVEG",35600]
["5WG15888EB01","GAMMA TOUCH-PANEL SÜLY.-DOBOZ VISION",18330]
["5WG16051AB01","GAMMA FŰTÉS AKTOR N 605",132040]
["5WG16413AB01","room control box (RCB)",45760]
["5WG32603AB11","GAMMA AJTÓ-/ABLAK KONT.WAVE TF AP260",36730]
["5WG3260-3TB11/CZ","AP260 rádiófrekvenciás ablakkontaktus",22020]
["5WG42213AB10","GAMMA FALIADÓ 1-ES. ENOCEAN AP 221 DELTA I-SYSTEM FEHÉR ",26760]
["5WG42213AB11","GAMMA FALIADÓ 1-ES. ENOCEAN AP 221 DELTA I-SYSTEM FEHÉR I/OJELLEL",26960]
["5WG42213AB12","GAMMA FALIADÓ 1-ES. ENOCEAN AP 221 DELTA I-SYSTEM FEHÉR LE/FELJELLEL",26960]
["5WG42213AB30","GAMMA FALIADÓ 1-ES. ENOCEAN AP 221 DELTA I-SYSTEM ALU ",28900]
["5WG42213AB31","GAMMA FALIADÓ 1-ES. ENOCEAN AP 221 DELTA I-SYSTEM ALU I/OJELLEL",29190]
["5WG42213AB32","GAMMA FALIADÓ 1-ES. ENOCEAN AP 221 DELTA I-SYSTEM ALU LE/FELJELLEL",29190]
["5WG42223AB10","GAMMA FALIADÓ 2-ES. ENOCEAN AP 222 DELTA I-SYSTEM FEHÉR ",28320]
["5WG42223AB11","GAMMA FALIADÓ 2-ES. ENOCEAN AP 222 DELTA I-SYSTEM FEHÉR I/OJELLEL",28550]
["5WG42223AB12","GAMMA FALIADÓ 2-ES. ENOCEAN AP 222 DELTA I-SYSTEM FEHÉR LE/FELJELLEL",28550]
["5WG42223AB30","GAMMA FALIADÓ 2-ES. ENOCEAN AP 222 DELTA I-SYSTEM ALU ",30920]
["5WG42223AB31","GAMMA FALIADÓ 2-ES. ENOCEAN AP 222 DELTA I-SYSTEM ALU I/OJELLEL",30920]
["5WG42223AB32","GAMMA FALIADÓ 2-ES. ENOCEAN AP 222 DELTA I-SYSTEM ALU LE/FELJELLEL",30920]
["7ME3410-1TC02-4ER2","SITRANS FUE380 ultrahangos mérőcső, DN125 karimás qp100m3/h qs200m3/h qi2m3/h PN16, Compact verzió, Tmax120°C, visszatérő ágba építendő, AC230V táp., MID hitelesítés fűtéshez vagy hűtéshez",1718260]
["7ME3410-1TC02-4ER4 /LGA","Sitrans FUE380 ultrahangos mérőcső, DN125 karimás qp100m3/h qs200m3/h qi2m3/h PN16, Compact verzió, Tmax120°C, visszatérő ágba építendő, 10liter/impulzus kimenet, AC230V táp., MID hitelesítés fűtés vagy hűtéshez",1724760]
["7ME3410-2BC02-4DR2","Sitrans FUE380 ultrahangos mérőcső, DN150 karimás qp150m3/h qs300m3/h qi3m3/h PN16, Compact verzió, Tmax120°C, visszatérő ágba építendő, 10liter/impulzus kimenet, elemes táp., MID hitelesítés Fűtéshez vagy Hűtéshez",1850120]
["7ME3410-2BC02-4ER4/LGA","Sitrans FUE380 ultrahangos mérőcső, DN150 karimás qp150m3/h qs300m3/h qi3m3/h PN16, Compact verzió, Tmax120°C, visszatérő ágba építendő, 10liter/impulzus kimenet, AC230V táp., MID hitelesítés fűtés vagy hűtéshez",1866490]
["7ME3410-2FC02-4ER2","Sitrans FUE380 ultrahangos mérőcső, DN200 karimás qp250m3/h qs500m3/h qi5m3/h PN16, Compact verzió, Tmax120°C, visszatérő ágba építendő, 10liter/impulzus kimenet, AC230V táp., MID hitelesítés fűtés vagy hűtéshez",2074530]
["7ME3410-2FC02-6ER4/LGA","Sitrans FUE380 ultrahangos mérőcső, DN200 karimás qp250m3/h qs500m3/h qi5m3/h PN16, Compact verzió, Tmax120°C, visszatérő ágba építendő, 100liter/impulzus kimenet, AC230V táp., MID hitelesítés fűtés vagy hűtéshez",2082150]
["7ME3410-2KC02-6ER4/LGA","Sitrans FUE380 ultrahangos mérőcső, DN250 karimás qp400m3/h qs800m3/h qi8m3/h PN16, Compact verzió, Tmax120°C, visszatérő ágba építendő, 100liter/impulzus kimenet, AC230V táp., MID hitelesítés fűtés vagy hűtéshez",2408730]
["7ME3410-2PC02-6ER4 /LGA","Sitrans FUE380 ultrahangos mérőcső, DN300 karimás qp560m3/h qs1120m3/h qi11,2m3/h PN16, Compact verzió, Tmax120°C, visszatérő ágba építendő, 100liter/impulzus kimenet, AC230V táp., MID hitelesítés fűtés vagy hűtéshez",2834460]
["ACT20/SIE","Paraméterező szoftver mérőeszközök  RF moduljaihoz és adaptereihez",52520]
["ACT21/SIE","WTX… gateway paraméterező szoftver",43660]
["ACT26/SIE","AMR rendszer adatgyűjtőinek paraméterező és szerviz szoftvere",175070]
["ACS26/SIE","Kiolvasó szoftver AMR rendszer távkiolvasásához",52520]
["ADN10","Visszatérő radiátorszelep, egyenes kivitel 3/8”, DN10, kv = 0,15 - 1,8",1910]
["ADN15","Visszatérő radiátorszelep, egyenes kivitel  1/2”, DN15, kv = 0,2 - 2,5",2010]
["ADN20","Visszatérő radiátorszelep, egyenes kivitel  3/4”, DN20, kv = 0,2 - 3,0",2690]
["AEN10","Visszatérő radiátorszelep, sarok kivitel,  3/8”, DN10, kv = 0,15 - 1,8",1910]
["AEN15","Visszatérő radiátorszelep, sarok kivitel,   1/2”, DN15, kv = 0,2 - 2,5",2010]
["AEN20","Visszatérő radiátorszelep, sarok kivitel,  3/4”, DN20, kv = 0,2 - 3,0",2690]
["AEW310.2","Impulzus adapter M-BUS rendszerhez max. 2db NAMUR vagy REED relés készülék csatlakozásához",28880]
["AEW36.2","Impulzus adapter AMR rendszerhez max. 2db NAMUR vagy REED relés készülék csatlakozásához",27660]
["AEW366.2/002:0000","Walk-By impulzus adapter két impulzus bemenettel",23970]
["AGP2S.02G/109","AGP2S.02G/109  Connector",560]
["AGP2S.02M/109","AGP2S.02M/109  Connector",560]
["AGP2S.04C/109","Connector",870]
["AGP2S.04G/109","Connector",870]
["AGP2S.06A/109","Connector",1240]
["AGP3S.02D/109","Connector",560]
["AGP3S.03B/109","Connector",630]
["AGP3S.03K/109","Connector",630]
["AGP3S.04F/109","Connector",870]
["AGP3S.05D/109","Connector",990]
["AGP43.345B","Csatlakozó készlet RVS43.345B típusú szabályozóhoz",12130]
["AGP46.530","Csatlakozó készlet RVS46.530 típusú szabályozóhoz",4730]
["AGP4S.02A/109","AGP4S.02A/109  Connector",560]
["AGP4S.02B/109","AGP4S.02B/109  Connector",560]
["AGP4S.02C/109","AGP4S.02C/109  Connector",560]
["AGP4S.02D/109","AGP4S.02D/109  Connector",560]
["AGP4S.02F/109","AGP4S.02F/109  Connector",560]
["AGP4S.02G/109","AGP4S.02G/109  Connector",560]
["AGP4S.02H/109","AGP4S.02H/109  Connector",560]
["AGP4S.02J/109","AGP4S.02J/109  Connector",560]
["AGP4S.02K/109","AGP4S.02K/109  Connector",560]
["AGP4S.02L/109","AGP4S.02L/109  Connector",560]
["AGP4S.02M/109","AGP4S.02M/109  Connector",560]
["AGP4S.02N/109","AGP4S.02N/109  Connector",560]
["AGP4S.02P/109","AGP4S.02P/109  Connector",560]
["AGP4S.02R/109","AGP4S.02R/109  Connector",560]
["AGP4S.02S/109","AGP4S.02S/109  Connector",560]
["AGP4S.02T/109","AGP4S.02T/109  Rast 5 connectors f. RVS#",560]
["AGP4S.02U/109","AGP4S.02U/109  Rast 5 connectors f. RVS#",560]
["AGP4S.03D/109","AGP4S.03D/109  Connector",700]
["AGP4S.03E/109","AGP4S.03E/109  Connector",700]
["AGP4S.03F/109","AGP4S.03F/109  Rast 5 Plug f. Albatros 2",700]
["AGP4S.03G/109","AGP4S.03G/109  Rast 5 connectors f. RVS#",700]
["AGP4S.03H/109","AGP4S.03H/109  Rast 5 connector",680]
["AGP4S.04D/109","AGP4S.04D/109  Connector",840]
["AGP4S.05A/109","AGP4S.05A/109  Connector",960]
["AGP4S.07A/109","AGP4S.07A/109  Connector 7pins f.Heatpum",1360]
["AGP5S.03A/109","AGP5S.03A/109  plug for RVS21, AVS55",420]
["AGP5S.03B/109","AGP5S.03B/109  Connector for AVS55.199",370]
["AGP5S.04D/109","AGP5S.04D/109  plug for RVS21, AVS55",460]
["AGP5S.04E/109","AGP5S.04E/109  plug for RVS21, AVS55",460]
["AGP5S.07H/109","AGP5S.07H/109  plug for RVS21, AVS55",760]
["AGP5S.07K/109","AGP5S.07K/109  plug for RVS21, AVS55",760]
["AGP5S.07L/109","AGP5S.07L/109  plug for RVS21, AVS55",760]
["AGP5S.07M/109","AGP5S.07M/109  plug for RVS21, AVS55",760]
["AGP5S.08N/109","AGP5S.08N/109  plug for RVS21, AVS55",870]
["AGP5S.10P/109","AGP5S.10P/109  plug for RVS21, AVS55",1340]
["AGP5S.10R/109","AGP5S.10R/109  plug for RVS21, AVS55",1340]
["AGP61.843","Csatlakozó készlet RVS61.843/109 típusú szabályozóhoz",20330]
["AGP63.283","Csatlakozó készlet RVS63.283 típusú szabályozóhoz",18530]
["AGP75.370","Csatlakozó készlet AVS75.370 típusú kiegészítő modulhoz",5780]
["AGP75.390","Csatlakozó készlet AVS75.390 típusú kiegészítő modulhoz",3890]
["AGP75.391","Csatlakozó készlet AVS75.391 típusú kiegészítő modulhoz",4500]
["AGP8S.02E/109","AGP8S.02E/109  Connector",550]
["AGP8S.03A/109","AGP8S.03A/109  Connector",700]
["AGP8S.03B/109","AGP8S.03B/109  Connector",700]
["AGP8S.03C/109","AGP8S.03C/109  Connector",700]
["AGP8S.03D/109","AGP8S.03D/109  Connector",700]
["AGP8S.03E/109","AGP8S.03E/109  Connector",700]
["AGP8S.03G/109","AGP8S.03G/109  Connector",700]
["AGP8S.03H/109","AGP8S.03H/109  Connector",700]
["AGP8S.03K/109","AGP8S.03K/109  Rast 5 connector",610]
["AGP8S.04B/109","AGP8S.04B/109  Connector",840]
["AGP8S.04C/109","AGP8S.04C/109  Connector",840]
["AGP8S.04E/109","AGP8S.04E/109  Connector",840]
["AGP8S.07A/109","AGP8S.07A/109  Connector",1360]
["AGS12X","AGS12X  Base for RVD12...",16840]
["AGS14X","AGS14X  Base for RVD14...",24910]
["AGS26X","AGS26X  Base for RVD25#and RVD26...",26200]
["AGS7A.100/109","Szerelődoboz RVS.. szabályozókhoz",21640]
["AL100","Adapter STE22 helyett SPT21-hez",5840]
["AL431","AL431  Theft Protection",1640]
["AL50","AL50  Support ring f.small valv(M30x1.5)",180]
["Albatros2.1D","Időjárásfüggő fűtésszabályozó készlet. A csomag tartalma: 1db RVS43.345B szabályozó, 1db AGP43.345B csatlakozó készlet, 1db QAA74.611/101 beltéri kezelő egység, 1db QAC34 külső hőmérséklet érzékelő, 1db QAD36 csőre szerelhető érzékelő, 2db QAZ36.522 kábel érzékelő, 1db 5SL6110-7 kismegszakító, 1db magyar nyelvű kezelési leírás",126240]
["Albatros2.2C","Időjárásfüggő fűtésszabályozó készlet. A csomag tartalma: 1db RVS46.530 szabályozó, 1db AGP46.530 csatlakozó készlet, 1db QAA74.611/101 beltéri kezelő egység, 1db QAC34 külső hőmérséklet érzékelő, 1db QAD36 csőre szerelhető érzékelő, 1db 5SL6110-7 kismegszakító, 1db magyar nyelvű kezelési leírás",90690]
["Albatros2.3C","Időjárásfüggő fűtésszabályozó készlet. A csomag tartalma: 1db RVS63.283 szabályozó, 1db AGP63.283 csatlakozó készlet, 1db QAA74.611/101 beltéri kezelő egység, 1db QAC34 külső hőmérséklet érzékelő, 2db QAD36 csőre szerelhető érzékelő, 2db QAZ36.522 kábel érzékelő, 1db 5SL6110-7 kismegszakító, 1db magyar nyelvű kezelési leírás",155840]
["ALC45","ALC45  Manual override knob",470]
["ALE10","Elektronikus nyomásmérő eszköz csatlakozó csövekkel, VPI45…Q jelű szelepek ellenőrző méréséhez",307850]
["ALE11","Csatlakozó cső mérőcsonkkal VPI45… szelepekhez",50580]
["ALF41B100","ALF41B100  pipe spacerDN100 VXF43-VXF41",69110]
["ALF41B125","ALF41B125  pipe spacerDN125 VXF43-VXF41",81360]
["ALF41B15","ALF41B15  pipe spacerDN15 VXF43-VXF41",25910]
["ALF41B150","ALF41B150  pipe spacerDN150 VXF43-VXF41",86390]
["ALF41B25","ALF41B25  pipe spacerDN25 VXF43-VXF41",27640]
["ALF41B40","ALF41B40  pipe spacerDN40 VXF43-VXF41",31100]
["ALF41B50","ALF41B50  pipe spacerDN50 VXF43-VXF41",32980]
["ALF41B65","ALF41B65  pipe spacerDN65 VXF43-VXF41",41470]
["ALF41B80","ALF41B80  pipe spacerDN80 VXF43-VXF41",58740]
["ALG10/20","ALG10/20  Valve adapter ALG10/20",15150]
["ALG122","Hollandi csomag (2 db hollandi tömítéssel)",3760]
["ALG123","Hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",5630]
["ALG13.152B","ALG13.152B  Female threaded (2 pcs)",2120]
["ALG132","Hollandi csomag (2 db hollandi tömítéssel)",3030]
["ALG133","Hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",4520]
["ALG142","Hollandi csomag (2 db hollandi tömítéssel)",4890]
["ALG143","Hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",7300]
["ALG15.152B","ALG15.152B  Female threaded (2 pcs)",2570]
["ALG15.202B","ALG15.202B  Female threaded (2 pcs)",4570]
["ALG15.252B","ALG15.252B  Female threaded (2 pcs)",6210]
["ALG152","Hollandi csomag (2 db hollandi tömítéssel)",2130]
["ALG152B","Bronz hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",3490]
["ALG153","Hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",3180]
["ALG153B","Bronz hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",5280]
["ALG202","Hollandi csomag (2 db hollandi tömítéssel)",2680]
["ALG202B","Bronz hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",5230]
["ALG203","Hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",4070]
["ALG203B","Bronz hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",7860]
["ALG252","Hollandi csomag (2 db hollandi tömítéssel)",3180]
["ALG252B","Bronz hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",6600]
["ALG253","Hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",4810]
["ALG253B","Bronz hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",9850]
["ALG322","Hollandi csomag (2 db hollandi tömítéssel)",4290]
["ALG322B","Bronz hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",8720]
["ALG323","Hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",6460]
["ALG323B","Bronz hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",13030]
["ALG402","Hollandi csomag (2 db hollandi tömítéssel)",5070]
["ALG402B","Bronz hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",13550]
["ALG403","Hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",7670]
["ALG403B","Bronz hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",20280]
["ALG502","Hollandi csomag (2 db hollandi tömítéssel)",8510]
["ALG502B","Bronz hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",21910]
["ALG503","Hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",12820]
["ALG503B","Bronz hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel)",32490]
["ALG80WRI","ALG80WRI  MountingKit for WRV81/84 valve",93300]
["ALG83WRI","ALG83WRI  Mounting kit for WRV83 valve",25520]
["ALI10VWG41","Szigetelés VWG41 típusú, DN10 méretű 6-csonkos szelepekhez",6630]
["ALI15VAG60/61","Szigetelés VAG60 és VAG61 egyutú, DN15 méretű csapokhoz",5640]
["ALI15VAI60/61","Szigetelés VAI60 és VAI61 egyutú, DN15 méretű csapokhoz",5740]
["ALI15VBG60/61","Szigetelés VBG60 és VBG61 kétutú, DN15 méretű csapokhoz",5640]
["ALI15VBI60/61","Szigetelés VBI60 és VBI61 kétutú, DN15 méretű csapokhoz",5740]
["ALI20VAG60/61","Szigetelés VAG60 és VAG61 egyutú, DN20 méretű csapokhoz",5640]
["ALI20VAI60/61","Szigetelés VAI60 és VAI61 egyutú, DN20 méretű csapokhoz",5740]
["ALI20VBG60/61","Szigetelés VBG60 és VBG61 kétutú, DN20 méretű csapokhoz",5640]
["ALI20VBI60","Szigetelés VBI60 kétutú, DN20 méretű csapokhoz",5740]
["ALI20VBI61","Szigetelés VBI61 kétutú, DN20 méretű csapokhoz",5740]
["ALI20VWG41","ALI20VWG41  Insulation Cover 6-Way",8630]
["ALI25VAG60/61","Szigetelés VAG60 és VAG61 egyutú, DN25 méretű csapokhoz",5640]
["ALI25VAI60/61","Szigetelés VAI60 és VAI61 egyutú, DN25 méretű csapokhoz",5740]
["ALI25VBG60/61","Szigetelés VBG60 és VBG61 kétutú, DN25 méretű csapokhoz",5640]
["ALI25VBI60/61","Szigetelés VBI60 és VBI61 kétutú, DN25 méretű csapokhoz",5740]
["ALI32VAG60/61","Szigetelés VAG60 és VAG61 egyutú, DN32 méretű csapokhoz",6790]
["ALI32VAI60/61","Szigetelés VAI60 és VAI61 egyutú, DN32 méretű csapokhoz",6910]
["ALI32VBG60/61","Szigetelés VBG60 és VBG61 kétutú, DN32 méretű csapokhoz",6790]
["ALI32VBI60/61","Szigetelés VBI60 és VBI61 kétutú, DN32 méretű csapokhoz",6910]
["ALI40VAG60/61","Szigetelés VAG60 és VAG61 egyutú, DN40 méretű csapokhoz",7070]
["ALI40VAI60/61","Szigetelés VAI60 és VAI61 egyutú, DN40 méretű csapokhoz",7200]
["ALI40VBG60/61","Szigetelés VBG60 és VBG61 kétutú, DN40 méretű csapokhoz",7070]
["ALI40VBI60/61","Szigetelés VBI60 és VBI61 kétutú, DN40 méretű csapokhoz",7200]
["ALI50VAG60/61","Szigetelés VAG60 és VAG61 egyutú, DN50 méretű csapokhoz",8030]
["ALI50VAI60/61","Szigetelés VAI60 és VAI61 egyutú, DN50 méretű csapokhoz",8190]
["ALI50VBG60/61","Szigetelés VBG60 és VBG61 kétutú, DN50 méretű csapokhoz",8030]
["ALI50VBI60/61","Szigetelés VBI60 és VBI61 kétutú, DN50 méretű csapokhoz",8190]
["ALN15.152B","ALN15.152B  Male threaded (2 pcs)",2160]
["ALN15.202B","ALN15.202B  Male threaded (2 pcs)",4320]
["ALP16","ALP16  Impulse pipe 1.6 m",6480]
["ALP25","ALP25  Impulse pipe 2.5 m",10150]
["ALP45","Csatlakozó csonk-szett (2db) VPI45... szelepekhez, a mérés megvalósíthatóságához",2580]
["ALP46","ALP46  Blanking plugs for P/T ports",720]
["ALP47","ALP47  Drain ball valve inclusive O-ring",3710]
["ALP48","ALP48  P/T port & drain ball valve",8010]
["ALP49","ALP49  Long P/T ports (set of 2 pieces)",8010]
["ALQ1","ALQ1  Protecting Cap M30x1.5",5590]
["ALS152","ALS152  Weldable fitting",9170]
["ALS202","ALS202  Weldable fitting",9770]
["ALS252","ALS252  Weldable fitting",11840]
["ALS259","ALS259  Weldable insert DN25",5560]
["ALS329","ALS329  Weldable insert DN32",6000]
["ALS409","ALS409  Weldable insert DN40",7190]
["ALS509","ALS509  Weldable insert DN50",9400]
["ALT-AB200","Perforált védőcső RAK-TW.5000S-hez",2850]
["ALT-C001","ALT-C001  Mounting Accessories",3720]
["ALT-DB100J","ALT-DB100J  Pocket for RAZ \"J\" Type",4700]
["ALT-DB150J","ALT-DB150J  Pocket for RAZ \"J\" Type",5700]
["ALT-DB280J","ALT-DB280J  Pocket for RAZ \"J\" Type",7750]
["ALT-DB450J","ALT-DB450J  Pocket for RAZ \"J\" Type",17470]
["ALT-DS100J","ALT-DS100J  Pocket for RAZ J Type",10490]
["ALT-DS150J","ALT-DS150J  Pocket for RAZ J Type",11720]
["ALT-DS280J","ALT-DS280J  Pocket for RAZ J Type",16370]
["ALT-DS450J","ALT-DS450J  Pocket for RAZ J Type",29390]
["ALT-SB100","Merülőhüvely, 1/2\", PN10, hossz: 100 mm, nikkelezett sárgaréz",3500]
["ALT-SB150","Merülőhüvely, 1/2\", PN10, hossz: 150 mm, nikkelezett sárgaréz",3810]
["ALT-SB200","Merülőhüvely, 1/2\", PN10, hossz: 200 mm, nikkelezett sárgaréz",4420]
["ALT-SB280","Merülőhüvely, 1/2\", PN10, hossz: 280 mm, nikkelezett sárgaréz",4420]
["ALT-SS100","Merülőhüvely 1/2\", PN16, hossz: 100 mm, rozsdamentes acél",5540]
["ALT-SS150","Merülőhüvely 1/2\", PN16, hossz: 150 mm, rozsdamentes acél",5850]
["ALT-SS280","Merülőhüvely 1/2\", PN16, hossz: 250 mm, rozsdamentes acél",6630]
["ALT-SS450","Merülőhüvely 1/2\", PN16, hossz: 450 mm, rozsdamentes acél",7830]
["ALT-SSF100","Merülőhüvely",11170]
["ALT-SSF150","Merülőhüvely",12590]
["ALT-SSF200","Merülőhüvely",15700]
["ALT-SSF280","Merülőhüvely",16120]
["ALT-SSF450","Merülőhüvely",19200]
["ALT-SSF600","Merülőhüvely",24910]
["ALX15","ALX15  Strainer inside threaded, DN15",7020]
["ALX20","ALX20  Strainer inside threaded, DN20",8920]
["ALX25","ALX25  Strainer inside threaded, DN25",11330]
["ALX32","ALX32  Strainer inside threaded, DN32",17830]
["ALX40","ALX40  Strainer inside threaded, DN40",21340]
["ALX50","ALX50  Strainer inside threaded, DN50",35090]
["AQB2000","Szerelőkeret QBM… nyomástávadókhoz, szigetelt légcsatorna esetén",5960]
["AQB2001","Csatlakozó készlet QBE2x03.. nyomástávadókhoz",28100]
["AQB2002","Csatlakozó készlet QBE63../64.., QBE3..nyomástávadókhoz",59600]
["AQB2004","Szerelőkeret QBE2x03.. nyomástávadókhoz",6720]
["AQB21.2","Szerelőkeret QBM… nyomástávadókhoz, DIN sines szerelés esetén",8870]
["AQB68.01","Silicone tubing (2 m), incl. 2 nipples (order one per sensor element)",5510]
["AQB9000","AQB9000 Cable  connector for QBE9002-Pxx",5890]
["AQE2102","AQE2102  compression fitting",26300]
["AQF3100","Kültéri szerelőkészlet QFA31... érzékelőkhöz",54880]
["AQF3101","AQF3101  Filter cap",6250]
["AQF3150","AQF3150  Humidity/Temp. measuring tip/HQ",73480]
["AQF3153","AQF3153  set fixedvalue senstips Hum/Tem",161790]
["AQF4150","AQF4150  Humidity-/Temp. measuring tip/C",107860]
["AQM63.0","Szerelőkarima QAF64... termosztáthoz",1950]
["AQM63.2","Kapillárcső tartó",10550]
["AQM63.3","AQM63.3  Set of capillary supports",4460]
["AQM9020","AQM9020  Mounting flange",3910]
["AQR2500NF","Szerelő aljzat AQR… érzékelőkhöz, EU (CEE/VDE)",910]
["AQR2500NG","AQR2500NG  Mountingplate",1580]
["AQR2500NH","AQR2500NH  Mountingplate",1260]
["AQR2500NJ","AQR2500NJ  Mountingplate",1580]
["AQR2510NFW","Delta Line keret AQR… érzékelőkhöz, titánium fehér",1130]
["AQR2510NGW","AQR2510NGW  Designframe",1510]
["AQR2510NHW","Delta Miro keret AQR… érzékelőkhöz, titánium fehér",1890]
["AQR2530NNW","Előlapi modul érzékelő nélkül AQR… süllyesztett aljzathoz",6310]
["AQR2531ANW","Hőmérséklet érzékelő előlap, LG-Ni1000, titánium fehér",12620]
["AQR2532NNW","Hőmérséklet érzékelő előlap, 0..10V / 4-20mA, titánium fehér",11040]
["AQR2534ANW","Hőmérséklet (LG-Ni1000) és páratartalom (0..10V/4..20ma) érzékelő előlap, titánium fehér",41630]
["AQR2535NNW","AQR2535NNW  Flushmount sensor Front",43520]
["AQR2535NNWQ","Előlapi modul relatív páratartalom és hőmérséklet érzékelővel AQR… süllyesztett aljzathoz, LED kijelzővel",43520]
["AQR2540NF","Alapmodul hőmérséklet és páratartalom érzékeléshez, AC 24V, kimeneti jel DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...5 V, DC 0...20 mA, DC 4...20 mA, DC 0...10 mA, potenciálmentes váltó kapcsoló, EU",25710]
["AQR2540NG","AQR2540NG  Flushmount sensor Base",25710]
["AQR2540NH","AQR2540NH  Flushmount sensor Base",25710]
["AQR2546NF","Süllyesztett alapmodul beépített CO2 érzékelővel, AC 24 V, kimenet: DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...5 V, DC 0...20 mA, DC 4...20 mA, DC 0...10 mA",139090]
["AQR2546NG","AQR2546NG  Flushmount sensor Base",139090]
["AQR2546NH","AQR2546NH  Flushmount sensor Base",139090]
["AQR2547NF","Süllyesztett alapmodul beépített VOC érzékelővel, AC 24 V, kimenet: DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...5 V, DC 0...20 mA, DC 4...20 mA, DC 0...10 mA",74120]
["AQR2548NF","Süllyesztett alapmodul beépített VOC és CO2 érzékelővel, AC 24 V, kimenet: DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...5 V, DC 0...20 mA, DC 4...20 mA, DC 0...10 mA",167470]
["AQR2570NF","KNX alapmodul hőmérséklet és/vagy páratartalom érzékeléshez",39430]
["AQR2570NG","AQR2570NG  Flushmount sensor Base",39430]
["AQR2570NH","AQR2570NH  Flushmount sensor Base",39430]
["AQR2570NJ","AQR2570NJ  Flushmount sensor Base",39430]
["AQR2576NF","Süllyesztett alapmodul beépített CO2 érzékelővel, AC 24 V, kimenet: DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...5 V, DC 0...20 mA, DC 4...20 mA, DC 0...10 mA, KNX kommunikációval",78850]
["AQR2576NG","AQR2576NG  Flushmount sensor Base",78850]
["AQR2576NH","AQR2576NH  Flushmount sensor Base",82940]
["AQR2576NJ","AQR2576NJ  Flushmount sensor Base",78850]
["AQR9510NFW","AQR9510NFW  Designframe_CH",1890]
["AQR9510NNW","AQR9510NNW  Adapterframe",1260]
["AQY2010","AQY2010  Remote cable 3m for sensor tip",96200]
["ARG100.01","Fehér dekorációs keret és fém szerelő lap RDS110 termosztát rögzítéséhez szögletes dobozra",1480]
["ARG22.1","ARG22.1  Chanbe-over mounting kit",990]
["ARG22.2","ARG22.2  Aluminium bar for QAP22",2130]
["ARG62.201","ARG62.201  Front panel mounting frame",11310]
["ARG70","ARG70  Adapterplate",1380]
["ARG70.2","ARG70.2  Adapterplate",4520]
["ARG70.3","ARG70.3  Mounting Plate SFM",1120]
["ARG70.4","ARG70.4  Adapterplate for RDD100.XX",1240]
["ARG70.5","ARG70.5  Adapterplate for RDE100.XX",1630]
["ARG800.1","ARG800.1  Single Mounting Frame, White",1660]
["ARG86.3","Rögzítő QAH11.. Érzékelőhöz",400]
["ASA23U10","ASA23U10  csatlkaozó kábel STA… mozgatókhoz pozíció kapcsolóval, 1m kábel hossz",4040]
["ASC1.6","ASC1.6  Auxiliary switch",13070]
["ASC10.21","ASC10.21  Aux. Switch Pair 0% and 100%",17970]
["ASC10.42","ASC10.42  Auxillary Switch SQV-Actuator",32670]
["ASC10.51","ASC10.51  Auxillary Switch SA-Actuator",14760]
["ASC2.1/18","SFA és SFP szelepmozgatóra szerelhető pozíciókapcsoló, kb.50% állásnál kapcsol, 1 A / AC250 V",3760]
["ASC36","ASC36  Pair of auxiliary switches",34860]
["ASC77.1E","ASC77.1E  Ext.auxiliary switch OpenAir1x",13100]
["ASC77.2E","ASC77.2E  Ext.auxiliary switch OpenAir2x",18190]
["ASC9.3","Segédérintkező pár SKB32.., SKB82.., SKC32.., SKC82.., SKD32.. és SKD82.. meghajtókhoz",31410]
["ASC9.3BCU","ASC9.3BCU  Auxiliary switch",49640]
["ASC9.3DU","ASC9.3DU  Auxiliary switch",49640]
["ASC9.5","Poziciókapcsoló",15390]
["ASC9.6","Pozíciókapcsoló SQS35.00, SQS35.03, SQS85.00, SQS85.03 szelepmozgatókba építhető,  250 V AC / 10 (3) A ",15390]
["ASE1","Elektronika MXF461... szelepekhez, DN15…DN32 méretekhez",99900]
["ASE12","ASE12  Replacemt electron.cpl. f MXG461B",99900]
["ASE2","Elektronika MXF46...1 szelepekhez, DN40…DN65 méretekhez",99900]
["ASK199","ASK199  Manual positioner",11190]
["ASK30","ASK30  Linkage",10890]
["ASK31N","Összeépítő készlet VBF21… DN65-150 keverőcsapokhoz",11570]
["ASK32","Összeépítő-készlet, VBF21.40…VBF21.50-ig, VBG31…, VCI31… típusokhoz",4370]
["ASK33N","Összeépítő készlet VKF41… pillangószelepekhez",17630]
["ASK35N","ASK35N  Linkage SAL on VKF45",35020]
["ASK39.1","Kültéri burkolat SAX/SAV/SAL mozgatókhoz",27110]
["ASK39.2","Kültéri burkolat SAS/SAT/SAK mozgatókhoz",25480]
["ASK46.1","Állítókar VKF46.40...VKF46.65 - ig",13320]
["ASK46.2","Állítókar VKF46.80…VKF46.125-ig",17090]
["ASK46.3","Állítókar VKF46.150…VKF46.200-ig",24380]
["ASK46.4","Állítókerék VKF46.250…VKF46.400-ig",90160]
["ASK50","Löket fordító SKD… mozgatókhoz",136650]
["ASK51","Löket fordító SKB… mozgatókhoz",175290]
["ASK55.2","ASK55.2  Clamp",4800]
["ASK71.1","ASK71.1  Rotary/Linear set for",27640]
["ASK71.11","ASK71.11  Rotary/Linear set for duct",31730]
["ASK71.13","ASK71.13  Rotary/Linear set with lever",13100]
["ASK71.14","ASK71.14  Rotary/Linear set with lever",17490]
["ASK71.2","ASK71.2  Rotary/Linear set for duct",44920]
["ASK71.3","ASK71.3  Rotary/Linear set with lever",11530]
["ASK71.4","Forgó-lineáris átalakító zsalumozgatókhoz",14570]
["ASK71.5","ASK71.5  Rotary/Linear set with lever",12880]
["ASK71.6","ASK71.6  Rotary/Linear set with lever",18000]
["ASK71.9","ASK71.9  Universal Lever",15640]
["ASK72.1","ASK72.1  Linear/rotary set with",24000]
["ASK72.2","ASK72.2  Linear/rotary set with",14570]
["ASK72.3","ASK72.3  Linear/rotary set with",12750]
["ASK73.1","ASK73.1  Bracket for powerpack",10550]
["ASK73.2","ASK73.2  Self-aligning bracket f.powerp.",35500]
["ASK73.3","ASK73.3  Bracket for powerpack",11530]
["ASK74.1","ASK74.1  Special shaft adapter",11590]
["ASK74.11","ASK74.11  Accessory for GSD and GQD",6630]
["ASK74.7","ASK74.7  ASK74.7 Shaft extension",35500]
["ASK75.1","ASK75.1  Weather shield f.rotary actuat.",69430]
["ASK75.2","ASK75.2  Weather shield f.linear actuat.",16080]
["ASK75.3","ASK75.3  Weather shield f.rotary actuato",99900]
["ASK75.4","ASK75.4  Weather shield rotary",31410]
["ASK75.5","ASK75.5  Weather shield BG",26950]
["ASK75.6","ASK75.6  Weather shield GS",52460]
["ASK77.10","ASK77.10  Butterfly valve mounting kit",7490]
["ASK77.11","ASK77.11  Butterfly valve mounting kit",17320]
["ASK77.2","Adapter GMA….1E motorhoz",12500]
["ASK77.21","ASK77.21  Bracket spare part",13780]
["ASK77.22","ASK77.22  Bracket spare part",29110]
["ASK77.3","Adapter GDB….1E, GSD….1A, és GLB....1E motorhoz",8270]
["ASK77.4","Adapter GQD….1E motorhoz",12200]
["ASK77.6","ASK77.6  DN65/100 ballvalve mounting ki",9430]
["ASK77.7","ASK77.7  DN125 ball valve mounting kits",9690]
["ASK77.8","ASK77.8  DN150 ball valve mounting kits",12060]
["ASK77.9","ASK77.9  Butterfly valve mounting kit",7060]
["ASK78.10","ASK78.10  Centering insert round 12 mm",1020]
["ASK78.12","ASK78.12  Centering insert D-profile",1020]
["ASK78.14","ASK78.14  Centring insert sq 8x8 fix",1020]
["ASK78.3","ASK78.3  Shaft insert for shafts",1020]
["ASK78.5","ASK78.5  Centering insert round 1/2''",1600]
["ASK78.6","ASK78.6  Centering insert square",1020]
["ASK78.7","ASK78.7  Centering insert square",1360]
["ASK78.9","ASK78.9  Centering insert round 10 mm",2040]
["ASK79.4","ASK79.4  Duct tip, 72°C",11430]
["ASK79.5","ASK79.5  Duct tip, 95°C",11430]
["ASP1.1","ASP1.1  230V Power Module",33620]
["ASP23U10","ASA23U10  csatlkaozó kábel STP… mozgatókhoz pozíció kapcsolóval, 1m kábel hossz",4040]
["ASQ1","ASQ1  Cover SAS, SAT",0]
["ASQ2","ASQ2  Hand Lever Ball Valve Actuator",0]
["ASR0.16N","ASR0.16N  Cartridge",135710]
["ASR0.4N","ASR0.4N  Cartridge",154550]
["ASR1.0N","ASR1.0N  Cartridge",175600]
["ASR2.5N","ASR2.5N  Cartridge",194760]
["ASR6.3N","ASR6.3N  Cartridge",213300]
["ASR61","ASR61  Replacem.electronic cpl. f.MVL661",94860]
["AST20","Kezelőegység kompakt VAV szabályozókhoz",157070]
["ASV181.1E/3","ASV181.1E/3  VAV Modular",58430]
["ASY100",0,1640]
["ASY23L100","ASY23L100  Connection cable type 1, 10m",7230]
["ASY23L100HF","ASY23L100HF  Connection cable type 1,",8520]
["ASY23L150","ASY23L150  Connection cable type 1, 15m",9360]
["ASY23L20","ASY23L20  Connection cable type 1, 2m",1280]
["ASY23L20HF","ASY23L20HF  Connection cable type 1, 2m",2560]
["ASY23L20LD","ASY23L20LD  Cable type 1 with  LED, 2",3840]
["ASY23L30B","ASY23L30B  Connection cable type 4, 3m",2130]
["ASY23L50","ASY23L50  Connection cable type 1, 5m",3200]
["ASY23L50B","ASY23L50B  Connection cable type 4, 5m",3200]
["ASY23L50HF","ASY23L50HF  Connection cable type 1, 5m",4040]
["ASY3L25","ASY3L25  Plug-in cable 230V 3-point 2.5m",2740]
["ASY3L45","ASY3L45  Plug-in cable 230V 3-point 4.5m",3640]
["ASY6AL20","ASY6AL20  Connection cable 0-10 V type",11490]
["ASY6AL20HF","ASY6AL20HF  Connection cable 0-10 V",17040]
["ASY6L25","ASY6L25  Plug-in cable 24V.modul. 2.5m ",1790]
["ASY6L45","ASY6L45  Plug-in cable 24V.modul. 4.5m",3180]
["ASY6L45HF","ASY6L45HF  Conn. cable 24V 0-10V 4.5mHF",3820]
["ASY6PL20","ASY6PL20  Connection cable 0-10 V type",11490]
["ASY6PL20HF","ASY6PL20HF  Connection cable 0-10 V",17040]
["ASY8L25","ASY8L25  Plug-in cable 24V 3-point 2.5m",1790]
["ASY8L45","ASY8L45  Plug-in cable 24V 3-point 4.5m",3180]
["ASY8L45HF","ASY8L45HF  Connectin cable 24V 3P 4.5mHF",3820]
["ASY98","ASY98  Sicherungsschraube",520]
["ASY99","ASY99  Terminal bloc 24V  3P",1030]
["ASZ36","ASZ36  Potentiomter unit 0 to 1000 Ohm",89840]
["ASZ6.6","ASZ6.6  Stem Heater AC24V",63450]
["ASZ7.3","1000 Ohm-os potenciométer SKB32.., SKB82.., SKC32.., SKC82.., SKD32.. és SKD82.. meghajtókhoz",65030]
["ASZ7.31","ASZ7.31  Potentiometer 135 Ohm",65030]
["ASZ7.32","ASZ7.32  Potentiometer 200 Ohm",65030]
["ASZ7.4","Pozíciójelző potméter+pozíciókapcsoló",68170]
["ASZ7.5/1000","ASZ7.5/1000  Potentiometer 1000 Ohm",62520]
["ASZ7.5/135","ASZ7.5/135  Potentiometer 135 Ohm",62520]
["ASZ7.6/1000","ASZ7.6/1000  Potentiometer 1000 Ohm",54030]
["ATN2","Lopásvédő gyűrű RTN… termofejhez",920]
["ATN4","Kézi állítókerék radiátorszelephez",290]
["AV100-VP1","AV100-VP1  Setting Unit for MCV",11750]
["AV15-15","AV15-15  Compress.fitting1/2''-CLC15mmCU",680]
["AV301","AV301  Adapter Set, M30x1.5",960]
["AV302","AV302  Adapter Set, M28x1.5",960]
["AV303","AV303  Adapter Set, M30x1",960]
["AV304","AV304  Adapter Set Universal (x5)",4260]
["AV305","AV305  Standard adapter, M30x1.5, 10 PCE",2330]
["AV306","AV306  Adapter Markaryd, M28x1.5, 10 PCE",460]
["AV52","Radiátorszelep-mozgató adapter (Comap szeleptestre)",7010]
["AV53","Radiátorszelep-mozgató adapter (Danfoss RA2000 szeleptestre)",2340]
["AV533","AV533  Adapter Danfoss RA2000, 22 mm",2710]
["AV54","Radiátorszelep-mozgató adapter (Danfoss RAVL szeleptestre)",5280]
["AV55","Radiátorszelep-mozgató adapter (Danfoss RAV szeleptestre)",7130]
["AV56","Radiátorszelep-mozgató adapter (Giaccomini szeleptestre)",6910]
["AV57","Radiátorszelep-mozgató adapter (Hertz szeleptestre)",3540]
["AV58","Radiátorszelep-mozgató adapter (Oventrop M30x1 szeleptestre)",6570]
["AV59","Radiátorszelep-mozgató adapter (Weiland szeleptestre)",5940]
["AV60","Radiátorszelep-mozgató adapter (TA szeleptestre)",3540]
["AV61","Radiátorszelep-mozgató adapter (MMA Markaryd szeleptestre)",3540]
["AV63","AV63  Adapter Giacomini",960]
["AV64","AV64  Adapter Pettinaroli, M28x1.5",4260]
["AVN15-15","Csatlakozó rézcsőhöz, 1/2\" szelephez, Ø15mm",3390]
["AVN15A16","Csatlakozó Alupex csőhöz, 1/2\" szelephez",1030]
["AVS13.399/101","Rádiófrekvenciás külső hőmérséklet érzékelő adó és vevő egység, NTC 1 kOhm, RVS... szabályozókhoz",28880]
["AVS13.399/201","Rádiófrekvenciás jeltovábbító QAC34 külső hőmérséklet érzékelőhöz",25360]
["AVS14.390/101","Rádiófrekvenciás jeltovábbító RVS… szabályozók RF komponenseihez",45680]
["AVS16.290/109","2-pólusú ki/bekapcsolás, biztonsági megszakító, opció kapcsoló vagy lámpa, RVS… szabályozókhoz",26250]
["AVS71.390/109","Vevőantenna QAA78.610... típusú vezeték nélküli beltéri kezelőegységhez",19320]
["AVS71.393/101","BSB RF rádiómodul RVS.. szabályozókhoz",23490]
["AVS74.261/109","Új kezelőterminál RVS… szabályozóhoz, szekrény- vagy dobozkivágásba építhető, magyar nyelvű menü",35450]
["AVS74.661/109","Új kezelőterminál RVS… szabályozóhoz, szekrény- vagy dobozkivágásba panel belső oldalára építhető és csak a kijelző és a forgatógomb látszódik, magyar nyelvű menü",37550]
["AVS74.761/109","Új kezelőterminál RVS… szabályozóhoz, szekrény- vagy dobozkivágásba panel belső oldalára építhető és a teljes kezelőegység látszódik, magyar nyelvű menü",39390]
["AVS75.370/101","Kiegészítő modul RVS... szabályozókhoz keverőszelepes fűtési körhöz, vagy be/kiment bővítés egyéb extra funkcióhoz",59860]
["AVS75.370/109","Kiegészítő modul RVS... szabályozókhoz keverőszelepes fűtési körhöz, vagy be/kiment bővítés egyéb extra funkcióhoz",40430]
["AVS75.390/101","Kiegészítő modul RVS... szabályozókhoz keverőszelepes fűtési körhöz, vagy be/kiment bővítés egyéb extra funkcióhoz",45680]
["AVS75.390/109","Kiegészítő modul RVS... szabályozókhoz keverőszelepes fűtési körhöz, vagy be/kiment bővítés egyéb extra funkcióhoz",34660]
["AVS75.391/109","Kiegészítő modul RVS... szabályozókhoz keverőszelepes fűtési körhöz, vagy be/kiment bővítés egyéb extra funkcióhoz",36230]
["AVS82.490/109","400mm csatlakozó kábel AVS75.390 és RVS... szabályozók összekötéséhez",1360]
["AVS82.491/109","1000mm csatlakozó kábel AVS37.294... kezelőterminál és RVS... szabályozók összekötéséhez",1480]
["AVS82.590/109","BSB csatlakozó adapter AVS75… kiegészítő modulokhoz és AVS74… kezelőegységhez",4990]
["AZX420","AZX420  Function Module IN/OUT 4-20mA",14700]
["AZX61.1","Funkció bővítő modul SAX/SAV mozgatókhoz",21300]
["BAU200","Univerzális digitális kijelző, bemenetek: DC 0...10 V, LG-Ni1000 , Pt100 , Pt1000 , T1 (PTC) ; kimenet: DC 0...10 V",56950]
["BBV5520","Valve Meter-Set",27670]
["BBV5521","Valve Meter Replacement Set",15760]
["BBV5522","Bathtube Meter-Set",34480]
["BOZ4002","Square bolt 4.5mm with cross pin",420]
["BOZ4003","Square bolt 6mm with cross pin",470]
["BOZ4004","Square bolt 12mm with cross pin",710]
["BOZ5005","Sensor accessorie 5,0 / 5.2",950]
["BSG21.1","Passzív alapjel távadó, Ni1000",15000]
["BSG21.5","BSG21.5  Cooling.supply setpoint poti",16040]
["BSG61","Aktív alapjel távadó, AC 24 V, DC 0…10 V",18730]
["ERF910","Synco living rádiókommunikációs jelerősítő, AC 230 V tápegységgel",65110]
["F13011-2055","Hinged rosette 60 mm",780]
["F13011-2056","Hinged rosette 85 mm",2250]
["F13011-2070","Installation key valve meters",2740]
["F428090010","Gasket A16,8/B24",560]
["F428489140","Adapter 3/4\" auf 1\"",2860]
["FBCRAA/KS","WTX… gateway tartalék elem",3140]
["FBR0018","Tartalék elem WTT561…-hez",10220]
["FGT-PT1000","Füstgázérzékelő, füstgáz-hőmérséklet mérésére, -20…+400C°, Pt1000",138770]
["FKA0001","Prism wide",1350]
["FKA0003","Clamping piece (threaded hoop 17mm)",650]
["FKA0004","Expanding bracket for lamella-type rad.",130]
["FKA0008","Clamping piece (threaded hoop 18-30mm)",860]
["FKA0009","Installation plate for remote sensor",5660]
["FKA0010","Contact screw",550]
["FKA0011","Contact screw long",1310]
["FKA0012","Threaded bushing",290]
["FKA0013","Spacer",3330]
["FKA0017","Hővezető hátlap WHE5... költségosztókhoz (50db-os csomagban rendelhető)",310]
["FKA0022","Hővezető hátlap WHE5… költségosztókhoz, szélesített kivitel",420]
["FKA0025","Backplate P3 7-Loch",590]
["FKK0034","Takaró elem WHE5… költségosztókhoz",390]
["FKK0037","Seal P2 blue",80]
["FKK0041","Tartalék plomba WHE5.. típusú költségosztókhoz (100db/csomag)",40]
["FKK0044","Fali szerelőaljzat távérzékelős WHE5… költségosztókhoz",220]
["FKK0045","cap for remote sensor housing",260]
["FKL0012","Cable for WFx54 M-Bus 4pole 3m",4450]
["FKL0013","Cable for WFx54 Impulse 4pole 1m",3330]
["FKM0002","Clamping sleeve special radiator",1630]
["FKM0005","2\"-EAT housing, 18mm, G ¾\"",9350]
["FKM0006","2\"-EAT housing, 15mm, G ½\"",9130]
["FKM0007","2\"-EAT housing, 22mm, G ¾\"",6510]
["FKM0008","2\"-EAT housing, G ¾\"",8720]
["FKM0018","Fitting R ½\" x G ¾\", without gasket",1330]
["FKM0019","Fitting R ¾\" x G ¾\", without gasket",4530]
["FKM0020","Fitting R 1\" x G ¾\", without gasket",6640]
["FKM0021","Fitting R ¾\" x G 1\", without gasket",3200]
["FKM0022","Fitting R 1\" x G 1\", without gasket",6410]
["FKM0023","Gömbcsap hőmennyiségmérő érzékelő fogadására, Rp ½\", M10x1, Ø5x45 méretű érzékelőkhöz",3150]
["FKM0024","Gömbcsap hőmennyiségmérő érzékelő fogadására, Rp ¾\", M10x1, Ø5x45 méretű érzékelőkhöz",4230]
["FKM0025","Gömbcsap hőmennyiségmérő érzékelő fogadására, Rp 1\", M10x1, Ø5x45 méretű érzékelőkhöz",6900]
["FKM0026","Gömbcsap hőmennyiségmérő érzékelő fogadására, Rp ½\"xG ¾\", M10x1, Ø 5x45 méretű érzékelőkhöz",5180]
["FKM0028","Gömbcsap R ¾\"xG ¾\"",5560]
["FKM0029","Gömbcsap R 1\"xG ¾\"",6840]
["FKM0030","Gömbcsap R ¾\"xG 1\"",5040]
["FKM0031","Gömbcsap R 1\"xG 1\"",6980]
["FKM0035","T-idom R ½\"xG ¼\" ",6390]
["FKM0036","T-idom R ¾\"xG ¼\" ",6640]
["FKM0037","T-idom R 1\"xG ¼\" ",6850]
["FKM0038","Merülőhüvely G ¼\", Ø5x45 érzékelő fogadására, tömítés nélkül",3030]
["FKM0039","Merülőhüvely G ¼\",  Ø5.2 érzékelő fogadására, tömítés nélkül",3030]
["FKM0049","Temp. sensor sleeve G 1/4\" , Ø 5/5.2x45",1360]
["FKM0050","Temp. sensor sleeve M10x1, Ø 5/5.2x45",1360]
["FKM0051","Merülőhüvely M10x1, Ø5x45 méretű érzékelőkhöz",2520]
["FKM0052","Merülőhüvely M10x1, Ø5.2 méretű érzékelőkhöz",2520]
["FKM0053","Cover plate for 2\"-EAT housing",2730]
["FKM0070","Spacer G3/4 80mm brass",2260]
["FKM0074","SpacerG3/4 110 mm  brass",2480]
["FKM0075","Spacer G1 130 mm  brass",4300]
["FKM0076","Gömbcsap R ½\"xG ¾\"",4170]
["FKM0077","Ball valve R3/4xG3/4 TW",5560]
["FKM0078","Ball valve R1xG3/4 TW",6840]
["FKM0079","Ball valve R3/4xG1 TW",5040]
["FK-PZ1","FK-PZ1 légcsatorna nyomás érzékelő csatlakozó készlet állítható benyúlással",6310]
["FK-PZ2","FK-PZ2 légcsatorna nyomás érzékelő csatlakozó készlet állítható benyúlással, precíz pozícionálással",27690]
["FK-PZ3","FK-PZ3 légcsatorna nyomás érzékelő csatlakozó készlet fix benyúlással",4360]
["FKS0005","Flat gasket ¾\"",70]
["FKS0006","Flat gasket 1\"",100]
["FKS0007","Profile gasket for 2\"-EAT",200]
["FKT0004","Threaded hoop (pipe up to 17 mm)",1100]
["FKT0009","Clamping bracket shortened",1070]
["FKT0010","Spacer sleeve",260]
["FKT0011","Hegeszthető csap M3x12 (1000db/csomag)",20]
["FKT0012","Hegeszthető csap M3x15 (1000db/csomag)",10]
["FKT0013","Hegeszthető csap M3x8 (1000db/csomag)",20]
["FKT0014","Threaded hoop (pipe 18 to 30 mm)",2330]
["FKT0015","Clamping bracket (pipes TE 36 mm)",260]
["FKT0016","Clamping bracket (pipes TE 46 mm)",630]
["FKT0017","Installation aid (convector)",13150]
["FKT0018","Trapéz rögzítőcsavar, 35mm (10db/csomag)",210]
["FKT0019","Trapéz rögzítőcsavar, 50mm (10db/csomag)",260]
["FKT0020","Trapéz rögzítőcsavar, 65mm (10db/csomag)",450]
["FK-TP/200","Légcsatorna hőmérsékletérzékelő high quality, -60°C...300°C, Pt100",108800]
["FK-TZ1","FK-TZ1  Capillary holder",5530]
["FNC0001","Easher M4 DIN 125-A",160]
["FNM0001","Shank nut M3x9.5",120]
["FNM0002","Shank nut M3x3",80]
["FNM0003","Shank nut M3x6",60]
["FNM0004","Hexagon nut M4",10]
["FNM0005","Self-locking nut, serrated bearing M3",10]
["FNR0003","Cross-slot screw M4x30",10]
["FNR0004","Cross-slot screw M4x40",10]
["FNR0005","Cross-slot screw M4x50",10]
["FNR0006","Cross-slot screw M4x70",20]
["FNR0007","Screw B 3.9x45",20]
["FNR0008","Self-tapping screw B 2.9x13",10]
["FNS0001","Tartalék plomba WF… hőmennyiségmérőkhöz",200]
["FNU0001","Dowel 6mm",50]
["FOZ0001","Cable duct white",1890]
["FSS0007","ERGO universzális ragasztó 3g 3g",2330]
["FT-PZ1","Menetes adapter QBE2… hűtőközeghez használható nyomástávadókhoz",14700]
["FT-TP/100","FT-TP/100  Sensor",95560]
["FT-TP/400","Merülő hőmérséklet érzékelő high quality, Pt100, -100°C…450°C, 400mm hossz",118900]
["FZ201-009","Torque screwdriver for WFZ16..",52130]
["G120P-0.75/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 0,75KW",135030]
["G120P-0.75/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 0,75KW",142860]
["G120P-0.75/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 0,75KW",149440]
["G120P-0.75/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 0,75KW",153730]
["G120P-1.1/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 1,1KW",136540]
["G120P-1.1/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 1,1KW",144380]
["G120P-1.1/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 1,1KW",150950]
["G120P-1.1/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 1,1KW",155250]
["G120P-1.5/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 1,5KW",155000]
["G120P-1.5/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 1,5KW",162840]
["G120P-1.5/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 1,5KW",183820]
["G120P-1.5/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 1,5KW",188880]
["G120P-11/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 11KW",420500]
["G120P-11/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 11KW",453480]
["G120P-11/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 11KW",464480]
["G120P-11/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 11KW",497460]
["G120P-15/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 15KW",530440]
["G120P-15/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 15KW",563420]
["G120P-15/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 15KW",579910]
["G120P-15/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 15KW",612890]
["G120P-18.5/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 18,5KW",634870]
["G120P-18.5/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 18,5KW",728320]
["G120P-18.5/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 18,5KW",700840]
["G120P-18.5/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 18,5KW",733820]
["G120P-2.2/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 2,2KW",167390]
["G120P-2.2/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 2,2KW",175980]
["G120P-2.2/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 2,2KW",201270]
["G120P-2.2/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 2,2KW",207340]
["G120P-22/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 22KW",750310]
["G120P-22/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 22KW",791530]
["G120P-22/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 22KW",802530]
["G120P-22/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 22KW",843750]
["G120P-3/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 3KW",202030]
["G120P-3/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 3KW",209360]
["G120P-3/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 3KW",238190]
["G120P-3/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 3KW",245520]
["G120P-30/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 30KW",946870]
["G120P-30/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 30KW",991390]
["G120P-30/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 30KW",1077470]
["G120P-30/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 30KW",1119030]
["G120P-37/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 37KW",1166520]
["G120P-37/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 37KW",1214010]
["G120P-37/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 37KW",1291190]
["G120P-37/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 37KW",1332740]
["G120P-4/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 4KW",229330]
["G120P-4/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 4KW",240210]
["G120P-4/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 4KW",265490]
["G120P-4/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 4KW",275610]
["G120P-45/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 45KW",1421790]
["G120P-45/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 45KW",1469280]
["G120P-45/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 45KW",1543490]
["G120P-45/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 45KW",1590980]
["G120P-5.5/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 5,5KW",238950]
["G120P-5.5/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 5,5KW",260440]
["G120P-5.5/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 5,5KW",275610]
["G120P-5.5/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 5,5KW",295840]
["G120P-55/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 55KW",1697840]
["G120P-55/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 55KW",1754230]
["G120P-55/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 55KW",1923420]
["G120P-55/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 55KW",1976850]
["G120P-7.5/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 7,5KW",316060]
["G120P-7.5/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 7,5KW",343880]
["G120P-7.5/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 7,5KW",353990]
["G120P-7.5/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 7,5KW",379280]
["G120P-75/32A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP20, 75KW",2062930]
["G120P-75/32B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP20, 75KW",2137140]
["G120P-75/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 75KW",2377560]
["G120P-75/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 75KW",2451770]
["G120P-90/35A","G120P frekvenciaváltó, beépített A osztályú EMC szűrő, IP55, 90KW",2736720]
["G120P-90/35B","G120P frekvenciaváltó, beépített B osztályú EMC szűrő, IP55, 90KW",2831710]
["G120P-AIRSHEET-FSA","G120P-AirSheet-FSA  for PM230, IP55",6240]
["G120P-AIRSHEET-FSB","G120P-AirSheet-FSB  for PM230, IP55",7200]
["G120P-AIRSHEET-FSC","G120P-AirSheet-FSC  for PM230, IP55",9230]
["G120P-BCOVER","G120P teljesítménymodul fedőkészlet",6610]
["G120P-BOP-2","G120P BOP, alap kezelőterminál, előlapra",12510]
["G120P-DOOR-KIT","G120P szerelőkészlet BOP és IOP szekrén-előlapra szereléshez",10010]
["G120P-IP55-PAN-EXT","G120P-IP55-Pan-Ext  extension cable",22670]
["GAP191.1E","GAP191.1E  Damper Actuator",54230]
["GAP196.1E","GAP196.1E  Damper Actuator",60400]
["GBB131.1E","Zsalumozgató motor, 3-pont, 24 V, forgó, 20 Nm, 150 sec.",40090]
["GBB135.1E","Zsalumozgató motor",51910]
["GBB136.1E","Zsalumozgató motor",46270]
["GBB161.1E","Zsalumozgató motor, AC 24 V, DC 0...10 V, forgó, 20 Nm, 150 sec.",55520]
["GBB161.1H","Zsalumozgató motor",58850]
["GBB163.1E","Zsalumozgató motor",58090]
["GBB163.1H","Zsalumozgató motor",62450]
["GBB164.1E","Zsalumozgató motor",65030]
["GBB166.1E","Zsalumozgató motor",60140]
["GBB331.1E","Zsalumozgató motor, AC 230 V, 3-pont,forgó, 20 Nm, 150 sec.",40090]
["GBB335.1E","Zsalumozgató motor",51910]
["GBB336.1E","Zsalumozgató motor",46270]
["GCA121.1E","Zsalumozgató motor, AC 24 V, 2-pont, forgó, 16 Nm, rugóvisszatérítés, 90/15 sec.",57320]
["GCA126.1E","Zsalumozgató motor, AC24V, 2-pont, forgó, 18Nm, rugóvisszatérítés,  90/15 sec.",64260]
["GCA126.1E/09H","GCA126.1E/09H  Damper Actuator",65030]
["GCA131.1E","Zsalumozgató motor, AC 24 V, 3-pont, forgó, 16 Nm, rugóvisszatérítés, 90/15 sec.",62200]
["GCA135.1E","Zsalumozgató motor",73760]
["GCA161.1E","Zsalumozgató motor, AC 230 V, AC 24 V, DC 0...10 V, forgó, 16 Nm, rugóvisszatérítés, 90/15 sec.",66570]
["GCA161.1E/09H","GCA161.1E/09H  Damper Actuator",66820]
["GCA163.1E","Zsalumozgató motor",69390]
["GCA164.1E","Zsalumozgató motor",76330]
["GCA166.1E","Zsalumozgató motor",72990]
["GCA321.1E","Zsalumozgató motor, AC 230 V, 2-pont, forgó, 16 Nm, rugóvisszatérítés, 90/15 sec.",63480]
["GCA326.1E","Zsalumozgató motor",70170]
["GDA141.1E/RW","GDA141.1E/RW  Damper actuator",30580]
["GDA142.1E/RW","GDA142.1E/RW  Damper actuator",45490]
["GDA146.1E/RW","GDA146.1E/RW  Damper actuator",37270]
["GDA161.1E/RW","GDA161.1E/RW  Damper actuator",43180]
["GDB111.1E/MO","GDB111.1E/MO  Damper actuator",48840]
["GDB111.9E/KN","Forgatómotor 6-járatú csapokhoz, 5Nm, 150s futásidő KNX- S.mode kommunikáció",48890]
["GDB131.1E","Zsalumozgató motor rugós visszatérítés nélkül, 3-pont, AC 24 V, forgó, 5 Nm, 125 sec.",22000]
["GDB131.1E/07H","GDB131.1E/07H  Damper Actuator",22260]
["GDB131.2E","Zsalumozgató motor",25080]
["GDB131.9E","Forgatómotor VAI61… és VBI61… golyóscsapokhoz, DN15-25, AC 24V, 3-pont, 150s futásidő",26210]
["GDB132.1E","Zsalumozgató motor",33670]
["GDB136.1E","Zsalumozgató motor",26990]
["GDB136.2E","Zsalumozgató motor",30070]
["GDB141.1E","GDB141.1E  Damper Actuator",22000]
["GDB141.1E/09H","GDB141.1E/09H  Damper Actuator",25450]
["GDB141.9E","GDB141.9E  Actuator for Ballvalve 5Nm",26480]
["GDB141.9Y/101","GDB141.9Y/101  with ELR-03V connector",25700]
["GDB142.1E","GDB142.1E  Damper actuator",33670]
["GDB146.1E","GDB146.1E  Damper actuator",26990]
["GDB161.1E","Zsalumozgató motor rugós visszatérítés nélkül, AC 24 V, DC 0...10 V, forgó,5 Nm, 150 sec.",34180]
["GDB161.1E/09H","GDB161.1E/09H  Damper Actuator",37520]
["GDB161.1H","Zsalumozgató motor",37780]
["GDB161.2E","Zsalumozgató motor",37520]
["GDB161.2G","GDB161.2G  Damper Actuator",39840]
["GDB161.9E","Forgatómotor VAI61… és VBI61… golyóscsapokhoz, DN15-25, AC 24V, 0-10V, 150s futásidő",34960]
["GDB161.9Y/101","GDB161.9Y/101  with ELR-04NV connector",34960]
["GDB163.1E","Zsalumozgató motor",37010]
["GDB163.2E","Zsalumozgató motor",40610]
["GDB164.1E","Zsalumozgató motor",41900]
["GDB166.1E","Zsalumozgató motor",39330]
["GDB181.1E/3","Zsalumozgató motor",49350]
["GDB181.1E/BA","VAV kompakt szabályozó és zsalumozgató BACnet kommunikációval, AC 24 V, 5 Nm, 150 s, 300 Pa",57570]
["GDB181.1E/KN","VAV kompakt szabályozó és zsalumozgató KNX kommunikációval, AC 24 V, 5 Nm, 150 s, 300 Pa",62450]
["GDB181.1E/MO","VAV kompakt szabályozó és zsalumozgató Modbuskommunikációval, AC 24 V, 5 Nm, 150 s, 300 Pa",55520]
["GDB331.1E","Zsalumozgató motor rugós visszatérítés nélkül, AC 230 V, 3-pont, forgó, 5 Nm,125 sec.",22000]
["GDB331.1GM","Zsalumozgató motor",24040]
["GDB331.2E","Zsalumozgató motor",25080]
["GDB331.9E","Motor VAI61… és VBI61… csapokhoz, AC 230 V, 3-pont",22850]
["GDB332.1E","Zsalumozgató motor",33670]
["GDB336.1E","Zsalumozgató motor",26990]
["GDB336.2E","Zsalumozgató motor",30070]
["GDB341.1E","GDB341.1E  Damper actuator",22000]
["GDB341.1E/09H","GDB341.1E/09H  Damper Actuator",25450]
["GDB341.9E","GDB341.9E  Actuator for Ballvalve 5Nm",23070]
["GDB346.1E","GDB346.1E  Damper actuator",26990]
["GDB361.1E","GDB361.1E  Damper actuator",41120]
["GDD141.1E/RW","GDD141.1E/RW  Damper actuator",30580]
["GDD142.1E/RW","GDD142.1E/RW  Damper actuator",46520]
["GDD146.1E/RW","GDD146.1E/RW  Damper actuator",37270]
["GDD146.1G/RW","GDD146.1G/RW  Damper actuator",53970]
["GDD161.1E/RW","GDD161.1E/RW  Damper actuator",44210]
["GEB131.1E","Zsalumozgató motor, rugós visszatérítés nélkül, AC 24 V, 3-pont, forgó, 15 Nm",33930]
["GEB131.1E/09H","GEB131.1E/09H  Damper Actuator",34180]
["GEB131.1H","Zsalumozgató motor",37270]
["GEB132.1E","Zsalumozgató motor",45240]
["GEB136.1E","Zsalumozgató motor",40090]
["GEB161.1E","Zsalumozgató motor, rugós visszatérítés nélkül, 15 Nm, AC 24 V, DC 0...10 V, forgó",49600]
["GEB161.1H","Zsalumozgató motor",53720]
["GEB163.1E","Zsalumozgató motor",52690]
["GEB164.1E","Zsalumozgató motor",58090]
["GEB166.1E","Zsalumozgató motor",55520]
["GEB331.1E","Zsalumozgató motor, rugós visszatérítés nélkül, 15 Nm",33930]
["GEB331.1G","GEB331.1G  Damper actuator NSR AC230V",35980]
["GEB332.1E","Zsalumozgató motor",45240]
["GEB336.1E","Zsalumozgató motor",40090]
["GGA126.1E/10","GGA126.1E/10  Damper actuator",56800]
["GGA126.1E/12","GGA126.1E/12  Damper actuator",56800]
["GGA126.1E/C10","GGA126.1E/C10  F&S actuator AC/DC 24V SR",76330]
["GGA126.1E/C12","GGA126.1E/C12  F&S actuator AC/DC 24V SR",76330]
["GGA126.1E/T10","GGA126.1E/T10  F&S actuator AC/DC24V SR",68110]
["GGA126.1E/T12","GGA126.1E/T12  F&S actuator AC/DC24V SR",68110]
["GGA326.1E/10","GGA326.1E/10  Damper actuator",65540]
["GGA326.1E/12","GGA326.1E/12  Damper actuator",65540]
["GGA326.1E/T10","GGA326.1E/T10  F&S actuator AC230V SR",76850]
["GGA326.1E/T12","GGA326.1E/T12  F&S actuator AC230V SR",76850]
["GIB131.1E","GIB131.1E  Damper actuator",53460]
["GIB135.1E","GIB135.1E  Damper actuator",64770]
["GIB136.1E","GIB136.1E  Damper actuator",59370]
["GIB161.1E","GIB161.1E  Damper actuator",68880]
["GIB163.1E","GIB163.1E  Damper actuator",71450]
["GIB164.1E","GIB164.1E  Damper actuator",78390]
["GIB166.1E","GIB166.1E  Damper actuator",75570]
["GIB331.1E","GIB331.1E  Damper actuator",53460]
["GIB335.1E","GIB335.1E  Damper actuator",64770]
["GIB336.1E","GIB336.1E  Damper actuator",59370]
["GLA141.1E/RW","GLA141.1E/RW  Damper actuator",33930]
["GLA142.1E/RW","GLA142.1E/RW  Damper actuator",47810]
["GLA146.1E/RW","GLA146.1E/RW  Damper actuator",40360]
["GLA161.1E/RW","GLA161.1E/RW  Damper actuator",49860]
["GLB111.1E/MO","GLB111.1E/MO  Damper actuator",56540]
["GLB111.9E/KN","GLB111.9E/KN Actuator for Ballvalve 10Nm",53460]
["GLB111.9E/MO","GLB111.9E/MO Actuator for Ballvalve 10Nm",53460]
["GLB131.1E","GLB131.1E  Damper actuator",25960]
["GLB131.1E/07H","GLB131.1E/07H  Damper Actuator",26210]
["GLB131.2E","GLB131.2E  Damper actuator",29300]
["GLB131.9E","Forgatómotor VAI… és VBI… golyóscsapokhoz, AC 24V, 3-pont, 150 s futásidő",27410]
["GLB132.1E","GLB132.1E  Damper actuator",37520]
["GLB136.1E","GLB136.1E  Damper actuator",30840]
["GLB136.2E","GLB136.2E  Damper actuator",34180]
["GLB141.1E","GLB141.1E  Damper actuator",25960]
["GLB141.1E/09H","GLB141.1E/09H  Damper Actuator",29300]
["GLB141.9E","Motor VAI6…/VBI6... és VAG6…/VBG6... csapokhoz, AC 24 V / DC 24...48V, 2- vagy 3-pont szabályozás, forgásirány váltó kapcsoló",27410]
["GLB141.9Y/101","GLB141.9Y/101  with ELR-03V connector",26960]
["GLB142.1E","GLB142.1E  Damper actuator",37520]
["GLB146.1E","GLB146.1E  Damper actuator",30840]
["GLB161.1E","Zsalumozgató motor rugós visszatérítés nélkül, AC 24 V, DC 0...10 V, forgó, 10 Nm, 150 sec.",41380]
["GLB161.1E/09H","GLB161.1E/09H  Damper Actuator",44720]
["GLB161.1H","GLB161.1H  Damper actuator",44720]
["GLB161.2E","GLB161.2E  Damper actuator",44460]
["GLB161.9E","Forgatómotor VAI61… és VBI61… golyóscsapokhoz, AC 24V, DC 0-10V, 150 s futásidő",37470]
["GLB161.9Y/101","GLB161.9Y/101  with ELR-04NV connector",31760]
["GLB163.1E","GLB163.1E  Damper actuator",43950]
["GLB163.1H","GLB163.1H  Damper actuator",48060]
["GLB163.2E","GLB163.2E  Damper actuator",47810]
["GLB164.1E","GLB164.1E  Damper actuator",49090]
["GLB166.1E","GLB166.1E  Damper actuator",46520]
["GLB181.1E/3","GLB181.1E/3  Damper actuator",55780]
["GLB181.1E/BA","VAV kompakt szabályozó és zsalumozgató BACnet kommunikációval, AC 24 V, 10 Nm, 150 s, 300 Pa",64000]
["GLB181.1E/KN","VAV kompakt szabályozó és zsalumozgató KNX kommunikációval, AC 24 V, 10 Nm, 150 s, 300 Pa",68880]
["GLB181.1E/MO","VAV kompakt szabályozó és zsalumozgató Modbus kommunikációval, AC 24 V, 10 Nm, 150 s, 300 Pa",61940]
["GLB181.1EM3","GLB181.1EM3  Damper actuator",55780]
["GLB181.1EMKN","GLB181.1EMKN  Multipack 18 pcs.",65030]
["GLB331.1E","Zsalumozgató motor rugós visszatérítés nélkül, 10 Nm, AC 230 V, 3-pont, forgó, 125 sec.",25960]
["GLB331.1GM","GLB331.1GM  Damper Motor",28020]
["GLB331.2E","GLB331.2E  Damper actuator",29300]
["GLB332.1E","GLB332.1E  Damper actuator",37520]
["GLB336.1E","GLB336.1E  Damper actuator",30840]
["GLB336.2E","GLB336.2E  Damper actuator",34180]
["GLB341.1E","GLB341.1E  Damper actuator",25960]
["GLB341.1E/09H","GLB341.1E/09H  Damper Actuator",29300]
["GLB341.9E","Motor VAI6…/VBI6... és VAG6…/VBG6... csapokhoz, AC 230 V, 2- vagy 3-pont szabályozás, forgásirány váltó kapcsoló0",27410]
["GLB346.1E","GLB346.1E  Damper actuator",30840]
["GLB361.1E","GLB361.1E  Damper actuator",49600]
["GLD141.1E/RW","GLD141.1E/RW  Damper actuator",34440]
["GLD142.1E/RW","GLD142.1E/RW  Damper actuator",48840]
["GLD146.1E/RW","GLD146.1E/RW  Damper actuator",44210]
["GLD161.1E/RW","GLD161.1E/RW  Damper actuator",50890]
["GLD161.9E","GLD161.9E  Actuator for Ballvalve",45690]
["GMA121.1E","Zsalumozgató motor rugós visszatérítéssel, AC 24 V, 2-pont, forgó, 7Nm",45240]
["GMA121.9E","Forgatómotor VAI60… és VBI60… golyóscsapokhoz, AC/DC 24 V, 2-pont, 90/15 s futásidő, rugó visszatérítés",50380]
["GMA126.1E","GMA126.1E  Damper Actuator rotary",51910]
["GMA126.1E/09H","GMA126.1E/09H  Damper Actuator",52690]
["GMA131.1E","Zsalumozgató motor rugós visszatérítéssel, AC 24 V, 3-pont, forgó, 7Nm",50120]
["GMA131.9E","Forgatómotor VAI61… és VBI61… golyóscsapokhoz, AC/DC 24 V, 3-pont, 90/15 s futásidő, rugó visszatérítés",48440]
["GMA132.1E","GMA132.1E  Damper Actuator rotary",62200]
["GMA136.1E","GMA136.1E  Damper Actuator rotary",56030]
["GMA161.1E","Zsalumozgató motor rugós visszatérítéssel, AC 24 V, DC 0…10 V, forgó, 7Nm",54750]
["GMA161.1E/09H","GMA161.1E/09H  Damper Actuator",55000]
["GMA161.1H","GMA161.1H  Damper Actuator",58090]
["GMA161.9E","Motor VAI6…/VBI6... és VAG6…/VBG6... csapokhoz, AC 24 V / DC 24...48V, 0…10V szabályozás, forgásirány váltó kapcsoló",56890]
["GMA163.1E","GMA163.1E  Damper Actuator rotary",57320]
["GMA164.1E","GMA164.1E  Damper Actuator rotary",63480]
["GMA166.1E","GMA166.1E  Damper Actuator rotary",60400]
["GMA166.1H","GMA166.1H  Damper Actuator",68630]
["GMA321.1E","Zsalumozgató motor rugós visszatérítéssel, AC 230 V, 2-pont, forgó, 7Nm",50120]
["GMA321.9E","Forgatómotor VAI60… és VBI60… golyóscsapokhoz, AC 230 V, 2-pont, 90/15 s futásidő, rugó visszatérítés",54490]
["GMA326.1E","GMA326.1E  Damper Actuator rotary",56030]
["GMA326.1E/09H","GMA326.1E/09H  Damper actuator",58600]
["GNA126.1E/10","GNA126.1E/10  F&S actuator AC24V.7Nm SR",46520]
["GNA126.1E/12","GNA126.1E/12  F&S actuator AC/DC24V7Nm",46520]
["GNA126.1E/C10","GNA126.1E/C10  F&S actuator AC/DC 24V7Nm",60140]
["GNA126.1E/C12","GNA126.1E/C12  F&S actuator AC/DC 24V7Nm",60140]
["GNA126.1E/H12","GNA126.1E/H12  F&S, AC/DC24 V,7 Nm, 95°C",58340]
["GNA126.1E/T10","GNA126.1E/T10  F&S actuator SR AC/DC 24V",57060]
["GNA126.1E/T12","GNA126.1E/T12  F&S actuator SR AC/DC 24V",57060]
["GNA326.1E/10","GNA326.1E/10  F&S actuator AC230V.7Nm SR",50630]
["GNA326.1E/12","GNA326.1E/12  F&S actuator AC230V 7Nm SR",50630]
["GNA326.1E/T10","GNA326.1E/T10  F&S actuator SR AC230V7Nm",61170]
["GNA326.1E/T12","GNA326.1E/T12  F&S actuator SR AC230V7Nm",61170]
["GNP191.1E","GNP191.1E  Damper Actuator",75300]
["GNP196.1E","GNP196.1E  Damper Actuator",80960]
["GPC121.1A","GPC121.1A  Damper actuator",37270]
["GPC126.1A","GPC126.1A  Damper actuator",43690]
["GPC131.1A","GPC131.1A  Damper actuator",37270]
["GPC136.1A","GPC136.1A  Damper actuator",43690]
["GPC161.1A","GPC161.1A  Damper actuator",48840]
["GPC166.1A","GPC166.1A  Damper actuator",55260]
["GPC321.1A","GPC321.1A  Damper actuator",40870]
["GPC326.1A","GPC326.1A  Damper actuator",47290]
["GPC361.1A","GPC361.1A  Damper actuator",60140]
["GQD121.1A","GQD121.1A  mozgatómotor, 2-pont szabályozás, rugóvisszatérítés, 24V AC/DC, 30/15s futásidő, 2 Nm",27510]
["GQD121.6A","GQD121.6A  Damper actuator SR AC/DC 24V",27510]
["GQD121.9A","Forgatómotor golyóscsaphoz AC/DC24V, 2-pont, 30/15s, rugó visszatérítés",26730]
["GQD126.1A","GQD126.1A  mozgatómotor végállás kapcsolóval, 2-pont szabályozás, rugóvisszatérítés, 24V AC/DC, 30/15s futásidő, 2 Nm",31870]
["GQD131.1A","GQD131.1A  Damper actuator SR AC/DC 24V",31870]
["GQD131.9A","Motor VAI61… és VBI61… csapokhoz, AC 230 V, 3-pont",40890]
["GQD136.1A","GQD136.1A  Damper Actuator",36240]
["GQD161.1A","GQD161.1A  Damper actuator SR AC/DC 24V",36240]
["GQD161.1D/50S","GQD161.1D/50S  Damper Actuator",51150]
["GQD161.9A","Motor VAI61… és VBI61… csapokhoz, AC 24 V, DC 0…10 V",45240]
["GQD166.1A","GQD166.1A  Damper Actuator",40610]
["GQD321.1A","GQD321.1A  mozgatómotor, 2-pont szabályozás, rugóvisszatérítés, 230V AC, 30/15s futásidő, 2 Nm",27510]
["GQD321.6A","GQD321.6A  Damper actuator SR AC230V 2Nm",27510]
["GQD321.9A","Forgatómotor golyóscsaphoz AC230V, 2-pont, 30/15s, rugó visszatérítés",26730]
["GQD326.1A","GQD326.1A  mozgatómotor végállás kapcsolóval, 2-pont szabályozás, rugóvisszatérítés,230V AC, 30/15s futásidő, 2 Nm",31870]
["GRA126.1E/10","GRA126.1E/10  F&S act.4Nm AC/DC 24V",38810]
["GRA126.1E/12","GRA126.1E/12  F&S act.4Nm AC/DC 24V",38810]
["GRA126.1E/T10","GRA126.1E/T10  F&S act.4Nm AC/DC 24V",49350]
["GRA126.1E/T12","GRA126.1E/T12  F&S act.4Nm AC/DC 24V",49350]
["GRA326.1E/10","GRA326.1E/10  F&S act.4Nm AC 230V",42150]
["GRA326.1E/12","GRA326.1E/12  F&S act.4Nm AC/DC 230V",42150]
["GRA326.1E/T10","GRA326.1E/T10  F&S act.4Nm AC 230V",52690]
["GRA326.1E/T12","GRA326.1E/T12  F&S act.4Nm AC/DC 230V",52690]
["GSD121.1A","GSD121.1A  Damper actuator NSR AC/DC 24V",16810]
["GSD126.1A","GSD126.1A  Damper Actuator",21130]
["GSD141.1A","GSD141.1A  Damper actuator",21200]
["GSD141.6K","GSD141.6K  Damper actuator NSR AC24V 2Nm",12950]
["GSD141.9A","Forgatómotor golyóscsaphoz AC/DC24V, nyit/zár, 30s ",17520]
["GSD146.1A","GSD146.1A  Damper actuator",26210]
["GSD161.1A","GSD161.1A  Damper actuator",30840]
["GSD161.9A","GSD161.9A  Actuator NSR for Ballvalve 2N",25590]
["GSD166.1A","GSD166.1A  Damper actuator",36240]
["GSD321.1A","GSD321.1A  Damper actuator NSR AC230V",16810]
["GSD326.1A","GSD326.1A  Damper Actuator",21130]
["GSD341.1A","GSD341.1A  Damper actuator",21200]
["GSD341.6A","GSD341.6A  Damper actuator NSR AC230V",16810]
["GSD341.9A","Forgatómotor golyóscsaphoz AC230V, nyit/zár, 30s ",17520]
["GSD346.1A","GSD346.1A  Damper actuator",26210]
["GSD361.1A","GSD361.1A  Damper actuator",38040]
["GXD131.1A","GXD131.1A  NSR 1.5NM 24V DAC2P/3P",16810]
["GXD331.1A","GXD331.1A  NSR 1.5NM 230V DAC2P/3P",16810]
["HCA5SI55C000:94690","HCA5-P3-AL3-IrDA-2F-Siemens",5900]
["HCA5SI58D000:94680","HCA5-P3-AL4-AMR-WB-C-2F-Siemens",10440]
["HCA5SI5ND000:94691","HCA5-P3-AL4-AMR-WB-S-Irda-2F-Siemens",10860]
["HCAIK010:0S1","Távérzékelő szett WHE5… típusú költségosztókhoz, 1.5 m kábelhosszal",4510]
["HCAIK010:0S2","Távérzékelő szett WHE5… típusú költségosztókhoz, 2.5 m kábelhosszal",5470]
["HCAIK010:0S5","Távérzékelő szett WHE5… típusú költségosztókhoz, 5 m kábelhosszal",7740]
["HCAIP001:001","Szerelő sablon WHE5… típusú kltségosztókhoz",55300]
["HCAIP002:001","Dismounting tool remote sensor WHE5",12130]
["HCAPH001:001","Programozó adapter WHE5… típusú költségosztókhoz",64030]
["HMC5SI010010:00S40","Heat meter 0.6m3/h, GJ",46800]
["HMC5SI010410:00S00","Heat meter 0.6m3/h, 3m",47990]
["HMC5SI011010:00S40","Heat meter 1.5m3/h, GJ",45180]
["HMC5SI011410:00S00","Heat meter 1.5m3/h, 3m",47990]
["HMC5SI012010:00S40","Heat meter 2.5m3/h, GJ",47880]
["HMC5SI012410:00S00","Heat meter 2.5m3/h, 3m",49920]
["HMC5SI01H010:00S00","Heat meter 1.5m3/h, 80mm",47040]
["HMC5SI01H010:00S40","Heat meter 1.5m3/h, 80mm, GJ",46010]
["HMC5SI01J010:00S00","Heat meter 0.6m3/h, VL",53520]
["HMC5SI01J010:00S40","Heat meter 0.6m3/h, GJ, VL",47620]
["HMC5SI01K010:00S00","Heat meter 1.5m3/h, VL",53520]
["HMC5SI01K010:00S40","Heat meter 1.5m3/h, GJ, VL",46010]
["HMC5SI01L010:00S00","Heat meter 2.5m3/h, VL",55680]
["HMC5SI01L010:00S40","Heat meter 2.5m3/h, GJ, VL",48700]
["HMC5SI01Y010:00S40","Heat meter 1.5m3/h, 80mm, GJ, VL",46830]
["HMC5SI0R0010:00S00","Heat meter set 0.6m3/h, wb",63130]
["HMC5SI0R1010:00S00","Heat meter set 1.5m3/h, wb",61440]
["HMC5SI0R2010:00S00","Heat meter set 2.5m3/h, wb",63860]
["HMC5SI110010:00S00","Heating/cooling meter 0.6m3/h",51840]
["HMC5SI110010:00S40","Heating/cooling meter 0.6m3/h, GJ",51840]
["HMC5SI111010:00S00","Heating/cooling meter 1.5m3/h",51840]
["HMC5SI111010:00S40","Heating/cooling meter 1.5m3/h, GJ",51840]
["HMC5SI112010:00S00","Heating/cooling meter 2.5m3/h",53750]
["HMC5SI112010:00S40","Heating/cooling meter 2.5m3/h, GJ",53750]
["HMC5SI112010:01S00","HMC5-OPTO 2,5x130 5,0x1,5m B10 SIE",53750]
["HMC5SI112410:00S00","Heating/cooling meter 2.5m3/h, 3m",56630]
["HMC5SI11H010:00S40","Heating/cooling meter 1.5m3/h, 80mm, GJ",50240]
["HMC5SI11K010:00S00","Heating/cooling meter 1.5m3/h, VL",60470]
["HMC5SI1R0010:00S00","Heating/cooling meter set 0.6m3/h, wb",63130]
["HMC5SI1R1010:00S00","Heating/cooling meter set 1.5m3/h, wb",61440]
["HMC5SI1R2010:00S00","Heating/cooling meter set 2.5m3/h, wb",63860]
["HMC5SI21101B:00S00","Szárnykerekes hőmennyiségmérő szolár alkalmazásokhoz, Qn=1,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 110mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam, Tyfocor típusú fagyállóhóz",59510]
["HMC5SI21101D:00S00","Szárnykerekes hőmennyiségmérő szolár alkalmazásokhoz, Qn=1,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 110mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam, Antifrogen típusú fagyállóhóz",59510]
["HMC5SI21201B:00S00","Szárnykerekes hőmennyiségmérő szolár alkalmazásokhoz, Qn=2,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 130mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam, Tyfocor típusú fagyállóhóz",61430]
["HMC5SI21201D:00S00","Solarzähler 2,5m³/h, Antifrogen L",70070]
["HMC5SI31001B:00S00","Heat/Cool/Solarmeter 0,6 m3/h, Tyfocor L",66300]
["HMC5SI31101B:00S00","Heat/Cool/Solarmeter 1,5 m3/h, Tyfocor L",66300]
["HMC5SI31101D:00S00","HMC5-OPTO 1,5x110 5,0x1,5m B10  ",66370]
["HMR500A11080:00200","Ultrahangos hőmennyiségmérő csak fűtés alkalmazásokhoz, Qn=1,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 110mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam, kommunikációs modul csatlakoztatási lehetőség (Qundis felirattal)",58160]
["HMR500A12080:00200","Ultrahangos hőmennyiségmérő csak fűtés alkalmazásokhoz, Qn=2,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 130mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam, kommunikációs modul csatlakoztatási lehetőség (Qundis felirattal)",61510]
["HMR5SI010010:00S00","Heat meter 0.6m3/h, Split",50870]
["HMR5SI010040:00S40","Heatmeter 0,6m3/h, GJ 6s, Split",51360]
["HMR5SI011010:00S00","Heat meter 1.5m3/h, Split",50870]
["HMR5SI012010:00S00","Heat meter 2.5m3/h, Split",52800]
["HMR5SI015010:00S00","Heat meter Ista 1.5m3/h, G2, Split",54110]
["HMR5SI016010:00S00","Heat meter Ista 2.5m3/h, G2, Split",56020]
["HMR5SI01H010:00S00","Heat meter 1.5m3/h, 80mm, GJ",52190]
["HMR5SI01L010:00S00","Wärmezähler 2,5m3/h, Split, VL",61430]
["HMR5SI0D0010:00S40","HMR5-MBus+PIn 0,6x110 5,0x1,5m B10 GJ",53750]
["HMR5SI0D1010:00S40","HMR5-MBUS+Pin 1,5x110 5,0x1,5m B10 GJ",53750]
["HMR5SI0D2010:00S40","HMR5-MBus+PIn 2,5x130 5,0x1,5m B10 GJ",55670]
["HMR5SI0DH010:00S40","HMR5-MBus+PIn 1,5x80 5,0x1,5m B10 GJ",55670]
["HMR5SI0DJ010:00S00","HMR5-MBus+PIn 1,5x110 5,0x1,5m B10  ",62600]
["HMR5SI0DJ010:00S40","HMR5-MBus+PIn 1,5x110 5,0x1,5m B10 GJ",62600]
["HMR5SI0DK010:00S00","HMR5-MBus+PIn 1,5x110 5,0x1,5m B10  ",62600]
["HMR5SI0DK010:00S40","HMR5-MBus+PIn 1,5x110 5,0x1,5m B10 GJ",62600]
["HMR5SI0DL010:00S40","HMR5-MBus+PIn 2,5x130 5,0x1,5m B10 GJ VL",66300]
["HMR5SI0DY010:00S40","HMR5-MBus+PIn 1,5x80 5,0x1,5m B10 GJ VL",64310]
["HMR5SI110010:00S00","Heating/cooling meter 0.6m3/h, Split",57590]
["HMR5SI111010:00S00","Heating/cooling meter 1.5m3/h, Split",57590]
["HMR5SI112010:00S00","Heating/cooling meter 2.5m3/h, Split",59510]
["HMR5SI11H010:00S00","Heating/cooling meter 1.5m3/h, Split, 80",52940]
["HMR5SI1D0010:00S40","HMR5-MBus+PIn 0,6x110 5,0x1,5m B10 GJ",60470]
["HMR5SI1D1010:00S40","HMR5-MBus+PIn 1,5x110 5,0x1,5m B10 GJ",60470]
["HMR5SI1D2010:00S40","HMR5-MBus+PIn 2,5x130 5,0x1,5m B10 GJ",62600]
["HMR5SI1DH010:00S40","HMR5-MBus+PIn 1,5x80 5,0x1,5m B10 GJ",62600]
["HMR5SI2C111E:00S00","Solarmeter Mbus 1,5m3/h, Antifrogen N",64310]
["HMR5SI2D101D:00S00","HMR5-MBus+PIn 1,5x110 5,0x1,5m B10 SIE",77750]
["HMR5SI2D101H:00S00","HMR5-MBus+PIn 1,5x110 5,0x1,5m B10 SIE",68150]
["HMR5SI2D201D:00S00","HMR5-MBus+PIn 2,5x130 5,0x1,5m B10 SIE",72950]
["HMR5SI2D201E:00S00","HMR5-MBus+PIn 2,5x130 5,0x1,5m B10  ",70070]
["HMR5SI3D201E:00S00","Heat/Cool/Solar 2,5m3/h,Split,AntifrgN",79670]
["HMRIK001:001","Wall bracket for WFx5 heat meter",2180]
["HMXIK001:001","Beépítő készlet Rp ½\" tartalma: 2 gömbcsap Rp ½\" belső menettel és G ¾\" csatlakozó hollandival, 2 mm tömítéssel, ¾\"; 1 érzékelő fogadására alkalmas gömbcsap, Rp ½\" belső menettel és M10x1 mm érzékelő csatlakozással, Ø 5.0x45 mm",12250]
["HMXIK001:002","Beépítő készlet Rp ¾\" tartalma: 2 gömbcsap Rp ¾\" belső menettel és G ¾\" csatlakozó hollandival, 2 mm tömítéssel, ¾\"; 1 érzékelő fogadására alkalmas gömbcsap, Rp ¾\" belső menettel és M10x1 mm érzékelő csatlakozással, Ø 5.0x45 mm",15790]
["HMXIK001:003","Beépítő készlet Rp 1\" tartalma: 2 gömbcsap Rp 1\" belső menettel és G ¾\" csatlakozó hollandival, 2 mm tömítéssel, ¾\"; 1 érzékelő fogadására alkalmas gömbcsap, Rp 1\" belső menettel és M10x1 mm érzékelő csatlakozással, Ø 5.0x45 mm",27270]
["HMXIK001:004","Beépítő készlet Rp 1\" tartalma: 2 gömbcsap Rp 1\" belső menettel és G 1\" csatlakozó hollandival, 2 mm tömítéssel, 1\"; 1 érzékelő fogadására alkalmas gömbcsap, Rp 1\" belső menettel és M10x1 mm érzékelő csatlakozással, Ø 5.0x45 mm",21650]
["HMXIK001:005","Beépítő készlet Rp ¾\" tartalma: 2 gömbcsap Rp ¾\" belső menettel és G 1\" csatlakozó hollandival, 2 mm tömítéssel, 1\"; 1 érzékelő fogadására alkalmas gömbcsap, Rp 1\" belső menettel és M10x1 mm érzékelő csatlakozással, Ø 5.0x45 mm",17290]
["HMXIK002:001","Installation set, fittings Rp ½\"-G ¾\"",6540]
["HMXIK002:002","Installation set, fittings Rp ¾\"-G ¾\"",14040]
["HMXIK002:003","Installation set, fittings Rp 1\"-G ¾\"",20920]
["HMXIK002:004","Installation set, fittings Rp 1\"-G 1\"",20580]
["HMXIK002:005","Installation set, fittings Rp ¾\"-G 1\"",11480]
["HMXIK003:001","Adapter set G ¾\"xG 1\"",2280]
["HMXIK003:002","Extension set G ¾\"xG 1\", 110-130mm",4940]
["HMXIK003:003","Extension set G ¾\"xG ¾\", 110-130mm",5330]
["HMXIK003:004","Extension set G ¾\"xG ¾\", 110-165mm",12080]
["HMXIK003:005","Extension set G ¾\"xG 1\", 110-190mm",6220]
["HMXIK004:001","Hőmérséklet érzékelő rögzítő csavarzat M10x1 hőmennyiségmérőkhöz, Ø 5/5.2",720]
["HMXIP002:001","Hook spanner",18160]
["IRA211","Infra távirányító RDF110/IR, RDF210/IR, RDF310.21, RDF410.21, RDF400.01 és RDG100T termosztátokhoz",9370]
["M2FP03GX","M2FP03GX  Valve",247980]
["M3FB15LX/A","M3FB15LX/A  Valve",353840]
["M3FB15LX06/A","M3FB15LX06/A  Valve",353840]
["M3FB15LX15/A","M3FB15LX15/A  Valve",353840]
["M3FB20LX/A","M3FB20LX/A  Valve",419800]
["M3FB25LX/A","M3FB25LX/A  Valve",506760]
["M3FB32LX","M3FB32LX  Valve",674680]
["M3FK15LX","M3FK15LX  Valve",452780]
["M3FK15LX06","M3FK15LX06  Valve",446790]
["M3FK15LX15","M3FK15LX15  Valve",449790]
["M3FK20LX","M3FK20LX  Valve",488770]
["M3FK25LX","M3FK25LX  Valve",548740]
["M3FK32LX","M3FK32LX  Valve",629700]
["M3FK40LX","M3FK40LX  Valve",776630]
["M3FK50LX","M3FK50LX  Valve",842600]
["M3P100FY","M3P100FY  Valve LTHW",834010]
["M3P100FYP","M3P100FYP  Valve LTHW",853600]
["M3P80FY","M3P80FY  Valve LTHW",638100]
["M3P80FYP","M3P80FYP  Valve LTHW",657690]
["MVF461H15-0.6","Egyutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral forróvizes és gőzös alkalmazásaokra is, NA15 kvs=0,6m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",341840]
["MVF461H15-0.6J","MVF461H15-0.6J  MagneticValve JIS-flange",485770]
["MVF461H15-1.5","Egyutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral forróvizes és gőzös alkalmazásaokra is, NA15 kvs=1,5m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",341840]
["MVF461H15-1.5J","MVF461H15-1.5J  MagneticValve JIS-flange",485770]
["MVF461H15-3","Egyutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral forróvizes és gőzös alkalmazásaokra is, NA15 kvs=3m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",341840]
["MVF461H15-3J","MVF461H15-3J  MagneticValve JIS-flange",485770]
["MVF461H20-5","Egyutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral forróvizes és gőzös alkalmazásaokra is, NA20 kvs=5m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",416800]
["MVF461H20-5J","MVF461H20-5J  MagneticValve JIS-flange",584720]
["MVF461H25-8","Egyutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral forróvizes és gőzös alkalmazásaokra is, NA25 kvs=8m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",488770]
["MVF461H25-8J","MVF461H25-8J  MagneticValve JIS-flange",689670]
["MVF461H32-12","Egyutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral forróvizes és gőzös alkalmazásaokra is, NA32 kvs=12m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",593720]
["MVF461H40-20","Egyutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral forróvizes és gőzös alkalmazásaokra is, NA40 kvs=20m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",704670]
["MVF461H50-30","Egyutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral forróvizes és gőzös alkalmazásaokra is, NA50 kvs=30m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",812610]
["MVL661.15-0.4","Szabályozószelep hűtőközegekhez (expanziós szelep), szelepmozgatóval egybeépített szabályozószelep R22, R134a, R404A, R407C, R744 (CO2) stb… közegekre. DN15, Kvs=0.4",283070]
["MVL661.15-1.0","Szabályozószelep hűtőközegekhez (expanziós szelep), szelepmozgatóval egybeépített szabályozószelep R22, R134a, R404A, R407C, R744 (CO2) stb… közegekre. DN15, Kvs=1",299860]
["MVL661.20-2.5","Szabályozószelep hűtőközegekhez (expanziós szelep), szelepmozgatóval egybeépített szabályozószelep R22, R134a, R404A, R407C, R744 (CO2) stb… közegekre. DN20, Kvs=2.5",329840]
["MVL661.25-6.3","Szabályozószelep hűtőközegekhez (expanziós szelep), szelepmozgatóval egybeépített szabályozószelep R22, R134a, R404A, R407C, R744 (CO2) stb… közegekre. DN25, Kvs=6.3",398820]
["MVL661.32-10","MVL661.32-10  Refrigerant valve",467780]
["MVL661.32-12","Szabályozószelep hűtőközegekhez (expanziós szelep), szelepmozgatóval egybeépített szabályozószelep R22, R134a, R404A, R407C, R744 (CO2) stb… közegekre. DN25, Kvs=12",446790]
["MVS661.25-0.4N","MVS661.25-0.4N  Refrigerant valve PN40",446790]
["MVS661.25-016N","MVS661.25-016N  Refrigerant valve PN40",428800]
["MVS661.25-1.0N","MVS661.25-1.0N  Refrigerant valve PN40",461780]
["MVS661.25-2.5N","MVS661.25-2.5N  Refrigerant valve PN40",479770]
["MVS661.25-6.3N","MVS661.25-6.3N  Refrigerant valve PN40",500760]
["MXF461.15-0.6","Kétutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA15 kvs=0,6m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",257280]
["MXF461.15-0.6J","MXF461.15-0.6J  Flanged valve w magn act",289970]
["MXF461.15-0.6P","MXF461.15-0.6P  Flanged valve w magn act",273470]
["MXF461.15-1.5","Kétutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA15 kvs=1,5m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",257280]
["MXF461.15-1.5J","MXF461.15-1.5J  Flanged valve w magn act",289970]
["MXF461.15-1.5P","MXF461.15-1.5P  Flanged valve w magn act",273470]
["MXF461.15-3.0","Kétutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA15 kvs=3m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",257280]
["MXF461.15-3.0J","MXF461.15-3.0J  Flanged valve w magn act",289970]
["MXF461.15-3.0P","MXF461.15-3.0P  Flanged valve w magn act",273470]
["MXF461.20-5.0","Kétutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA20 kvs=5m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",284270]
["MXF461.20-5.0J","MXF461.20-5.0J  Flanged valve w magn act",320840]
["MXF461.20-5.0P","MXF461.20-5.0P  Flanged valve w magn act",299860]
["MXF461.25-8.0","Kétutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA25 kvs=8m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",311850]
["MXF461.25-8.0J","MXF461.25-8.0J  Flanged valve w magn act",350830]
["MXF461.25-8.0P","MXF461.25-8.0P  Flanged valve w magn act",326850]
["MXF461.32-12","Kétutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA32 kvs=12m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",341840]
["MXF461.32-12J","MXF461.32-12J  Flanged valve w magn act",383820]
["MXF461.32-12P","MXF461.32-12P  Flanged valve w magn act",356830]
["MXF461.40-20","Kétutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA40 kvs=20m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",371830]
["MXF461.40-20J","MXF461.40-20J  Flanged valve w magn act",431800]
["MXF461.40-20P","MXF461.40-20P  Flanged valve w magn act",392810]
["MXF461.50-30","Kétutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA50 kvs=30m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",425790]
["MXF461.50-30J","MXF461.50-30J  Flanged valve w magn act",476780]
["MXF461.50-30P","MXF461.50-30P  Flanged valve w magn act",440790]
["MXF461.65-50","Kétutú karimás szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA65 kvs=50m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",497760]
["MXF461.65-50J","MXF461.65-50J  Flanged valve w magn act",566730]
["MXF461.65-50P","MXF461.65-50P  Flanged valve w magn act",512760]
["MXF461.65-50U","MXF461.65-50U  Flanged valve w magn act",548740]
["MXG461.15-0.6","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA15 kvs=0,6m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",219200]
["MXG461.15-0.6P","MXG461.15-0.6P  Thread.valve w.magn.act.",235390]
["MXG461.15-0.6U","MXG461.15-0.6U  Thread.valve w.magn.act.",241680]
["MXG461.15-1.5","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA15 kvs=1,5m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",219200]
["MXG461.15-1.5P","MXG461.15-1.5P  Thread.valve w.magn.act.",235690]
["MXG461.15-1.5U","MXG461.15-1.5U  Thread.valve w.magn.act.",241680]
["MXG461.15-3.0","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA15 kvs=3m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",218900]
["MXG461.15-3.0P","MXG461.15-3.0P  Thread.valve w.magn.act.",235690]
["MXG461.15-3.0U","MXG461.15-3.0U  Thread.valve w.magn.act.",241680]
["MXG461.20-5.0","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA20 kvs=5m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",235690]
["MXG461.20-5.0P","MXG461.20-5.0P  Thread.valve w.magn.act.",252480]
["MXG461.20-5.0U","MXG461.20-5.0U  Thread.valve w.magn.act.",259080]
["MXG461.25-8.0","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA25 kvs=8m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",262680]
["MXG461.25-8.0P","MXG461.25-8.0P  Thread.valve w.magn.act.",278560]
["MXG461.25-8.0U","MXG461.25-8.0U  Thread.valve w.magn.act.",288760]
["MXG461.32-12","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA32 kvs=12m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",283960]
["MXG461.32-12P","MXG461.32-12P  Thread.valve w.magn.act.",299860]
["MXG461.32-12U","MXG461.32-12U  Thread.valve w.magn.act.",314850]
["MXG461.40-20","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA40 kvs=20m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",305850]
["MXG461.40-20P","MXG461.40-20P  Thread.valve w.magn.act.",320840]
["MXG461.40-20U","MXG461.40-20U  Thread.valve w.magn.act.",335840]
["MXG461.50-30","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA50 kvs=30m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA",320840]
["MXG461.50-30P","MXG461.50-30P  Thread.valve w.magn.act.",335840]
["MXG461.50-30U","MXG461.50-30U  Thread.valve w.magn.act.",353840]
["MXG461B15-0.6","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA15 kvs=0,6m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA, ivóvíz közegre is",407800]
["MXG461B15-1.5","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA15 kvs=1,5m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA, ivóvíz közegre is",407800]
["MXG461B15-3","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA15 kvs=3m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA, ivóvíz közegre is",407800]
["MXG461B20-5","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA20 kvs=5m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA, ivóvíz közegre is",434790]
["MXG461B25-8","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA25 kvs=8m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA, ivóvíz közegre is",458790]
["MXG461B32-12","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA32 kvs=12m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA, ivóvíz közegre is",497760]
["MXG461B40-20","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA40 kvs=20m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA, ivóvíz közegre is",578730]
["MXG461B50-30","Kétutú menetes szabályozószelep mágneses állítómotorral, NA50 kvs=30m3/h, AC24V, DC0…10V, 4…20mA, ivóvíz közegre is",635690]
["MXG461S15-1.5","MXG461S15-1.5  Stainless steel valveDN15",464780]
["MXG461S20-5.0","MXG461S20-5.0  Stainless steel valveDN20",488770]
["MXG461S25-8.0","MXG461S25-8.0  Stainless steel valveDN25",494770]
["MXG461S32-12","MXG461S32-12  Stainless steel valve DN32",548740]
["MXG462S50-30","MXG462S50-30  Stainless steel valve DN50",1886110]
["OCI345.06/101","OCI345.06/101 LPB kommunikációs modul",18370]
["OCI350.01/101","OCI350.01/101 LPB-Modbus kommunikációs modul",18760]
["OCI365.03/101","OCI365.03/101 LPB-OpenTherm átalakító",25690]
["OCI700.1","Üzembe helyezési csomag ACS700 szoftverrel és 200 kredittel. KNX, LPB és USB kábelek ",163600]
["OCI702","USB-KNX interface",97880]
["OZW672.01","Web szerver, 1db LPB kommunikációval rendelkező szabályozókhoz. Szöveges paraméter és grafikus rendszermegjelenítés, kezelés PC-n vagy böngészővel ellátott mobiltelefonon. Siemens Home Control alkalmazás támogatása. Utolsó 10 riasztás tárolása, státusz üzenetek elküldése, maximum 4 címre (e-mail). Offline trend lehetőség.",95230]
["OZW672.04","Web szerver, 4db LPB kommunikációval rendelkező szabályozókhoz. Szöveges paraméter és grafikus rendszermegjelenítés, kezelés PC-n vagy böngészővel ellátott mobiltelefonon. Siemens Home Control alkalmazás támogatása. Utolsó 10 riasztás tárolása, státusz üzenetek elküldése, maximum 4 címre (e-mail). Offline trend lehetőség.",190710]
["OZW672.16","Web szerver, 16db LPB kommunikációval rendelkező szabályozókhoz. Szöveges paraméter és grafikus rendszermegjelenítés, kezelés PC-n vagy böngészővel ellátott mobiltelefonon. Siemens Home Control alkalmazás támogatása. Utolsó 10 riasztás tárolása, státusz üzenetek elküldése, maximum 4 címre (e-mail). Offline trend lehetőség.",285470]
["OZW772.01","Web szerver, 1db Synco készülékhez, kezelés PC-n vagy böngészővel ellátott mobiltelefonon. Utolsó 10 riasztás tárolása, státusz üzenetek elküldése, maximum 4 emailcímre. Felhő elérés",95230]
["OZW772.04","Web szerver, 4db Synco készülékhez, kezelés PC-n vagy böngészővel ellátott mobiltelefonon. Utolsó 10 riasztás tárolása, státusz üzenetek elküldése, maximum 4 emailcímre. Felhő elérés, S-mode adatpontok megjelenítése",190710]
["OZW772.16","Web szerver, 16db Synco készülékhez, kezelés PC-n vagy böngészővel ellátott mobiltelefonon. Utolsó 10 riasztás tárolása, státusz üzenetek elküldése, maximum 4 emailcímre. Felhő elérés, S-mode adatpontok megjelenítése",285470]
["OZW772.250","Web szerver, 250db Synco készülékhez, kezelés PC-n vagy böngészővel ellátott mobiltelefonon. Utolsó 10 riasztás tárolása, státusz üzenetek elküldése, maximum 4 emailcímre. Felhő elérés, S-mode adatpontok megjelenítése",381420]
["Q4SA\\LG868/LGA","Walk-By kiolvasó szett 868MHz ",1023640]
["QAA2010","Helyiséghőmérséklet-érzékelő standard, Pt100, 0°C…50°C",9550]
["QAA2012","Helyiséghőmérséklet-érzékelő standard, Pt1000, 0°C…50°C",9550]
["QAA2030","QAA2030  Temperature sensor room NTC10k",8580]
["QAA2061","Helyiséghőmérséklet-érzékelő standard, 0…10V, 0°C…50°C",32210]
["QAA2061D","QAA2061D  Temp.sensor room 0-10V w.Displ",54190]
["QAA2071","Helyiséghőmérséklet-érzékelő standard, 4…20mA, 0°C…50°C",32210]
["QAA24","Helyiséghőmérséklet-érzékelő, Ni1000, 0°C…50°C",10220]
["QAA25","Helyiséghőmérséklet-érzékelő, Ni1000, külső forgatógomb",26790]
["QAA26","Helyiséghőmérséklet-érzékelő, Ni1000, külső forgatógomb",26790]
["QAA27","Helyiséghőmérséklet-érzékelő, alapjel-eltolás +/-3°C",26790]
["QAA32","Helyiséghőmérséklet-érzékelő, NTC, 0°C…40°C",5420]
["QAA55.110/101","Alap beltéri kezelőegység RVS… szabályozókhoz, vezetékes kivitel, üzemmód váltó, alapjel módosítás, jelenlét gomb",20620]
["QAA55.110/301","Alap beltéri kezelőegység RVS… szabályozókhoz, vezetékes kivitel, üzemmód váltó, alapjel módosítás, jelenlét gomb",21040]
["QAA58.110/101","Alap beltéri kezelőegység RVS… szabályozókhoz, vezeték nélküli kivitel, üzemmód váltó, alapjel módosítás, jelenlét gomb",28860]
["QAA58.110/301","Alap beltéri kezelőegység RVS… szabályozókhoz, vezeték nélküli kivitel, üzemmód váltó, alapjel módosítás, jelenlét gomb, fűtés/hűtés körökhöz",29090]
["QAA64","Helyiséghőmérséklet-érzékelő, Ni1000, 0°C…50°C",36130]
["QAA73.210/101","QAA73.210/101  Room controller Opentherm",29290]
["QAA74.611/101","Új beltéri kezelőegység RVS… szabályozókhoz, teljes programozás, háttérvilágított, vezetékes, magyar nyelvű menü",39560]
["QAA74.614/101","Új beltéri kezelőegység RVS… szabályozókhoz, teljes programozás, háttérvilágított, vezetékes, magyar nyelvű menü, beépített páratartalom érzékelővel (csak RVS61… F szériától használható funkció)",60510]
["QAA78.610/501","Beltéri kezelőegység RVS… szabályozókhoz, teljes programozás, vezeték nélküli, magyar nyelvű menü",49110]
["QAA78.610/701","Beltéri kezelőegység RVS… szabályozókhoz, teljes programozás,fűtés/hűtés, vezeték nélküli, magyar nyelvű menü",50270]
["QAA910/CZ","Synco living helyiséghőmérséklet érzékelő, elemes",18950]
["QAC2010","Külső hőmérséklet érzékelő standard, Pt100, -50°C…70°C",7350]
["QAC2012","Külső hőmérséklet érzékelő standard, Pt1000, -50°C…70°C",7350]
["QAC2030","QAC2030  Temp.sensor outside NTC10k",6150]
["QAC22","Időjárás-érzékelő, Ni 1000 Ohm, -50°C…70°C",9940]
["QAC31/101","QAC31/101  Outside temp. sensor NTC 575",11010]
["QAC3161","Külső hőmérséklet érzékelő high-quality, 0…10V",35320]
["QAC3171","Külső hőmérséklet érzékelő high-quality, 4…20mA",35320]
["QAC32","Időjárás-érzékelő, NTC 575 Ohm, -50°C…70°C",13850]
["QAC34/101","Külső hőmérséklet érzékelő, NTC 1 kOhm, RVS... szabályozókhoz",9050]
["QAC910","Synco living időjárás központ, külső hőmérséklet és légnyomás detektálására, beltéri és kültéri egység egy csomagban, elemes",32750]
["QAD2010","Csőre bilincselhető hőmérsékletérzékelő, Pt100 Ohm",8990]
["QAD2012","Csőre bilincselhető hőmérsékletérzékelő, Pt1000 Ohm",8990]
["QAD2030","QAD2030  Temp.sensor clamp-on NTC10k",8420]
["QAD21/201","QAD21/201  Strap-on temp. sensor",13870]
["QAD21/209","QAD21/209  Strap-on temp. sensor",12100]
["QAD22","Csőre bilincselhető hőmérsékletérzékelő, Ni 1000 Ohm",10980]
["QAD26.220","Kapcsos hőmérséklet érzékelő, Ni1000, -35°C…90°C, 200cm hossz",12050]
["QAD26.220/109","QAD26.220/109  Clamp-on temp. sensor",14600]
["QAD26.220/209","QAD26.220/209  Clamp-on temp. sensor",15890]
["QAD36/101","Csőre szerelhető hőmérséklet érzékelő, NTC 10kOhm, RVS... szabályozókhoz",8470]
["QAD36/201","Csőre szerelhető hőmérséklet érzékelő, NTC 10kOhm, RVS... szabályozókhoz",11390]
["QAE1020.024","QAE1020.024  Tmp.sens.immers.LG-Ni1000 0",23030]
["QAE2111.010","QAE2111.010  Tmp.sens.immers.PT100 0.10m",15540]
["QAE2111.015","Merülő érzékelő, standard, Pt100, -30…130°C, 150mm hossz",16310]
["QAE2112.010","QAE2112.010  Tmp.sens.immers.Pt1000 0.1m",15540]
["QAE2112.015","Merülő érzékelő, standard, Pt1000, -30…+130°C, 150mm hossz",16310]
["QAE2120.010","Merülő érzékelő 1m kábellel, 100mm védőhüvellyel együtt, Ni 1000 Ohm",22010]
["QAE2120.015","Merülő vízhőmérséklet-érzékelő, Ni1000 150mm védőcsővel -30…+130 C°",23180]
["QAE2121.010","Merülő érzékelő, standard, Ni1000, -30…+130°C, 100mm hossz",17550]
["QAE2121.015","QAE2121.015  Tmp.sens.immers.LG-Ni 1000",18660]
["QAE2130.010","QAE2130.010  Tmp.sens.immers.NTC10k 0.1m",14090]
["QAE2130.015","QAE2130.015  Tmp.sens.immers.NTC10k 0.15",14810]
["QAE2164.010","Merülő érzékelő, 0…10V, -10…+120°C, 100mm hossz",42750]
["QAE2164.015","Merülő érzékelő, 0…10V, -10…+120°C, 150mm hossz",44860]
["QAE2174.010","Merülő érzékelő, 4…20mA, -10…+120°C, 100mm hossz",42750]
["QAE2174.015","Merülő érzékelő, 4…20mA, -10…+120°C, 150mm hossz",44860]
["QAE26.9","Merülő érzékelő, Ni1000, -40…+180°C, 260mm hossz",25500]
["QAE26.90","Merülő érzékelő, Ni1000, -50…+180°C, 65mm hossz",19020]
["QAE26.91","Merülő érzékelő, Ni1000, -50…+180°C, 125mm hossz",19510]
["QAE26.93","Merülő érzékelő, Ni1000, -50…+180°C, 240mm hossz",19960]
["QAE26.95","Merülő érzékelő, Ni1000, -50…+180°C, 465mm hossz",25500]
["QAE3010.010","Merülő érzékelő, high-quality, Pt100, -50…+200°C, 100mm hossz",56300]
["QAE3010.016","Merülő érzékelő, high-quality, Pt100, -50…+200°C, 160mm hossz",58400]
["QAE3075.010","Merülő érzékelő, high-quality, 4…20mA, 0…+200°C, 100mm hossz",118910]
["QAE3075.016","Merülő érzékelő, high-quality, 4…20mA, 0…+200°C, 160mm hossz",124640]
["QAE9120.005","QAE9120.005  Immers. temp. Sensor Ni1000",14840]
["QAE9130.005","QAE9130.005  Immers. temp. Sensor NTC10k",14840]
["QAE9130.013","QAE9130.013  Immers. temp. sensor NTC 10",20910]
["QAE9130.024","QAE9130.024  Immers. temp. Sensor NTC 10",20910]
["QAE9130.210","QAE9130.210  Immerss temp. sensor NTC10k",15760]
["QAF63.2-J","Légoldali fagyvédő érzékelő, 2m, DC 0…10 V kimenet, kapcsoló kimenet, 2m kapillárissal",55600]
["QAF63.6-J","Légoldali fagyvédő érzékelő, 6m, DC 0…10 V kimenet, kapcsoló kimenet, 6m kapillárissal",68480]
["QAF64.2-J","Légoldali fagyvédő termosztát, kapcsoló kimenet, 2m kapillárissal",68170]
["QAF64.6-J","Légoldali fagyvédő termosztát, kapcsoló kimenet, 6m kapillárissal",80420]
["QAF81.3","Légoldali fagyvédő termosztát, 3m, Kapcsoló kimenet",50080]
["QAF81.6","Légoldali fagyvédő termosztát, 6m, Kapcsoló kimenet",50970]
["QAF81.6M","QAF81.6M  Thermostat",54870]
["QAH11","NTC távérzékelő RDG.., RCC.., RCU.., RDF.., RDD100..., RDE100... termosztátokhoz, csatlakozóval a kábel végén",7220]
["QAH11.1","NTC távérzékelő RDG.., RCC.., RCU.., RDF.., RDD100..., RDE100... termosztátokhoz",5420]
["QAM2110.040","Légcsatorna hőm.érzékelő, Pt100, -50…+80°C, 40cm hossz",18190]
["QAM2112.040","Légcsatorna hőm.érzékelő, Pt1000, -50…+80°C, 40cm hossz",18190]
["QAM2112.200","Légcsatorna hőm.érzékelő",39130]
["QAM2120.040","Légcsatorna hőm.érzékelő, Ni1000 Ohm, 0.4 méter, -50…+80 C°",20620]
["QAM2120.200","Légcsatorna hőm.érzékelő, Ni1000 Ohm, 2 méter, -50…+80 C°",38840]
["QAM2120.600","Légcsatorna hőm.érzékelő, Ni1000 Ohm, 6 méter,  -50…+80 C°",59910]
["QAM2130.040","Légcsatorna hőm.érzékelő",16560]
["QAM2161.040","Légcsatorna hőm.érzékelő, 0…10V, -50…+50°C, 40cm hossz",43960]
["QAM2171.040","Légcsatorna hőm.érzékelő, 4…20mA, -50…+50°C, 40cm hossz",43960]
["QAM9020.200","Légcsatorna hőm.érzékelő ",10180]
["QAM9020.400","Légcsatorna hőm.érzékelő",11110]
["QAM9120.040","Légcsatorna hőm.érzékelő",20750]
["QAP1030.200","QAP1030.200  Tmp.sensor cable NT10k 2.0m",5120]
["QAP1030/UFH","Padló hőmérséklet érzékelő RDD310/EH vagy RDE410/EH szobatermosztátokhoz, NTC 3 kOhm, 4 m kábelhossz",5610]
["QAP2010.150","Kábel érzékelő, Pt100, -30…130°C, 1.5m hossz",9930]
["QAP2012.150","Kábel érzékelő, Pt1000, -30…130°C, 1.5m hossz",9930]
["QAP21.2","Merülő vízhőmérséklet-érzékelő  /kábel/, Ni1000, védőcső nélkül, szolár alkalmazáshoz szilikon kábellel,  -30…+180C°-ig",17160]
["QAP21.3","Kábel érzékelő, Ni1000, -30…+130°C",13450]
["QAP21.3/8000","Kábel érzékelő, Ni1000, -30…+130°C, 800cm hossz",20840]
["QAP22","Kábel érzékelő, Ni1000, -25…+95°C, 200cm hossz",6110]
["QAT22","Ablaküveg hőm. Érzékelő, Ni1000, -10…+50°C",42270]
["QAW740","Beltéri egység LCD kijelzővel, KNX busz",38260]
["QAW910/CZ","Synco living helyiséghőmérséklet érzékelő, LCD kijelzővel, alapjel eltoló potenciométerrel és üzemmód választóval, elemes",31650]
["QAW912","Synco living Starter KIT központi egysége. Helyiséghőmérséklet érzékelő, LCD kijelző, alapjel eltoló potenciométer és üzemmód választó, timer funkció, elemes.",41690]
["QAX30.1","Érzékelő PPS2 csatlakozással RX.. egyedi helyiség-szabályozókhoz",23690]
["QAX31.1","Érzékelő, alapjel eltoló potméterrel, PPS2 csatlakozással RX.. egyedi helyiség-szabályozókhoz",23690]
["QAX32.1","Érzékelő, alapjel eltoló potméterrel, üzemmód-kapcsolóval (Standby / Auto)",24500]
["QAX33.1","Érzékelő, alapjel eltoló potméterrel, üzemmód-kapcsolóval (Standby / Auto / Ventilátor I. II. III. fokozat)",24500]
["QAX34.3","QAX34.3  Room Unit",31430]
["QAX39.1","QAX39.1  Set point adjuster PPS2",19210]
["QAX84.1/PPS2","Fali szerelődobozba szerelhető érzékelő, üzemmód-kapcsolóval (Standby / Auto / Ventilátor I. II. III. fokozat), LCD-kijelzővel, PPS2 csatlakozással RX.. egyedi helyiség-szabályozókhoz",68560]
["QAX903-9","QAX903-9  Synco living központi egység",83910]
["QAX913-CS/CZ","QAX913-9  Synco living központi egység",109810]
["QAX95.4","QAX95.4  RoomUnit EnOcean",47300]
["QAX96.4","QAX96.4  RoomUnit EnOcean/Setpoint",53650]
["QAX97.4","QAX97.4  RoomUnit EnOcean/Setpoint 2Step",59710]
["QAX98.4","QAX98.4  RoomUnit EnOcean/Setpoint 5Step",63170]
["QAZ21.5120","Merülő vízhőmérséklet-érzékelő  /kábel/, Ni1000, védőcső nélkül, -30…200°C, 2 m-es szilikon kábellel",12510]
["QAZ21.5220","Merülő vízhőmérséklet-érzékelő  /kábel/, Ni1000, védőcső nélkül, 0…95°C, 2 m-es kábellel",6200]
["QAZ21.5240","QAZ21.5240  Cable temp. Sensor",8990]
["QAZ21.5260","QAZ21.5260  Cable temp. Sensor",10140]
["QAZ21.681/101","QAZ21.681/101  Cable temp. Sensor",15330]
["QAZ21.682/101","Kábel érzékelő, Ni1000, -50…80°C, 200cm hossz",17350]
["QAZ21.685/101","Kábel érzékelő, Ni1000, -50…80°C, 500cm hossz",28070]
["QAZ36.481/101","Kábel érzékelő, NTC 10kOhm, -30…200°C, 1.5 m kábellel, védőhüvely nélkül, RVS... szabályozókhoz",10910]
["QAZ36.522/109","Kábel érzékelő, NTC 10kOhm, 0…95°C, 2 m kábellel, védőhüvely nélkül, RVS… szabályozókhoz",5390]
["QAZ36.524/109","QAZ36.524/109  Cable temp.sensor NTC 10K",6440]
["QAZ36.526/101","Kábel érzékelő, NTC 10kOhm, 0…95°C, 6 m kábellel, védőhüvely nélkül, RVS… szabályozókhoz",16880]
["QAZ36.526/109","Kábel érzékelő, NTC 10kOhm, 0…95°C, 6 m kábellel, védőhüvely nélkül, RVS… szabályozókhoz",7360]
["QBE2003-P1","Nyomástávadó, 0…1 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2003-P1.6","Nyomástávadó, 0…1,6 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2003-P10","Nyomástávadó, 0…10 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2003-P16","Nyomástávadó, 0…16 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2003-P2.5","Nyomástávadó, 0…2,5 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2003-P25","Nyomástávadó, 0…25 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2003-P4","Nyomástávadó, 0…4 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2003-P40","Nyomástávadó, 0…40 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2003-P6","Nyomástávadó, 0…6 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2003-P60","Nyomástávadó, 0…60 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2004-P10U","Nyomástávadó, -1…9 bar, 0…10V, hűtőközeghez, IP67",60410]
["QBE2004-P25U","Nyomástávadó, -1…24 bar, 0…10V, hűtőközeghez, IP67",60410]
["QBE2004-P30U","Nyomástávadó, -1…29 bar, 0…10V, hűtőközeghez, IP67",60410]
["QBE2004-P60U","Nyomástávadó, -1…59 bar, 0…10V, hűtőközeghez, IP67",60410]
["QBE2103-P1","Nyomástávadó, 0…1 bar, 4…20 mA, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2103-P1.6","Nyomástávadó, 0…1,6 bar, 4…20 mA,, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2103-P10","Nyomástávadó, 0…10 bar, 4…20 mA,, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2103-P16","Nyomástávadó, 0…16 bar, 4…20 mA,, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2103-P2.5","Nyomástávadó, 0…2,5 bar, 4…20 mA,, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2103-P25","Nyomástávadó, 0…25 bar, 4…20 mA,, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2103-P4","Nyomástávadó, 0…4 bar, 4…20 mA,, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2103-P40","Nyomástávadó, 0…40 bar, 4…20 mA,, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2103-P6","Nyomástávadó, 0…6 bar, 4…20 mA,, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2103-P60","Nyomástávadó, 0…60 bar, 4…20 mA,, folyadék/gáz közeghez, IP65",73050]
["QBE2104-P10U","Nyomástávadó, -1…9 bar, 4…20mA, hűtőközeghez, IP67",60410]
["QBE2104-P25U","Nyomástávadó, -1…24 bar, 4…20mA,, hűtőközeghez, IP67",60410]
["QBE2104-P30U","Nyomástávadó, -1…29 bar, 4…20mA,, hűtőközeghez, IP67",60410]
["QBE2104-P60U","Nyomástávadó, -1…59 bar, 4…20mA,, hűtőközeghez, IP67",60410]
["QBE3000-D1","Nyomáskülönbség távadó, 0…1bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez, IP65",153970]
["QBE3000-D1.6","Nyomáskülönbség távadó, 0…1,6 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez, IP65",153970]
["QBE3000-D10","Nyomáskülönbség távadó, 0…10 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez",153970]
["QBE3000-D16","Nyomáskülönbség távadó, 0…16 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez",153970]
["QBE3000-D2.5","Nyomáskülönbség távadó, 0…2,5 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez, IP65",153970]
["QBE3000-D4","Nyomáskülönbség távadó, 0…4 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez, IP65",153970]
["QBE3000-D6","Nyomáskülönbség távadó, 0…6 bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez, IP65",153970]
["QBE3100-D1","Nyomáskülönbség távadó, 0…1bar, 4…20mA, folyadék/gáz közeghez, IP65",153970]
["QBE3100-D1.6","Nyomáskülönbség távadó, 0…1,6 bar, 4…20mA,, folyadék/gáz közeghez, IP65",153970]
["QBE3100-D10","Nyomáskülönbség távadó, 0…10 bar, 4…20mA,, folyadék/gáz közeghez",153970]
["QBE3100-D16","Nyomáskülönbség távadó, 0…16 bar, 4…20mA,, folyadék/gáz közeghez",153970]
["QBE3100-D2.5","Nyomáskülönbség távadó, 0…2,5 bar, 4…20mA,, folyadék/gáz közeghez, IP65",153970]
["QBE3100-D4","Nyomáskülönbség távadó, 0…4 bar, 4…20mA,, folyadék/gáz közeghez, IP65",153970]
["QBE3100-D6","Nyomáskülönbség távadó, 0…6 bar, 4…20mA, folyadék/gáz közeghez, IP65",153970]
["QBE61.3-DP10","Nyomáskülönbség távadó, 0…10bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez",243610]
["QBE61.3-DP2","Nyomáskülönbség távadó, 0…2bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez",243610]
["QBE61.3-DP5","Nyomáskülönbség távadó, 0…5bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez",243610]
["QBE63-DP01","Nyomáskülönbség távadó, 0…100mbar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez",179540]
["QBE63-DP02","Nyomáskülönbség távadó, 0…200mbar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez",179540]
["QBE63-DP05","Nyomáskülönbség távadó, 0…500mbar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez",179540]
["QBE63-DP1","Nyomáskülönbség távadó, 0…1bar, 0…10V, folyadék/gáz közeghez",179540]
["QBE9001-P10","QBE9001-P10  Pressure sensor liquid/gas",57960]
["QBE9001-P16","QBE9001-P16  Pressure sensor liquid/gas",57960]
["QBE9001-P25","QBE9001-P25  Pressure sensor liquid/gas",57960]
["QBE9002-P10U","QBE9002-P10U  Pressure sensor liquid/gas",57960]
["QBE9002-P25U","QBE9002-P25U  Pressure sensor liquid/gas",57960]
["QBE9002-P60U","QBE9002-P60U  Pressure sensor liquid/gas",57960]
["QBE9103-P10U","QBE9103-P10U  Pressure sensor liquid/gas",57960]
["QBE9103-P30U","QBE9103-P30U  Pressure sensor liquid/gas",57960]
["QBE9103-P60U","QBE9103-P60U  Pressure sensor liquid/gas",57960]
["QBM2030-1U","Nyomáskülönbség távadó, -50…50 Pa, -100…100 Pa, 0…100 Pa, 0…10V, levegő és nem agresszív gáz közegre",48610]
["QBM2030-30","Nyomáskülönbség távadó, 0…1000 Pa, 0…1500 Pa, 0…3000 Pa, levegő és nem agresszív gáz közegre",48610]
["QBM2030-5","Nyomáskülönbség távadó, 0…200 Pa, 0…250 Pa, 0…500 Pa, levegő és nem agresszív gáz közegre",48610]
["QBM3020-1","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…100 Pa, 0…10V",70240]
["QBM3020-10","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…1000 Pa, 0…10V",70240]
["QBM3020-10D","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…1000 Pa, 0…10V, LCD kijelzővel",85980]
["QBM3020-1D","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…100 Pa, 0…10V, LCD kijelzővel",85980]
["QBM3020-1U","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, -50…50 Pa, 0…10V",81490]
["QBM3020-25","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…2500 Pa, 0…10V",70240]
["QBM3020-25D","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…2500 Pa, 0…10V, LCD kijelzővel",85980]
["QBM3020-3","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…300 Pa, 0…10V",70240]
["QBM3020-3D","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…300 Pa, 0…10V, LCD kijelzővel",85980]
["QBM3020-5","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…500 Pa, 0…10V",70240]
["QBM3020-5D","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…500 Pa, 0…10V, LCD kijelzővel",85980]
["QBM3120-1","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…100 Pa, 4…20 mA",70240]
["QBM3120-10","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…1000 Pa, 4…20 mA",70240]
["QBM3120-10D","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…1000 Pa, 4…20 mA, LCD kijelzővel",85980]
["QBM3120-1D","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…100 Pa, 4…20 mA, LCD kijelzővel",85980]
["QBM3120-1U","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, -50…50 Pa, 4…20 mA",81490]
["QBM3120-25","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…2500 Pa, 4…20 mA",70240]
["QBM3120-25D","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…2500 Pa, 4…20 mA, LCD kijelzővel",85980]
["QBM3120-3","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…300 Pa, 4…20 mA",70240]
["QBM3120-3D","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…300 Pa, 4…20 mA, LCD kijelzővel",85980]
["QBM3120-5","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…500 Pa, 4…20 mA",70240]
["QBM3120-5D","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…500 Pa, 4…20 mA, LCD kijelzővel",85980]
["QBM3460-3","QBM3460-3  VAV Diff.Pressure w.connector",106880]
["QBM4000-1","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…100 Pa, 0…10V, gyári kalibrációs hitelesítéssel",178700]
["QBM4000-10","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…1000 Pa, 0…10V, gyári kalibrációs hitelesítéssel",178700]
["QBM4000-25","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…2500 Pa, 0…10V, gyári kalibrációs hitelesítéssel",178700]
["QBM4000-3","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…300 Pa, 0…10V, gyári kalibrációs hitelesítéssel",178700]
["QBM4100-1D","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, 0…100 Pa, 4…20mA, gyári kalibrációs hitelesítéssel, LCD kijelző",234620]
["QBM4100-1U","Légcsatorna nyomáskülönbség távadó, -50…50 Pa, 4…20mA, gyári kalibrációs hitelesítéssel",207930]
["QBM81-10","Nyomáskülönbség kapcsoló, 100…1000 Pa",16830]
["QBM81-20","Nyomáskülönbség kapcsoló, 200…2000 Pa",16830]
["QBM81-3","Nyomáskülönbség kapcsoló, 20…300 Pa",16830]
["QBM81-5","Nyomáskülönbség kapcsoló, 50...500 Pa",16830]
["QBM81-50","Nyomáskülönbség kapcsoló, 500…5000 Pa",16830]
["QBM9903-10","QBM9903-10  Diff. pressure switch",0]
["QBM9903-3","QBM9903-3  Diff. pressure switch",0]
["QBM9903-5","QBM9903-5  Diff. pressure switch",0]
["QFA1000","Helyiségbe szerelhető páratartalom kapcsoló, belső beállítás, kapcsoló kimenet",22880]
["QFA1001","Helyiségbe szerelhető páratartalom kapcsoló, külső beállítás, kapcsoló kimenet",23270]
["QFA2000","Helyiségbe szerelhető páratartalom érzékelő, DC 0...10 V kimenettel",61820]
["QFA2001","Terem páratartalom érzékelő, 4…20mA",61820]
["QFA2020","Kombinált teremérzékelő, páratartalom és hőmérséklet érzékelő, Ni1000, DC 0...10 V",63390]
["QFA2060","Kombinált teremérzékelő, páratartalom és hőmérséklet érzékelő (2 x DC 0...10 V)",65280]
["QFA2060D","Kombinált teremérzékelő, páratartalom és hőmérséklet érzékelő (2 x DC 0...10 V), LCD kijelzővel",80430]
["QFA2071","Kombinált teremérzékelő, páratartalom és hőmérséklet érzékelő (2 x DC 4…20mA)",65280]
["QFA3100","Terem páratartalom érzékelő, 0…10V",95870]
["QFA3101","Terem páratartalom érzékelő, 4…20mA",95870]
["QFA3160","Kombinált teremérzékelő, páratartalom és hőmérséklet érzékelő (2 x DC 0...10 V)",101240]
["QFA3160D","Kombinált teremérzékelő, páratartalom és hőmérséklet érzékelő (2 x DC 0...10 V), LCD kijelzővel",116690]
["QFA3171","Kombinált teremérzékelő, páratartalom és hőmérséklet érzékelő (2 x  4…20 mA)",101240]
["QFA3171D","Kombinált teremérzékelő, páratartalom és hőmérséklet érzékelő (2 x  4…20 mA), LCD kijelzővel",116690]
["QFA4160","Hitelesített teremérzékelő, kombinált páratartalom és hőmérséklet érzékelő (2 x DC 0...10 V)",277540]
["QFA4160D","Hitelesített teremérzékelő, kombinált páratartalom és hőmérséklet érzékelő (2 x DC 0...10 V), LCD kijelzővel",296140]
["QFA4171","Hitelesített teremérzékelő, kombinált páratartalom és hőmérséklet érzékelő (2 x 4…20mA)",277540]
["QFA4171D","Hitelesített teremérzékelő, kombinált páratartalom és hőmérséklet érzékelő (2 x 4…20mA), LCD kijelzővel",296140]
["QFM2100","Légcsatornába helyezhető páratartalom érzékelő, DC 0...10 V",64970]
["QFM2101","Légcsatornába helyezhető páratartalom érzékelő, 4…20mA",64970]
["QFM2120","Légcsatornába helyezhető kombinált páratartalom és hőmérséklet érzékelő, Ni1000, DC 0...10 V",71910]
["QFM2160","Légcsatornába helyezhető kombinált páratartalom és hőmérséklet érzékelő  (2xDC 0...10 V)",68120]
["QFM2171","Légcsatornába helyezhető kombinált páratartalom és hőmérséklet érzékelő  (2x4…20mA)",68120]
["QFM3100","Légcsatornába helyezhető páratartalom érzékelő, DC 0...10 V, high-quality",95870]
["QFM3101","Légcsatornába helyezhető páratartalom érzékelő, 4…20mA, high-quality",95870]
["QFM3160","Légcsatornába helyezhető kombinált páratartalom és hőmérséklet érzékelő  (2xDC 0...10 V), high-quality",101240]
["QFM3160D","Légcsatornába helyezhető kombinált páratartalom és hőmérséklet érzékelő  (2xDC 0...10 V), high-quality, LCD kijelzővel",116690]
["QFM3171","Légcsatornába helyezhető kombinált páratartalom és hőmérséklet érzékelő  (2x4…20mA), high-quality",101240]
["QFM3171D","Légcsatornába helyezhető kombinált páratartalom és hőmérséklet érzékelő  (2x4…20mA), high-quality, LCD kijelzővel",116690]
["QFM4160","Hitelesített légcsatornába helyezhető kombinált páratartalom és hőmérséklet érzékelő  (2xDC 0...10 V)",277540]
["QFM4171","Hitelesített légcsatornába helyezhető kombinált páratartalom és hőmérséklet érzékelő  (2x4…20mA)",277540]
["QFM60/109","QFM60/109  Duct humidity and temp.",0]
["QFM81.2","Légcsatorna higrosztát, 15…95% rel.páratartalom, kapcsoló kimenet",58660]
["QFM81.21","Légcsatorna higrosztát rejtett forgatógombbal",77590]
["QLS60","Napsugárzás érzékelő",175990]
["QMX2.P33","QMX2.P33  Room Unit and Temp.sensor",28800]
["QMX2.P43","QMX2.P43  Room Unit Temp.&Humid.sensor",41790]
["QMX3.MP1","QMX3.MP1  Mountingplate",1850]
["QMX3.P02","KNX Érintőgombos helyiségkezelő, hőmérséklet érzékelővel",36700]
["QMX3.P02-1BSC","QMX3.P02-1BSC  Room operating, black",36150]
["QMX3.P30","KNX Helyiséghőmérséklet érzékelő",23780]
["QMX3.P30-1BSC","QMX3.P30-1BSC  Room sensor, black",23320]
["QMX3.P30-1WSB","QMX3.P30-1WSB  Temp.Sensor (COO=USA)",28800]
["QMX3.P34","KNX Érintőgombos helyiségkezelő háttérvilágított kijelzővel, hőmérséklet érzékelővel",40380]
["QMX3.P34-1BSC","QMX3.P34-1BSC  Room operating, black",39530]
["QMX3.P34-1WSB","QMX3.P34-1WSB  Temp.RoomUnit (COO=USA)",48280]
["QMX3.P36F","QMX3.P36F  Sensor and Room Unit",59300]
["QMX3.P36G","QMX3.P36G  Sensor, Room Unit, 3mod-box",59300]
["QMX3.P37","KNX Érintőgombos helyiségkezelő háttérvilágított kijelzővel, hőmérséklet érzékelővel, cimkézhető ablakkal",60990]
["QMX3.P37-1BSC","QMX3.P37-1BSC  Room operating, black",59870]
["QMX3.P40","QMX3.P40  Wallm.Temp.&Humid. Sensor",30210]
["QMX3.P40-1BSC","QMX3.P40-1BSC  Room sensor, black",29640]
["QMX3.P70","KNX Helyiséghőmérséklet, páratartalom és CO2 érzékelő, légminőség LED indikátorral",112660]
["QMX3.P70-1BSC","QMX3.P70-1BSC  Room sensor, black",110690]
["QMX3.P74","KNX Érintőgombos helyiségkezelő háttérvilágított kijelzővel; hőmérséklet, páratartalom és CO2 érzékelővel",127920]
["QMX3.P74-1BSC","QMX3.P74-1BSC  Room operating, black",125660]
["QMX3.P74-1WSB","QMX3.P74-1WSB  T/rH/CO2 RoomU. (COO=USA)",153610]
["QMX3.P87-1WSC","QMX3.P87-1WSC  Fume Hood Operation",115770]
["QMX3.P88-1WSC","QMX3.P88-1WSC  Fume Hood Operation Thin",155300]
["QMX7.E38","QMX7.E38  Room unit  touch; 4,3",210370]
["QPA1000","Terem légminőség érzékelő (VOC, DC 0…10V vagy DC 0…5 V)",64430]
["QPA1004","QPA1004  Room sensor CO2",84290]
["QPA1064","QPA1064  Room sensor CO2 / T",103860]
["QPA2000","Terem légminőség érzékelő (CO2, DC 0…10V vagy DC 0…5 V)",120420]
["QPA2000POS","QPA2000POS  POS indoor air qaulity displ",188760]
["QPA2002","Terem légminőség érzékelő (CO2+VOC, 2x DC 0…10V vagy DC 0…5 V)",152630]
["QPA2002D","Terem légminőség érzékelő (CO2+VOC, 2x DC 0…10V vagy DC 0…5 V), LCD kijelzővel",171290]
["QPA2060","Terem légminőség és hőmérséklet érzékelő (CO2+T, 2x DC 0…10V vagy DC 0…5 V)",146910]
["QPA2060D","Terem légminőség és hőmérséklet érzékelő (CO2+T, 2x DC 0…10V vagy DC 0…5 V), LCD kijelzővel",165280]
["QPA2062","Terem légminőség, hőmérséklet és relatív páratartalom érzékelő (CO2+T+ rel hu.%, 3x DC 0…10V vagy DC 0…5 V)",181230]
["QPA2062D","Terem légminőség, hőmérséklet és relatív páratartalom érzékelő (CO2+T+ rel hu.%, 3x DC 0…10V vagy DC 0…5 V), LCD kijelzővel",199590]
["QPA2080","Terem légminőség (CO2, DC 0…10V vagy DC 0…5V) és hőmérséklet érzékelő (LG-Ni1000; Pt100; Pt1000; NTC10kOhm) ",145400]
["QPA2080D","Terem légminőség (CO2, DC 0…10V vagy DC 0…5V) és hőmérséklet érzékelő (LG-Ni1000; Pt100; Pt1000; NTC10kOhm), LCD kijelzővel",160160]
["QPA84","Légminőség (VOC) szabályozó, 2-pont kimenettel",37640]
["QPM1100","Légcsatornába építhető légminőség érzékelő (VOC), DC 0…10V vagy DC 0..5 V",83260]
["QPM1104","QPM1104  Duct sensor CO2",104070]
["QPM1164","QPM1164  Duct sensor CO2 / T",123000]
["QPM2100","Légcsatornába építhető CO2 érzékelő, 0…10V",175040]
["QPM2102","Légcsatornába építhető légminőség érzékelő (CO2+VOC), 0…10V",214150]
["QPM2102D","Légcsatornába építhető légminőség érzékelő (CO2+VOC), 0…10V, LCD kijelzővel",233390]
["QPM2160","Légcsatornába építhető légminőség és hőmérséklet érzékelő (CO2+T), DC 0…10V vagy DC 0…5V",193960]
["QPM2160D","Légcsatornába építhető légminőség és hőmérséklet érzékelő (CO2+T), DC 0…10V vagy DC 0…5V, LCD kijelzővel",230550]
["QPM2162","Légcsatornába építhető légminőség, hőmérséklet és relatív páratartalom érzékelő (CO2+T+ rel. %), DC 0…10V vagy DC 0…5V",226440]
["QPM2162D","Légcsatornába építhető légminőség, hőmérséklet és relatív páratartalom érzékelő (CO2+T+ rel. %), DC 0…10V vagy DC 0…5V, LCD kijelzővel",246000]
["QPM2180","Légcsatornába építhető légminőség (CO2, DC 0…10V vagy DC 0…5V) és hőmérséklet érzékelő (LG-Ni1000; Pt100; Pt1000; NTC10kOhm) ",200580]
["QVE1900","Áramláskapcsoló folyadék közegre, DN32-200, AC 250V/15A",46670]
["QVE1901","Áramláskapcsoló folyadék közegre, DN20-200, AC 230V/1A vagy DC 48V/1A",37330]
["QVE1902.010","Áramláskapcsoló folyadék közegre, DN10, AC 230V/1A/26VA vagy DC 48V/1A/20W",36720]
["QVE1902.015","Áramláskapcsoló folyadék közegre, DN15, AC 230V/1A/26VA vagy DC 48V/1A/20W",36720]
["QVE1902.020","Áramláskapcsoló folyadék közegre, DN20, AC 230V/1A/26VA vagy DC 48V/1A/20W",37030]
["QVE1902.025","Áramláskapcsoló folyadék közegre, DN25, AC 230V/1A/26VA vagy DC 48V/1A/20W",37930]
["QVE2000.010","Áramlás mérő, kompozit armatúra, DN10, DC 11.5....33 V, közeghőmérséklet -15...125 °C",50870]
["QVE2000.015","QVE2000.015  Flow Sensor",50870]
["QVE2000.020","QVE2000.020  Flow Sensor",52990]
["QVE2000.025","QVE2000.025  Flow Sensor",55690]
["QVE2100.010","QVE2100.010  Flow Sensor",50870]
["QVE2100.015","QVE2100.015  Flow Sensor",50870]
["QVE2100.020","QVE2100.020  Flow Sensor",52990]
["QVE2100.025","QVE2100.025  Flow Sensor",55690]
["QVE3000.010","QVE3000.010  Flow Sensor",98750]
["QVE3000.015","QVE3000.015  Flow Sensor",98750]
["QVE3000.020","QVE3000.020  Flow Sensor",102660]
["QVE3000.025","QVE3000.025  Flow Sensor",117110]
["QVE3001","QVE3001  Flow Sensor",135470]
["QVE3100.010","QVE3100.010  Flow Sensor",98750]
["QVE3100.015","QVE3100.015  Flow Sensor",98750]
["QVE3100.020","QVE3100.020  Flow Sensor",102660]
["QVE3100.025","QVE3100.025  Flow Sensor",117110]
["QVM62.1","Áramlásérzékelő, légcsatornába helyezhető, DC 0…10 V, IP42",87000]
["QXA2100","Kondenzáció figyelő, AC/DC 24V, potenciálmentes kontaktus, max. kapcsolási feszültség AC/DC 1..30V",26280]
["QXA2101","Kondenzáció figyelő távérzékelővel, 1m kábel hossz, AC/DC 24V, potenciálmentes kontaktus, max. kapcsolási feszültség AC/DC 1..30V",32740]
["RAA11","Helyiséghőmérséklet-szabályozó belső beállítással, AC 24...250 V",5370]
["RAA21","Helyiséghőmérséklet-szabályozó külső beállítással, AC 24...250 V",4560]
["RAA31","Helyiséghőmérséklet-szabályozó ki/be kapcsolóval, AC 24...250 V",5810]
["RAA31.16","Helyiséghőmérséklet-szabályozó ki/be kapcsolóval és LED visszajelzéssel, AC 24...250 V",7330]
["RAA31.26","Helyiséghőmérséklet-szabályozó ki/be és önálló kiegészítő fűtés kapcsolóval, LED visszajelzéssel, AC 24...250 V",8600]
["RAA41","Helyiséghőmérséklet-szabályozó hűtés/fűtés átkapcsolóval, AC 24...250 V",5970]
["RAB11","Mechanikus fan-coil termosztát 2-csöves rendszerhez, AC 250 V, hűtés/fűtés kapcsolóval, 3-fokozatú kézi ventilátor kapcsolóval",10760]
["RAB11.1","Mechanikus fan-coil termosztát 2-csöves rendszerhez, AC 250 V, hűtés/szellőzés/fűtés kapcsolóval, 3-fokozatú kézi ventilátor kapcsolóval",12880]
["RAB21","Mechanikus fan-coil termosztát 2-csöves rendszerhez, AC 250 V, külső changeover, szabályozás/szellőzés kapcsolóval",10410]
["RAB31","Mechanikus fan-coil termosztát 4-csöves rendszerhez, AC 250 V, hűtés/fűtés kapcsolóval, 3-fokozatú kézi ventilátor kapcsolóval",12420]
["RAB31.1","Mechanikus fan-coil termosztát 4-csöves rendszerhez, AC 250 V, hűtés/szellőzés/fűtés kapcsolóval, 3-fokozatú kézi ventilátor kapcsolóval",13780]
["RAB91","Fokozatkapcsoló 3-fokozatú ventilátorhoz AC 250 V",4950]
["RAK-H-M","RAK-H-M  housing and 3pole termin.block",10300]
["RAK-ST.010FP-M","RAK-ST.010FP-M  Safety Limit Therm. 95ºC",18080]
["RAK-ST.020FP-M","RAK-ST.020FP-M  Safety Limit Therm.100ºC",23680]
["RAK-ST.030FP-M","RAK-ST.030FP-M  Safety Limit Therm.110ºC",19140]
["RAK-ST.1300P-M","RAK-ST.1300P-M  S.Limit Therm.110..130ºC",20760]
["RAK-ST.1310P-M","RAK-ST.1310P-M  S.Limit Therm. 90..110°C",20150]
["RAK-ST.1385M","RAK-ST.1385M  S.Limit Therm. 40..70°C",24620]
["RAK-ST.1430S-M","RAK-ST.1430S-M  S.Limit Therm. 80..100?C",18110]
["RAK-ST.1600MP","RAK-ST.1600MP-M  S.Limit Ther. 95..130°C",27090]
["RAK-TB.1400S-M","RAK-TB.1400S-M  Limit Therm. 45..60?C",16680]
["RAK-TB.1410B-M","RAK-TB.1410B-M  Limit Therm. 50..70?C",18080]
["RAK-TB.1420S-M","RAK-TB.1420S-M  Limit Therm.  65..80?C",19140]
["RAK-TR.1000B-H","RAK-TR.1000B-H termosztát 3 funkció: csőre szerelhető-merülő-távérzékelő (kihúzható, 700mm kapillárcsó) szerelési lehetőség 15..95°C merülőhüvellyel",12680]
["RAK-TR.1000S-H","RAK-TR.1000S-H termosztát 3 funkció: csőre szerelhető-merülő-távérzékelő (kihúzható, 700mm kapillárcsó) szerelési lehetőség 15..95°C merülőhüvely nélkül",12240]
["RAK-TR.1210B-H","RAK-TR.1210B-H termosztát 3 funkció: csőre szerelhető-merülő-távérzékelő (kihúzható, 700mm kapillárcsó) szerelési lehetőség 15..82°C merülőhüvellyel",17440]
["RAK-TR.2000M","Merülőtermosztát külső beállítással, 0...90 C°, AC 24...230 V",5320]
["RAK-TW.1000HB","RAK-TW.1000B-H termosztát belső állítási lehetőség, 3 funkció: csőre szerelhető-merülő-távérzékelő (kihúzható, 700mm kapillárcsó) szerelési lehetőség 15..95°C merülőhüvellyel",18080]
["RAK-TW.1000S-H","RAK-TW.1000S-H termosztát belső állítási lehetőség 3 funkció: csőre szerelhető-merülő-távérzékelő (kihúzható, 700mm kapillárcsó) szerelési lehetőség 15..95°C merülőhüvely nélkül",17440]
["RAK-TW.1200B-H","RAK-TW.1200B-H termosztát belső állítási lehetőség, 3 funkció: csőre szerelhető-merülő-távérzékelő (kihúzható, 700mm kapillárcsó) szerelési lehetőség 40..120°C merülőhüvellyel",18080]
["RAK-TW.1200HP","RAK-TW.1200HP-H  Control The. 40..120°C",27510]
["RAK-TW.1200S-H","RAK-TW.1200S-H termosztát belső állítási lehetőség, 3 funkció: csőre szerelhető-merülő-távérzékelő (kihúzható, 700mm kapillárcsó) szerelési lehetőség 40..120°C merülőhüvely nélkül",17440]
["RAK-TW.5000HS","RAK-TW.5000HS  fagyvédő termosztát 5..65°C, 1600 mm kapillárcsővel, IP65",23960]
["RAK-TW.5000S-H","RAK-TW.5000S-H  fagyvédő termosztát 5..65°C, 1600 mm kapillárcsővel, IP43",14700]
["RAK-TW.5010S-H","RAK-TW.5010S-H  fagyvédő termosztát -10..50°C, 1600 mm kapillárcsővel, IP43",14470]
["RAM-TR.2000M/IM","Csőtermosztát külső beállítással, 20...90 C°, AC 24...230 V",4010]
["RAM-TW.2000M/IM","Csőtermosztát belső beállítással, 20...90 C°, AC 24...230 V",4010]
["RAV11.1","RAV11.1  Room temp.controller w.analog",31900]
["RAZ-ST.011FP-J","RAZ-ST.011FP-J  Dual Control+Saf. Therm",35820]
["RAZ-ST.030FP-J","RAZ-ST.030FP-J  Dual Control+Saf. Therm",38620]
["RAZ-ST.1500P-J","RAZ-ST.1500P-J  Dual Control+Saf. Therm",37220]
["RAZ-ST.1510P-J","RAZ-ST.1510P-J  Dual Control+Saf. Therm",35540]
["RAZ-TW.1000P-J","RAZ-TW.1000P-J  Dual Control Thermostat",35540]
["RAZ-TW.1200P-J","RAZ-TW.1200P-J  Dual Control Thermostat",39180]
["RCC10","Elektronikus fan-coil termosztát, 2-csöves rendszerhez, 2-pont kimenettel,automatikus hűtés-fűtés changeover, távállítás",20680]
["RCC20","Elektronikus fan-coil termosztát, 2-csöves rendszerhez, 2-pont kimenettel és kimenet elektromos fűtéshez, automatikus hűtés-fűtés changeover, távállítás",23930]
["RCC30","Elektronikus fan-coil termosztát, 4-csöves rendszerhez, 2-pont kimenettel, távállítás",23930]
["RCU10","Univerzális termosztát, 2-pont kimenet, PI jellegű szabályozás választható",21980]
["RCU15","Univerzális termosztát",24740]
["RCU50.2","Univerzális termosztát, DC 0...10 V kimenettel",28100]
["RDD100","Szobatermosztát, AC24...230V, Komfort-Energiatakarékos-Fagyvédelmi üzemmód, 2-pont szabályozás On/Off szabályozó kimenettel, beállítható üzembe helyezési és szabályozási paraméterek, AC 230 V hálózati tápellátású kivitel",14370]
["RDD100.1","Szobatermosztát, AC24...230V, Komfort-Energiatakarékos-Fagyvédelmi üzemmód, 2-pont szabályozás On/Off szabályozó kimenettel, beállítható üzembe helyezési és szabályozási paraméterek, 2x1,5V elemes tápellátás",9120]
["RDD100.1DHW","RDD100.1DHW  Room Thermostat DHW, 3V",17160]
["RDD100.1RF","Rádiófrekvenciás adóegység RDE-MZ6 zónaszabályozóhoz és RCR100RF vevőegységhez, Komfort-Energiatakarékos-Fagyvédelmi üzemmód, beállítható üzembe helyezési és szabályozási paraméterek, 2x1,5V elemes tápellátás",15280]
["RDD100.1RFS","Rádiófrekvenciás szobatermosztát szet, AC24...230V, Komfort-Energiatakarékos-Fagyvédelmi üzemmód, 2-pont szabályozás On/Off szabályozó kimenettel, beállítható üzembe helyezési és szabályozási paraméterek,AC230V és 2x1,5V elemes tápellátás",16990]
["RDD100.1-XA","RDD100.1-XA  Room Thermostat",14400]
["RDD310/EH","RDD310/EH  El.-Heating  Thermostat,16A",18020]
["RDD310/MM","RDD310/MM  Room Thermostat",8510]
["RDD810KN/NF","RDD810KN/NF  KNX room temp Controller",53310]
["RDE100","Programozható szobatermosztát, heti programmal, a hét minden napjára egyedi beállításokkal, AC 24...230 V, 2-pont szabályozás On/Off szabályozó kimenettel fűtésre, Komfort-Energiatakarékos-Automatikus-Fagyvédelmi üzemmód, beállítható üzembe helyezési és szabályozási paraméterek, AC 230 V hálózati tápellátású kivitel, multifunkcionális bemenet padlóhőmérséklet érzékelőhöz, kártya kontaktushoz, stb.",18650]
["RDE100.1","Programozható szobatermosztát, heti programmal, a hét minden napjára egyedi beállításokkal, AC 24...230 V, 2-pont szabályozás On/Off szabályozó kimenettel fűtésre, Komfort-Energiatakarékos-Automatikus-Fagyvédelmi üzemmód, beállítható üzembe helyezési és szabályozási paraméterek, 2x1,5V elemes tápellátás, multifunkcionális bemenet padlóhőmérséklet érzékelőhöz, kártya kontaktushoz, stb.",14210]
["RDE100.1DHW","RDE100.1DHW  Room Thermostat DHW, 3V",25290]
["RDE100.1RF","Rádiófrekvenciás adóegység RDE-MZ6 zónaszabályozóhoz és RCR100RF vevőegységhez, heti programmal, a hét minden napjára egyedi beállításokkal, fűtésre, Komfort-Energiatakarékos-Automatikus-Fagyvédelmi üzemmód, beállítható üzembe helyezési és szabályozási paraméterek, 2x1,5V elemes tápellátás, multifunkcionális bemenet padlóhőmérséklet érzékelőhöz, kártya kontaktushoz, stb.",18730]
["RDE100.1RFS","Rádiófrekvenciás szobatermosztát szet, heti programmal, a hét minden napjára egyedi beállításokkal, AC24...230V 2-pont szabályozás On/Off szabályozó kimenettel fűtésre, Komfort-Energiatakarékos-Automatikus-Fagyvédelmi üzemmód, beállítható üzembe helyezési és szabályozási paraméterek, AC230V illetve 2x1,5V elemes tápellátás, multifunkcionális bemenet padlóhőmérséklet érzékelőhöz, kártya kontaktushoz, stb.",28560]
["RDE100.1RFS-XA","RDE100.1RFS-XA  Room Thermostat",32700]
["RDE100.1-XA","RDE100.1-XA  Room Thermostat",13320]
["RDE100FP","RDE100FP  Room Programmer fil pilote",16240]
["RDE410/EH","Programozható szobatermosztát süllyesztett kivitel, fűtés üzemmód, 16A terhelhetőségű kimenettel, konfigurálható bemenettel, akár elektromos padlófűtéshez is használható",22580]
["RDE-MZ6","Rádiófrekvenciás multizónás zónaszabályozó 6 zóna szabályozásához",41420]
["RDF110","Elektronikus fan-coil termosztát LCD kijelzővel, 2-csöves rendszerekhez ",25220]
["RDF110.2","Elektronikus fan-coil termosztát LCD kijelzővel, 2-csöves rendszerekhez ",21890]
["RDF301.50","Univerzális fűtő/hűtő termosztát, süllyesztett kivitel, KNX kommunikációval",50970]
["RDF302","Univerzális fűtő/hűtő termosztát, süllyesztett kivitel, Modbus kommunikációval",37780]
["RDF600","Univerzális fűtő/hűtő termosztát süllyesztett kivitel, 230V megtáplálás, ON/OFF vagy 3-pont kimenetekkel, LCD kijelző, háttérvilágított, 1- 3-fokozatú ventilátor vezérlés, kiegészítő érzékelők csatlakoztathatók",31190]
["RDF600KN","Univerzális fűtő/hűtő termosztát, süllyesztett kivitel, KNX kommunikációval",50670]
["RDF600T","Univerzális fűtő/hűtő termosztát süllyesztett kivitel, 230V megtáplálás, ON/OFF vagy 3-pont kimenetekkel, LCD kijelző, háttérvilágított, 1- 3-fokozatú ventilátor vezérlés, kiegészítő érzékelők csatlakoztathatók, heti programozási lehetőség",35090]
["RDF800","RDF800  Room Thermostat",37490]
["RDF800KN","Érintőképernyős univerzális fűtő/hűtő termosztát, süllyesztett kivitel, KNX kommunikációval",60270]
["RDG100","Univerzális fűtő/hűtő termosztát, 230V megtáplálás, ON/OFF, 3-pont vagy PWM kimenetekkel, LCD kijelző, háttérvilágított, 1- 3-fokozatú ventilátor vezérlés, kiegészítő érzékelők csatlakoztathatók",35980]
["RDG100KN","Univerzális fűtő/hűtő termosztát, 230V megtáplálás, ON/OFF, 3-pont vagy PWM kimenetekkel, LCD kijelző, háttérvilágított, 1- 3-fokozatú ventilátor vezérlés, kiegészítő érzékelők csatlakoztathatók, KNX kommunikációval",56070]
["RDG100T","Univerzális fűtő/hűtő termosztát, 230V megtáplálás, ON/OFF, 3-pont vagy PWM kimenetekkel, LCD kijelző, háttérvilágított, 1- 3-fokozatú ventilátor vezérlés, kiegészítő érzékelők csatlakoztathatók, heti programozási lehetőség",41380]
["RDG110","Univerzális fűtő/hűtő termosztát, 230V megtáplálás, ON/OFF kimenetekkel, LCD kijelző, háttérvilágított, 1- 3-fokozatú ventilátor vezérlés, kiegészítő érzékelők csatlakoztathatók",31780]
["RDG110U","RDG110U  Room Thermostat",31780]
["RDG160KN","Univerzális fűtő/hűtő termosztát, 24V megtáplálás, ON/OFF vagy 0-10V szelep kimenetek, LCD kijelző, háttérvilágított, ECM vagy 1- 3-fokozatú ventilátor vezérlés, kiegészítő érzékelők csatlakoztathatók, KNX kommunikációval",59970]
["RDG160T","Univerzális fűtő/hűtő termosztát, 24V megtáplálás, ON/OFF vagy 0-10V szelep kimenetek, LCD kijelző, háttérvilágított, ECM vagy 1- 3-fokozatú ventilátor vezérlés, kiegészítő érzékelők csatlakoztathatók, heti programozási lehetőség",43780]
["RDG160TU","RDG160TU  Room Thermostat",41080]
["RDG165KN","Univerzális fűtő/hűtő termosztát, 24V megtáplálás, ON/OFF vagy 0-10V szelep kimenetek, LCD kijelző, háttérvilágított, ECM vagy 1- 3-fokozatú ventilátor vezérlés, kiegészítő érzékelők csatlakoztathatók, beépített páratartalom érzékelő, KNX kommunikációval",71670]
["RDG400","Univerzális fűtő/hűtő termosztát VAV rendszerekhez, 24V megtáplálás, ON/OFF vagy 0-10V szelep kimenetek, LCD kijelző, háttérvilágított,kiegészítő érzékelők csatlakoztathatók",39280]
["RDG400KN","Univerzális fűtő/hűtő termosztát VAV rendszerekhez, 24V megtáplálás, ON/OFF vagy 0-10V szelep kimenetek, LCD kijelző, háttérvilágított,kiegészítő érzékelők csatlakoztathatók, KNX kommunikációval",60570]
["RDG405KN","Univerzális fűtő/hűtő termosztát VAV rendszerekhez légminőség szabályozás funkcióval, 24V megtáplálás, ON/OFF vagy 0-10V szelep kimenetek, LCD kijelző, háttérvilágított,kiegészítő érzékelők csatlakoztathatók, KNX kommunikációval",68370]
["RDH100","Rádiófrekvenciás szobatermosztát LCD kijelzővel, elektronikus forgatógombbal, TPI (öntanuló) szabályozási algoritmussal",10380]
["RDH100RF/SET","Rádiófrekvenciás szobatermosztát LCD kijelzővel, elektronikus forgatógombbal, TPI (öntanuló) szabályozási algoritmussal",19990]
["RDJ100","Szobatermosztát LCD kijelzővel, elektronikus forgatógombbal napi időprogrammal, TPI (öntanuló) szabályozási algoritmussal",13180]
["RDJ100RF/SET","Rádiófrekvenciás szobatermosztát LCD kijelzővel, elektronikus forgatógombbal napi időprogrammal, TPI (öntanuló) szabályozási algoritmussal",25930]
["RDS110","Okostermosztát, PID algoritmus, színes 3,5\" LCD érintőképernyő, páratartalom és légminőség érzékelő, egy kimenet a fűtésvezérléshez és egy kiegészítő kimenet további funkciókhoz (HMV vagy páratartalom szabályozás), két multifunkcionális bemenet, \"zöld levél\" funkció, felhő alapú távelérés, megfelel EU.BAC A-szintű szabályozási előírásnak és az Európai Unio “Eco Design” IV-es osztályú besorolásának.",62530]
["REV13","Öntanuló programozható helyiséghőmérséklet-szabályozó, napi időprogram, háttérvilágítással, akár 3 komfort hőmérséklet naponta, telefonon távvezérelhető (TEL30.4, TELGD06.GSM, TELGD04.GSM modemmel), szabadság program, stb.",21040]
["REV13DC","Öntanuló programozható helyiséghőmérséklet-szabályozó, napi időprogram, háttérvilágítással, akár 3 komfort hőmérséklet naponta, telefonon távvezérelhető (TEL30.4, TELGD06.GSM, TELGD04.GSM modemmel), frankfurti világóra jel vételére alkalmas, szabadság program, stb.",22300]
["REV13-XA","REV13-XA  Room Thermostat, Blister",28560]
["REV24","Öntanuló programozható helyiséghőmérséklet-szabályozó, heti program, háttérvilágítással, akár 3 komfort hőmérséklet naponta, telefonon távvezérelhető (TEL30.4, TELGD06.GSM, TELGD04.GSM modemmel), szabadság program, stb.",26170]
["REV24DC","Öntanuló programozható helyiséghőmérséklet-szabályozó, heti program, háttérvilágítással, akár 3 komfort hőmérséklet naponta, telefonon távvezérelhető (TEL30.4, TELGD06.GSM, TELGD04.GSM modemmel), frankfurti világóra jel vételére alkalmas, szabadság program, stb.",27770]
["REV24RF/SET","Rádiófrekvenciás Öntanuló programozható helyiséghőmérséklet-szabályozó, heti program, háttérvilágítással, akár 3 komfort hőmérséklet naponta, szabadság program, stb.",50780]
["REV24RF/SET-XA","REV24RF/SET-XA  RF Set 16A, Blister",72540]
["REV24RFDC/SET","Rádiófrekvenciás öntanuló programozható helyiséghőmérséklet-szabályozó, heti program, háttérvilágítással, akár 3 komfort hőmérséklet naponta,  frankfurti világóra jel vételére alkalmas, szabadság program, stb.",54490]
["REV24-XA","REV24-XA  Room Thermostat, Blister",33700]
["REV34-XA","REV34-XA  Room Thermostat, Blister",62260]
["RLA162","Synco100 helyiséghőmérséklet-szabályozó,  2 x DC 0…10 V kimenet hűtés / fűtés. Tápfeszültség 24VAC.",37940]
["RLE132","Synco100, kompakt szabályozó, értéktartó szabályozó, 3-pont és kiegészítő kontaktus kimenet, 0...130 C°, QAC22 alkalmazásával külső hőmérséklet kompenzáció választható. Tápfeszültség 230VAC.",90390]
["RLE162","Synco100, kompakt szabályozó érzékelővel, Hűtés vagy fűtésszabályozó, 2 x DC 0…10 V és kiegészítő kontaktus kimenet, -10…+130 C°, QAC22 alkalmazásával külső hőmérséklet kompenzáció választható. Tápfeszültség 24VAC.",78720]
["RLM162","Synco100 kompakt szabályozó érzékelővel, légcsatorna hőmérséklet szabályozó befújt vagy elszívott levegőhöz, 2 x DC 0…10 V és 1 kontaktus kimenet, alapjel tartomány: 0…50C°, QAC22 alkalmazásával külső hőmérséklet kompenzáció választható. Tápfeszültség 24V",62300]
["RLU202","Synco200 univerzális szabályozó, 4UI, 1DI, 2DO",81340]
["RLU220","Synco200 univerzális szabályozó, 4UI, 1DI, 2AO",81340]
["RLU222","Synco200 univerzális szabályozó, 4UI, 1DI, 2AO, 2DO",103690]
["RLU232","Synco200 univerzális szabályozó, 5UI, 2DI, 3AO, 2DO",131700]
["RLU236","Synco200 univerzális szabályozó, 5UI, 2DI, 3AO, 6DO",178720]
["RMB795B-1","Synco700 központi egység KNX kommunikációval, RXB.. típusú egyedi helyiséghőmérséklet szabályozókhoz. 6UI, 2AO, 4DO, 10 helyiségcsoport. Maximum 4 kiegészítő modul csatlakoztatható.",161710]
["RMH760B-1","Synco700 fűtésszabályozó, KNX kommunikációval, 6UI, 2AO, 5DO, kiegészítő modulokkal bővítve maximum 3 időjárásfüggő fűtési kör, kazánvezérlés, HMV készítés, előszabályozás vezérlésére. Maximum 4 kiegészítő modul csatlakoztatható.",159180]
["RMK770-1","Synco700 kazán- és fűtésszabályozó KNX kommunikációval, 8UI, 2DI, 2AO, 7DO. Kiegészítő modulokkal bővítve maximum 6 kazánból álló kaszkád, 1 időjárás függő fűtési kör, előszabályozási kör vezérlésére. Maximum 4 kiegészítő modul csatlakoztatható.",253400]
["RML5Q2060000:00000","Qlog5.5-V0.6",263940]
["RML5SI060000:S0S00","WTT665 WalkBy Bluetooth kiolvasó eszköz",263780]
["RMS705B-1","Synco700 vezérlő, logikai és monitoring eszköz, KNX kommunikációval, 8UI, 4AO, 6DO. 10db logikai, 6 motorvezérlő, 6 időkapcsoló blokk…Maximum 4 kiegészítő modul csatlakoztatható.",186370]
["RMU710B-1","Synco700 univerzális szabályozó, KNX kommunikációval, 6UI, 2AO, 2DO. 1 univerzális szabályozási kör, ventilátor, motor vezérlések. Maximum 4 kiegészítő modul csatlakoztatható.",131080]
["RMU720B-1","Synco700 univerzális szabályozó, KNX kommunikációval, 8UI, 3AO, 4DO. 2 univerzális szabályozási kör, ventilátor, motor vezérlések. Maximum 4 kiegészítő modul csatlakoztatható.",188900]
["RMU730B-1","Synco700 univerzális szabályozó, KNX kommunikációval, 8UI, 4AO, 6DO. 3 univerzális szabályozási kör, ventilátor, motor vezérlések. Maximum 4 kiegészítő modul csatlakoztatható.",251100]
["RMZ780","Csatlakozó RMZ.. modulok új sorba történő szereléséhez",33630]
["RMZ782B","Kiegészítő modul RMH760B-4 szabályozóhoz (fűtési kör)",71640]
["RMZ783B","Kiegészítő modul RMH760B-4 szabályozóhoz (HMV)",76480]
["RMZ785","Kiegészítő modul RMU...B, RMK770, RMB795 és RMS705B szabályozókhoz (8 UI )",58970]
["RMZ787","Kiegészítő modul RMH.., RMU.., RMK.., RMS.., RMB.. szabályozókhoz (4 UI, 4 DO)",58970]
["RMZ788","Kiegészítő modul RMU.., RMK.., RMS... szabályozókhoz (4 UI, 2 AO, 2 DO)",83850]
["RMZ789","Kiegészítő modul RMH760B és RMK770 szabályozóhoz (6 UI, 2 AO, 4 DO)",100900]
["RMZ790","Kezelőterminál 1db Synco700-as készülékhez, előlapra illeszthető",50220]
["RMZ791","Kezelőterminál 1db Synco700-as készülékhez, kapcsolószekrényre építhető, vagy kéziterminálként használható,1,5m kábellel",74870]
["RMZ792","KNX buszos kezelőterminál max. 150 db Synco700-as készülék helyi vagy távkezeléséhez, 1,5m kábellel",207560]
["RNNPH0010020","USB-Programming adapter for WTT561",109590]
["RNNPH002:0010","M-BUS csatlakozó adapter WFZ.MBM-USB-hez",3370]
["RRV912","Synco living fűtésszabályozó modul 2 fűtési körhöz, 1db univerzális bemenet pl. HMV hőmérséklet méréséhez, 1db 0-10V-os kimenet hőigényjelzéshez, 2db 230V-os triac-kimenet, 2db potenciálmentes kimenet, 230VAC tápfeszültség",37180]
["RRV918/CZ","Synco living fűtésszabályozó modul 8 fűtési körhöz, 1db univerzális bemenet pl. HMV hőmérséklet méréséhez, 8db 230V-os triac-kimenet, 1db potenciálmentes kimenet, 230VAC tápfeszültség",39990]
["RRV924-10/CZ"," ",17280]
["RRV934","Synco living univerzális modul 2 előszabályozási körhöz, ventillátorvezérléshez, univerzális, engedélyezési funkcióhoz. 4db univerzális bemenet, 2db 0-10V-os kimenet hőigényjelzéshez, fűtési kör szelepéhez, 5db potenciálmentes kimenet, 230VAC tápfeszültség",62830]
["RTN51","Termosztatikus szelepfej M30 x 1,5 mm, 0 - 28 °C",2760]
["RTN51G","Termosztatikus szelepfej M30 x 1,5 mm, 0 - 28 °C, fényes fehér",2760]
["RTN71","Távérzékelős kivitel, 2 m hosszú , 0-28 °C",10550]
["RTN81","Távállítós kivitel, 2 m hosszú , 0-28 °C",11400]
["RVD120-A","Hőközponti szabályozó",122230]
["RVD120-C","RVD120-C  district heating controller",122230]
["RVD125/109-A","RVD125/109-A  district heating contr.",97100]
["RVD125/109-C","RVD125/109-C  district heating contr.",97100]
["RVD140-A","Hőközponti szabályozó",158500]
["RVD140-C","RVD140-C  district heating controller",158500]
["RVD144/109-A","RVD144/109-A  district heating contr.",97100]
["RVD144/109-C","RVD144/109-C  district heating contr.",97100]
["RVD145/109-A","RVD145/109-A  district heating contr.",122800]
["RVD145/109-C","RVD145/109-C  district heating contr.",122800]
["RVD250-A","Hőközponti szabályozó",171630]
["RVD250-C","RVD250-C  district heating controller",171630]
["RVD255/109-A","RVD255/109-A  district heating contr.",136510]
["RVD255/109-C","RVD255/109-C  district heating contr.",136510]
["RVD260-A","Hőközponti szabályozó",190200]
["RVD260-C","RVD260-C  district heating controller",190200]
["RVD265/109-A","RVD265/109-A  district heating contr.",153930]
["RVD265/109-C","RVD265/109-C  district heating contr.",153930]
["RVS43.345/101","RVS43.345/101  Heating controller",76620]
["RVS43.345/109","Időjárásfüggő fűtésszabályozó, 1-2 fokozatú kazán, láng moduláció (kieg. modullal), napkollektor (HMV, puffer), szilárd tüzelésű kazán, 3 keverőszelepes fűtési kör (kieg. modullal), HMV, fűtés/hűtés, kaszkád (master/slave), 3 kiegészítő modul csatlakoztatható, multifunkció",59430]
["RVS46.530/101","RVS46.530/101  Heating controller",45650]
["RVS46.530/109","Időjárásfüggő fűtésszabályozó, 1 keverőszelepes/1 szivattyús kör, fűtés/hűtés, 2 kiegészítő modul csatlakoztatható, multifunkcionális be/kimenet",35260]
["RVS61.843/101","Időjárásfüggő szabályozó hőszivattyús alkalmazásokhoz",170860]
["RVS61.843/109","Időjárásfüggő szabályozó hőszivattyús alkalmazásokhoz",131760]
["RVS63.283/101","RVS63.283/101  Heating controller",108250]
["RVS63.283/109","Időjárásfüggő fűtésszabályozó, 1-2 fokozatú kazán, láng moduláció, napkollektor (HMV,puffer), szilárd tüzelésű kazán, 2 keverőszelepes fűtési kör, 1 szivattyús kör, HMV, csak fűtés, kaszkád (master/slave), 2 kiegészítő modul csatlakoztatható, multifunkció",77520]
["SAL31.00T10","Forgatómotor VBF21.. DN65-150 keverőcsapokhoz (ASK31N szükséges) és VKF41… pillangószelepekhez (ASK33N szükséges), AC 230V, 3-pont, 10Nm forgatónyomaték, 120s futásidő",74740]
["SAL31.00T20","Forgatómotor VKF46… DN40-65 pillangószelepekhez 20Nm nyomatékkal, 230V AC, 3-pont, 120s futásidő",98510]
["SAL31.00T40","Forgatómotor VKF46… DN80-125 és VKF41… DN150-200 (ASK33N szükséges) pillangószelepekhez 40Nm nyomatékkal, 230V AC, 3-pont, 120s futásidő",98510]
["SAL31.03T10","Forgatómotor VBF21.. DN65-150 keverőcsapokhoz (ASK31N szükséges) és VKF41… pillangószelepekhez (ASK33N szükséges), AC 230V, 3-pont, 10Nm forgatónyomaték, 30s futásidő",78710]
["SAL61.00T10","Forgatómotor VBF21.. DN65-150 keverőcsapokhoz (ASK31N szükséges) és VKF41… pillangószelepekhez (ASK33N szükséges), AC/DC 24V, 0...10V/4...20mA, 10Nm forgatónyomaték, 120s futásidő",93060]
["SAL61.00T20","Forgatómotor VKF46… DN40-65 pillangószelepekhez 20Nm nyomatékkal, AC/DC 24V, 0...10V/4...20mA, 120s futásidő",117070]
["SAL61.00T40","Forgatómotor VKF46… DN80-125 és VKF41… DN150-200 (ASK33N szükséges) pillangószelepekhez 40Nm nyomatékkal,AC/DC 24V, 0...10V/4...20mA, 120s futásidő",117070]
["SAL61.03T10","Forgatómotor VBF21.. DN65-150 keverőcsapokhoz (ASK31N szükséges) és VKF41… pillangószelepekhez (ASK33N szükséges), AC/DC 24V, 0...10V/4...20mA, 10Nm forgatónyomaték, 30s futásidő",97260]
["SAL81.00T10","Forgatómotor VBF21.. DN65-150 keverőcsapokhoz (ASK31N szükséges) és VKF41… pillangószelepekhez (ASK33N szükséges), AC/DC 24V, 3-pont, 10Nm forgatónyomaték, 120s futásidő",74740]
["SAL81.00T20","Forgatómotor VKF46… DN40-65 pillangószelepekhez 20Nm nyomatékkal, 24V AC/DC, 3-pont, 120s futásidő",98510]
["SAL81.00T40","Forgatómotor VKF46… DN80-125 és VKF41… DN150-200 (ASK33N szükséges) pillangószelepekhez 40Nm nyomatékkal, 24V AC/DC, 3-pont, 120s futásidő",98510]
["SAL81.03T10","Forgatómotor VBF21.. DN65-150 keverőcsapokhoz (ASK31N szükséges) és VKF41… pillangószelepekhez (ASK33N szükséges), AC/DC 24V, 3-pont, 10Nm forgatónyomaték, 30s futásidő",78710]
["SAS31.00","Szelepmozgató motor V.G44…, V.V55…  szeleptestekre. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Állítóerő 400N, 3-pont, 120 s, AC 230 V, kézi állítási lehetőség",51780]
["SAS31.03","Szelepmozgató motor V.G44…, V.V55…  szeleptestekre. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Állítóerő 400N, 3-pont, 35 s, AC 230 V, kézi állítási lehetőség",51780]
["SAS31.50","Szelepmozgató motor V.G44…, V.V55…  szeleptestekre. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Állítóerő 400N, 3-pont, 120 s, AC 230 V, rugós visszatérítéssel",78920]
["SAS31.53","Szelepmozgató motor V.G44…, V.V55…  szeleptestekre. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Állítóerő 400N, 3-pont, 30 s, AC 230 V, rugós visszatérítéssel",78920]
["SAS61.03","Szelepmozgató motor V.G44…, V.V55…  szeleptestekre. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Állítóerő 400N, DC2…10V, 30 s, AC24V, kézi állítási lehetőség",61850]
["SAS61.03/MO","SAS61.03/MO  Stroke Valve Act. Modbus",80040]
["SAS61.03U","SAS61.03U  Valve Actuator 400N 5.5mm",61850]
["SAS61.33","Szelepmozgató motor V.G44…, V.V55…  szeleptestekre. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Állítóerő 400N, DC2…10V, 30 s, AC24V, rugós visszatérítéssel, kézi állítási lehetőség",94880]
["SAS61.33U","SAS61.33U  Valve Actuator 400N 5.5mm",94880]
["SAS61.53","Szelepmozgató motor V.G44…, V.V55…  szeleptestekre. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Állítóerő 400N, DC2…10V, 30 s, AC24V, rugós visszatérítéssel",94880]
["SAS81.00","Szelepmozgató motor V.G44…, V.V55…  szeleptestekre. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Állítóerő 400N, 3-pont, 120 s, AC/DC 24 V, kézi állítási lehetőség",51780]
["SAS81.03","Szelepmozgató motor V.G44…, V.V55…  szeleptestekre. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Állítóerő 400N, 3-pont, 30 s, AC/DC 24 V, kézi állítási lehetőség",51780]
["SAS81.03U","SAS81.03U  Valve Actuator 400N 5.5mm",51780]
["SAS81.33","Szelepmozgató motor V.G44…, V.V55…  szeleptestekre. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Állítóerő 400N, 3-pont, 30 s, AC/DC 24 V, rugós visszatérítéssel, kézi állítási lehetőség",79760]
["SAS81.33U","SAS81.33U  Valve Actuator 400N 5.5mm",79760]
["SAT31.008","SAT31.008  Valve Actuator 300N 5.5mm",52900]
["SAT31.51","SAT31.51  Valve Actuator 300N 5.5mm",79760]
["SAT61.008","SAT61.008  Valve Actuator 300N 5.5mm",61850]
["SAT61.51","SAT61.51  Valve Actuator 300N 5.5mm",94880]
["SAV31.00","Szelepállító motor, szelepszár elmozdulás: 20/40 mm. AC 230 V, 3-pont, 1600 N záróerő, futási idő: 120 s",172460]
["SAV31P00","Szelepállító motor VPF43.. és VPF53… DN100-200 szelepekhez, szelepszár elmozdulás: 40 mm. AC 230 V, 3-pont, 1100 N záróerő, futási idő: 120 s",163950]
["SAV61.00","Szelepállító motor, szelepszár elmozdulás: 20/40 mm. AC/DC 24 V, DC 0...10 V, 1600 N záróerő, 120 s futásidő",187450]
["SAV61P00","Szelepállító motor VPF43.. és VPF53… DN100-200 szelepekhez, szelepszár elmozdulás: 40 mm. AC/DC 24 V, 0..10V/4..20mA, 1100 N záróerő, futási idő: 120 s",171350]
["SAV81.00","Szelepállító motor, szelepszár elmozdulás: 20/40 mm. AC 24 V, 3-pont, 1600 N záróerő, futási idő: 120 s",172460]
["SAV81P00","Szelepállító motor VPF43.. és VPF53… DN100-200 szelepekhez, szelepszár elmozdulás: 40 mm. AC/DC 24 V, 3-pont, 1100 N záróerő, futási idő: 120 s",157640]
["SAX31.00","Szelepállító motor, szelepszár elmozdulás: 20 mm. AC 230 V, 3-pont, 800 N záróerő, futási idő: 120 s",88670]
["SAX31.03","Szelepállító motor, szelepszár elmozdulás: 20 mm. AC 230 V, 3-pont, 800 N záróerő, futási idő: 30 s",92900]
["SAX31P03","Szelepállító motor VPF43.. és VPF53… DN50-80 szelepekhez, szelepszár elmozdulás: 20 mm. AC 230 V, 3-pont, 800 N záróerő, futási idő: 30 s",86910]
["SAX61.03","Szelepállító motor  Szelepszár elmozdulás: 20 mm. AC 24 V, DC 0...10 V, 800 N záróerő, 30 s futásidő",114080]
["SAX61.03/MO","SAX61.03/MO  Stroke Valve Act. Modbus",131460]
["SAX61.03U","SAX61.03U  Valve Actuator 800N 20mm",126800]
["SAX61P03","Szelepállító motor VPF43.. és VPF53... DN50-80 szelepekhez, szelepszár elmozdulás: 20 mm. AC/DC 24 V, 0-10V vezérlőjel, 800 N záróerő, futási idő: 30 s",106370]
["SAX81.00","Szelepállító motor, szelepszár elmozdulás: 20 mm. AC 24 V, 3-pont, 800 N záróerő, futási idő: 120 s",88670]
["SAX81.03","Szelepállító motor, szelepszár elmozdulás: 20 mm. AC 24 V, 3-pont, 800 N záróerő, futási idő: 30 s",92900]
["SAX81P03","Szelepállító motor VPF43.. és VPF53... DN50-80 szelepekhez, szelepszár elmozdulás: 20 mm. AC/DC 24 V, 3-pont, 800 N záróerő, futási idő: 30 s",86910]
["SAY31P03","Szelepállító motor VPP46.. és VPI46… DN40-50 szelepekhez, szelepszár elmozdulás: 15 mm. AC 230 V, 3-pont, 200 N záróerő, futási idő: 30 s",79510]
["SAY61.03U","SAY61.03U  actuator for VPI46 DN40/50",0]
["SAY61P03","Szelepállító motor VPP46.. és VPI46… DN40-50 szelepekhez, szelepszár elmozdulás: 15 mm. AC/DC 24 V, 0..10V/4..20mA, 200 N záróerő, futási idő: 30 s",95950]
["SAY81.03U","SAY81.03U  actuator for VPI46 DN40/50",0]
["SAY81P03","Szelepállító motor VPP46.. és VPI46… DN40-50 szelepekhez, szelepszár elmozdulás: 15 mm. AC/DC 24 V, 3-pont, 200 N záróerő, futási idő: 30 s",79510]
["SEH62.1","Digitális kapcsolóóra heti programmal, 1 kapcsoló váltóérintkezős kimenettel, AC 230 V, max. 6A",16190]
["SEM61.4","SEM61.4  Contr. Signal convert",41470]
["SEM62.1","SEM62.1  Transformer 30VA",9000]
["SEM62.2","Univerzális transzformátor AC230V→AC24V, 30VA, C-sínre szerelhető, IP20 kivitelű, beépített hálózati kapcsolóval és biztosítékkal",10500]
["SEZ220","Univerzális jelátalakító. Passzív érzékelők átlagolása, min/max kijelzés, entalpia kalkulátor hőmérséklet és páratartalom jelből, passzív érzékelő mért értékének transzformálása akár 2db 0-10V-os jellé.",84200]
["SEZ31.1","SEZ31.1  Variable speed contrll.f.SQL36E",87020]
["SEZ91.6","SEZ91.6  Interface",27640]
["SFA21/18","Szelepmozgató motor V.I46… szeleptestekre.  2.5mm szelepszár-elmozdulás. 2-pont működés, rugós visszatérítés, kézi állítási lehetőség. 10 sec futásidő. 200N állítóerő. Feszültség hatására a szelepszár felfelé mozdul el. AC 230V",14660]
["SFA71/18","Szelepmozgató motor V.I46… szeleptestekre.  2.5mm szelepszár-elmozdulás. 2-pont működés, rugós visszatérítés, kézi állítási lehetőség. 10 sec futásidő. 200N állítóerő. Feszültség hatására a szelepszár felfelé mozdul el. AC 24V",14660]
["SFP21/18","Szelepmozgató motor V.P47… szeleptestekre.  2.5mm szelepszár-elmozdulás. 2-pont működés, rugós visszatérítés, kézi állítási lehetőség. 10 sec futásidő. 135N állítóerő. Feszültség hatására a szelepszár lefelé mozdul el. AC 230V",16260]
["SFP71/18","Szelepmozgató motor V.P47… szeleptestekre.  2.5mm szelepszár-elmozdulás. 2-pont működés, rugós visszatérítés, kézi állítási lehetőség. 10 sec futásidő. 135N állítóerő. Feszültség hatására a szelepszár lefelé mozdul el. AC 24V",16260]
["SKB32.50","Elektrohidraulikus szelepállító motor. Szelepszár elmozdulás: 20 mm. Állítóerő: 2800 N, AC 230 V, 3-pont",224020]
["SKB32.51","Elektrohidraulikus szelepállító motor. Szelepszár elmozdulás: 20 mm. Állítóerő: 2800 N, AC 230 V, 3-pont, rugós visszatérítés, futásidő nyitás:120s, zárás:120s, biztonsági zárás:10s",269360]
["SKB60","Elektrohidraulikus szelepállító motor. Szelepszár elmozdulás: 20 mm. Állítóerő: 2800 N, AC 24 V, DC 0...10 V vagy 4…20mA",244290]
["SKB62","Elektrohidraulikus szelepállító motor. Szelepszár elmozdulás: 20 mm. Állítóerő: 2800 N, AC 24 V, DC 0...10 V, rugós visszatérítés",290700]
["SKB62U","SKB62U  Valve actuator 2800N stroke 20mm",317370]
["SKB62UA","Elektrohidraulikus szelepállító motor. Szelepszár elmozdulás: 20 mm. Állítóerő: 2800 N, AC 24 V, DC 0...10 V, rugós visszatérítés +beállítható működési tartomány, irányváltás, stb.",349370]
["SKB82.50","Elektrohidraulikus szelepállító motor. Szelepszár elmozdulás: 20 mm. Állítóerő: 2800 N, AC 24 V, 3-pont",224020]
["SKB82.50U","SKB82.50U  Valve actuator 2800N  20mm",237090]
["SKB82.51","Elektrohidraulikus szelepállító motor. Szelepszár elmozdulás: 20 mm. Állítóerő: 2800 N, AC 24 V, 3-pont, rugós visszatérítés",269360]
["SKB82.51U","SKB82.51U  Valve actuator 2800N  40mm",280030]
["SKC32.60","Elektrohidraulikus szelepállító motor. Szelepszár elmozdulás: 40 mm. Állítóerő: 2800 N, AC 230 V, 3-pont",249890]
["SKC32.61","Elektrohidraulikus szelepállító motor. Szelepszár elmozdulás: 40 mm. Állítóerő: 2800 N, AC 230 V, 3-pont, rugós visszatérítés",293360]
["SKC60","Elektrohidraulikus szelepállító motor. Szelepszár elmozdulás: 40 mm. Állítóerő: 2800 N, AC 24 V, DC 0...10 V vagy 4…20mA",272020]
["SKC62","Elektrohidraulikus szelepállító motor. Szelepszár elmozdulás: 40 mm. Állítóerő: 2800 N, AC 24 V, DC 0...10 V, rugós visszatérítés",314700]
["SKC62U","SKC62U  Valve actuator 2800N stroke 40mm",346700]
["SKC62UA","Elektrohidraulikus szelepállító motor. Szelepszár elmozdulás: 40 mm. Állítóerő: 2800 N, AC 24 V, DC 0...10 V, rugós visszatérítés +további elektronikus funkciók",381370]
["SKC82.60","Elektrohidraulikus szelepállító motor. Szelepszár elmozdulás: 40 mm. Állítóerő: 2800 N, AC 24 V, 3-pont",249890]
["SKC82.60U","SKC82.60U  Valve actuator 2800N  40mm",264030]
["SKC82.61","Elektrohidraulikus szelepállító motor. Szelepszár elmozdulás: 40 mm. Állítóerő: 2800 N, AC 24 V, 3-pont, rugós visszatérítés",293360]
["SKC82.61U","SKC82.61U  Valve actuator 2800N  40mm",306700]
["SKD32.21","Elektrohidraulikus szelepállító motor, AC 230 V, 3-pont, rugós visszatérítés, futásidő nyitás:30s, zárás:10s, biztonsági zárás:8s",185060]
["SKD32.50","Elektrohidraulikus szelepállító motor, Szelepszár elmozdulás: 20 mm. AC 230 V, 3-pont",141820]
["SKD32.51","Elektrohidraulikus szelepállító motor, AC 230 V, 3-pont, rugós visszatérítés",176420]
["SKD60","Elektrohidraulikus szelepállító motor, AC 24 V, DC 0...10 V",152490]
["SKD60U","SKD60U  Valve Actuator 1000N",166210]
["SKD62","Elektrohidraulikus szelepállító motor, AC 24 V, DC 0...10 V, rugós visszatérítés",185930]
["SKD62U","SKD62U  Valve actuator 1000N stroke 20mm",204380]
["SKD62UA","Elektrohidraulikus szelepállító motor, AC 24 V, DC 0...10 V, további elektronikus funkciókkal",223410]
["SKD82.50","Elektrohidraulikus szelepállító motor, AC 24 V, 3-pont",141820]
["SKD82.50U","SKD82.50U  Valve actuator 1000N  20mm",156820]
["SKD82.51","Elektrohidraulikus szelepállító motor, AC 24 V, 3-pont, rugós visszatérítés",176420]
["SKD82.51U","SKD82.51U  Valve actuator 1000N  20mm",194580]
["SKGCS.K15/LGA","Golyóscsap menetes furattal hőm. érzékelő számára M10x1 NA15 BB",3440]
["SKGCS.K20/LGA","Golyóscsap menetes furattal hőm. érzékelő számára M10x1 NA20 BB",4380]
["SKGCS.K25/LGA","Golyóscsap menetes furattal hőm. érzékelő számára M10x1 NA25 BB",8660]
["SQK33.00","Forgatómotor keverőcsapokhoz, AC230V, 3-pont, 5 Nm",67650]
["SQL36E110","Forgatómotor VKF46… DN250-400 pillangószelepekhez 400Nm nyomatékkal, 230V AC, 3-pont, 12s futásidő",474980]
["SQL36E160","Forgatómotor VKF46… DN450-600 pillangószelepekhez 1200Nm nyomatékkal, 230V AC, 3-pont, 24s futásidő",1578460]
["SQL36E50F04","Forgatómotor VKF46… DN40-65 pillangószelepekhez 40Nm nyomatékkal, 230V AC, 3-pont, 25s futásidő",211580]
["SQL36E50F05","Forgatómotor VKF46… DN80-125 pillangószelepekhez 40Nm nyomatékkal, 230V AC, 3-pont, 25s futásidő",211580]
["SQL36E65","Forgatómotor VKF46… DN150-200 pillangószelepekhez 100Nm nyomatékkal, 230V AC, 3-pont, 6s futásidő",268670]
["SQV91P30","Szelepmozgató motor VPF43... és VPF53... szelepekhez, tápfeszültség: AC230V vagy AC/DC24V, vezérlőjel: 3-pont vagy DC0-10V vagy DC4-20mA, löket: 20/40 mm, rugóvisszatérítés: kombi szelepet nyitja, záróerő: 1100N, választható futásidő ",256080]
["SQV91P40","Szelepmozgató motor VPF43... és VPF53... szelepekhez, tápfeszültség: AC230V vagy AC/DC24V, vezérlőjel: 3-pont vagy DC0-10V vagy DC4-20mA, löket: 20/40 mm, rugóvisszatérítés: kombi szelepet zárja, záróerő: 1100N, választható futásidő ",256080]
["SSA31","Szelepállító motor   VD..., VE..., VU…, VPD..., VPE…radiátorszelepekhez, AC 230 V, 3-pont, 100 N, szelepszár elmozdulás: 2.5 mm",20480]
["SSA31.04","SSA31.04  Actuator f. V#I46 3P AC230V",22260]
["SSA31.1","Szelepállító motor   VD..., VE..., VU…, VPD..., VPE…radiátorszelepekhez, AC 230 V, 3-pont, 100 N, szelepszár elmozdulás: 2.5 mm, beépített segédkapcsolóval",32120]
["SSA31/00","SSA31/00  Radiator valve actuator 100N.",20480]
["SSA61","Szelepállító motor   VD..., VE..., VU…, VPD..., VPE…radiátorszelepekhez, AC 24 V, DC0…10V,  100 N, szelepszár elmozdulás: 2.5 mm",25990]
["SSA61EP","SSA61EP  Actuator LIN-EP",26690]
["SSA81","Szelepállító motor   VD..., VE..., VU…, VPD..., VPE…radiátorszelepekhez, AC 24 V, 3-pont,  100 N, szelepszár elmozdulás: 2.5 mm ",17690]
["SSA81.1","SSA81.1  Radiator valve actuator  100N",33660]
["SSA955","Synco living radiátor szelepmozgató motor, 2,5mm löketű szelepekre, 110N erő, beépített helyiséghőmérséklet érzékelő, elemes. 30x1,5mm-es menetes csatlakozó.",27800]
["SSB31","Szelepmozgató motor VXP45…, VVP45... szeleptestekre 6.3 m3/h kvs-ig. Szelepszár elmozdulás: 5.5 mm. Állítóerő 200 N, 3-pont, 150 s, AC 230 V",23300]
["SSB31.1","Szelepmozgató motor VXP45…, VVP45... szeleptestekre 6.3 m3/h kvs-ig. Szelepszár elmozdulás: 5.5 mm. Állítóerő 200 N, 3-pont, 150 s, AC 230 V, pozíciókapcsolóval",32860]
["SSB61","Szelepmozgató motor VXP45…, VVP45... szeleptestekre 6.3 m3/h kvs-ig. Szelepszár elmozdulás: 5.5 mm. Állítóerő 200 N, DC 0…10V,  75 s, AC 24 V",29900]
["SSB81","Szelepmozgató motor VXP45…, VVP45... szeleptestekre 6.3 m3/h kvs-ig. Szelepszár elmozdulás: 5.5 mm. Állítóerő 200 N, 3-pont, 150 s, AC 24 V",20330]
["SSB81.1","SSB81.1  Small actuator 200N 5.5mm",31380]
["SSC31","Szelepmozgató motor VXP45…, VVP45... szeleptestekre. Szelepszár elmozdulás: 5.5 mm. Állítóerő 300 N, 3-pont, 150 s, AC 230 V",30700]
["SSC61","Szelepmozgató motor VXP45…, VVP45... szeleptestekre. Szelepszár elmozdulás: 5.5 mm. Állítóerő 300 N, DC 0…10V,  35 s, AC 24 V",43180]
["SSC61.5","Szelepmozgató motor VXP45…, VVP45... szeleptestekre. Szelepszár elmozdulás: 5.5 mm. Állítóerő 300 N, DC 0…10V,  35 s AC 24 V , rugós visszatérítéssel",69570]
["SSC81","Szelepmozgató motor VXP45…, VVP45... szeleptestekre. Szelepszár elmozdulás: 5.5 mm. Állítóerő 300 N, 3-pont, 150 s, AC 24 V",28780]
["SSP31","Szelepállító motor  VVP47…, VXP47…, VMP47…  szelepekhez, AC 230 V, 3-pont,  100 N, szelepszár elmozdulás: 2.5 mm",25320]
["SSP61","Szelepállító motor  VVP47…, VXP47…, VMP47…  szelepekhez,  AC 24 V, DC0…10V,  100 N, szelepszár elmozdulás: 2.5 mm",32390]
["SSP81","Szelepállító motor  VVP47…, VXP47…, VMP47…  szelepekhez, AC 24 V, 3-pont,  100 N, szelepszár elmozdulás: 2.5 mm ",22110]
["SSP81.04","SSP81.04  Actuator for smallvalves 105N",23290]
["SSY319","Szelepállító motor, AC 230 V, 3-pont, 300 N, szelepszár elmozdulás: 5,5 mm, futási idő : 150 sec.",32390]
["STA23","STA23  termoelektromos szelepmozgató, AC 230V, NC, 1m kábel hossz",7000]
["STA23/00","STA23  termoelektromos szelepmozgató, AC 230V, NC, csatlakozó kábel nélkül",6170]
["STA23B/00","STA23B/00  Thermal actuator AC 230V NC",6170]
["STA23HD","STA23  termoelektromos szelepmozgató osztó-gyűjtőkhöz, AC 230V, NC, 0.8m kábel hossz",6270]
["STA23MP/00","STA23  termoelektromos szelepmozgató, AC 230V, NC, csatlakozó kábel nélkül, minimum rendelési mennyiség 50 db",5220]
["STA63","Termoelektromos szelepmozgató, 0-10V vezérlőjel, AC 24V, NC, 2m kábel hossz",20050]
["STA63L03R","STA63L03R  Thermal act. 0-10V NC 0.3m",16730]
["STA73","STA23  termoelektromos szelepmozgató, AC 24V, NC, 1m kábel hossz",7130]
["STA73/00","STA73/00  Thermal actuator AC 24V NC 0m",6290]
["STA73B/00","STA73B/00  Thermal actuator AC 24V NC bl",6290]
["STA73HD","STA23  termoelektromos szelepmozgató osztó-gyűjtőkhöz, AC 24V, NC, 0.8m kábel hossz",6380]
["STA73MP/00","STA23  termoelektromos szelepmozgató, AC 24V, NC, csatlakozó kábel nélkül, minimum rendelési mennyiség 50 db",5320]
["STA73PR/00","STA73PR/00  Thermal actuator AC 24V NC",7450]
["STP23","Termoelektromos szelepmozgató, AC 230V, NO, 1m kábel hossz",7650]
["STP23/00","Termoelektromos szelepmozgató, AC 230V, NO, csatlakozó kábel nélkül",6820]
["STP63","Termoelektromos szelepmozgató, 0-10V vezérlőjel, AC 24V, NO, 2m kábel hossz",20050]
["STP73","Termoelektromos szelepmozgató, AC 24V, NO, 1m kábel hossz",7650]
["STP73/00","Termoelektromos szelepmozgató, AC 24V, NO, csatlakozó kábel nélkül",6820]
["STP73PR/00","STP73PR/00  Thermal actuator AC 24V NO",7450]
["SUA21/3","Szelepmozgató motor V.I46… szeleptestekre, rugós visszatérítés nélkül. 2.5mm szelepszár-elmozdulás. 2-pont működés, 10 sec futásidő. 150N állítóerő. Feszültség hatására a szelepszár felfelé mozdul el. AC 230V",10470]
["T23-WA10","Fali adapter WSM mérőhöz 10db/csomag",18260]
["TKM2","TKM2  Thermostat",67170]
["TRG2","Ipari kivitelű termosztát, hőmérséklet tartomány: -5...+50C° Védettség: IP54 Kapcsolás: AC250V, 10(2)A",51490]
["TRG22","Ipari kivitelű kettős termosztát, hőmérséklet tartomány: -5...+50C° Védettség: IP54 Kapcsolás: AC250V, 10(2)A",96830]
["U12102-2003","Tartalék plomba WTT… hálózati adatgyűjtőkhöz",30]
["U12130-2004","Tartalék plomba WHE3… és WHE4… típusú költségosztókhoz",30]
["UC50","Siemens digitális hőmennyiségmérő számítómű 10liter/imp. bemenet, 6 éves elemes táp., kommunikációs előkészítés (2 modul számára), fűtés, hűtés vagy fűtés/hűtés alkalmazás, Pt500 érzékelő fogadása, választható energia mértékegység kijelzés (alap kijelzés GJ)",96310]
["UC50/LGA","Hőmennyiségmérő számítómű, impulzus bemenet, GJ kijelzés, Pt500 fogadása, elemes táp., MID hitelesített (alapkivitel) Fűtéshez",100760]
["UH50-1.5","Qn=1,5(0.6)m3/h 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" menetes csatlakozás, 1,5m érzékelő kábel, 28mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Fűtés",99410]
["UH50-1.5H","Qn=1,5(0.6)m3/h 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" menetes csatlakozás, 1,5m érzékelő kábel, 28mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés",99410]
["UH50-1.5HF","Qn=1,5(0.6)m3/h 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" menetes csatlakozás, 1,5m érzékelő kábel, 28mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés-Fűtés",99410]
["UH50-10","Qn=10m3/h 300mm beépítési hossz, PN16, NA40 G2\" menetes csatlakozás, 2m érzékelő kábel, 6x100mm Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Fűtés",274910]
["UH50-10H","Qn=10m3/h 300mm beépítési hossz, PN16, NA40 G2\" menetes csatlakozás, 2m érzékelő kábel, 6x100mm Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés",274910]
["UH50-10HF","Qn=10m3/h 300mm beépítési hossz, PN16, NA40 G2\" menetes csatlakozás, 2m érzékelő kábel, 6x100mm Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés-Fűtés",274910]
["UH50-15","Qn=15m3/h 270mm beépítési hossz, PN25, DN50 karimás, 2m érzékelő kábel, 6x100mm Pt500 érzékelő,  6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Fűtés",397000]
["UH50-15H","Qn=15m3/h 270mm beépítési hossz, PN25, DN50 karimás, 2m érzékelő kábel, 6x100mm Pt500 érzékelő,  6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés",397000]
["UH50-15HF","Qn=15m3/h 270mm beépítési hossz, PN25, DN50 karimás, 2m érzékelő kábel, 6x100mm Pt500 érzékelő,  6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés-Fűtés",397000]
["UH50-2.5","Qn=2,5m3/h 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G1\" menetes csatlakozás, 1,5m érzékelő kábel, 28mm Pt500 érzékelő, M10x1, \n6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Fűtés",101980]
["UH50-2.5H","Qn=2,5m3/h 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G1\" menetes csatlakozás, 1,5m érzékelő kábel, 28mm Pt500 érzékelő, M10x1, \n6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés",101980]
["UH50-2.5HF","Qn=2,5m3/h 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G1\" menetes csatlakozás, 1,5m érzékelő kábel, 28mm Pt500 érzékelő, M10x1, \n6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés-Fűtés",101980]
["UH50-25","Qn=25m3/h 300mm beépítési hossz, PN25, DN65 karimás, 2m érzékelő kábel, 6x100mm Pt500 érzékelő,  6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Fűtés",467230]
["UH50-25H","Qn=25m3/h 300mm beépítési hossz, PN25, DN65 karimás, 2m érzékelő kábel, 6x100mm Pt500 érzékelő,  6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés",467230]
["UH50-25HF","Qn=25m3/h 300mm beépítési hossz, PN25, DN65 karimás, 2m érzékelő kábel, 6x100mm Pt500 érzékelő,  6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés-Fűtés",467230]
["UH50-3.5","Qn=3,5m3/h 260mm beépítési hossz, PN16, NA25 G1 1/4\" menetes csatlakozás, 1,5m érzékelő kábel, 38mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Fűtés",167170]
["UH50-3.5H","Qn=3,5m3/h 260mm beépítési hossz, PN16, NA25 G1 1/4\" menetes csatlakozás, 1,5m érzékelő kábel, 38mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés",167170]
["UH50-3.5HF","Qn=3,5m3/h 260mm beépítési hossz, PN16, NA25 G1 1/4\" menetes csatlakozás, 1,5m érzékelő kábel, 38mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés-Fűtés",167170]
["UH50-40","Qn=40m3/h 300mm beépítési hossz, PN25, DN80 karimás, 2m érzékelő kábel, 6x100mm Pt500 érzékelő,  6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Fűtés",468080]
["UH50-40H","Qn=40m3/h 300mm beépítési hossz, PN25, DN80 karimás, 2m érzékelő kábel, 6x100mm Pt500 érzékelő,  6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés",468080]
["UH50-40HF","Qn=40m3/h 300mm beépítési hossz, PN25, DN80 karimás, 2m érzékelő kábel, 6x100mm Pt500 érzékelő,  6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés-Fűtés",468080]
["UH50-6","Qn=6m3/h 260mm beépítési hossz, PN16, NA25 G1 1/4\" menetes csatlakozás, 1,5m érzékelő kábel, 38mm M10x1 Pt500 érzékelő, 6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Fűtés",199170]
["UH50-60","Qn=60m3/h 360mm beépítési hossz, PN16, DN100 karimás, 2m érzékelő kábel, 6x100mm Pt500 érzékelő, 6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Fűtés",591220]
["UH50-60H","Qn=60m3/h 360mm beépítési hossz, PN16, DN100 karimás, 2m érzékelő kábel, 6x100mm Pt500 érzékelő, 6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés",591220]
["UH50-60HF","Qn=60m3/h 360mm beépítési hossz, PN16, DN100 karimás, 2m érzékelő kábel, 6x100mm Pt500 érzékelő, 6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés-Fűtés",591220]
["UH50-6H","Qn=6m3/h 260mm beépítési hossz, PN16, NA25 G1 1/4\" menetes csatlakozás, 1,5m érzékelő kábel, 38mm M10x1 Pt500 érzékelő, 6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés",199170]
["UH50-6HF","Qn=6m3/h 260mm beépítési hossz, PN16, NA25 G1 1/4\" menetes csatlakozás, 1,5m érzékelő kábel, 38mm M10x1 Pt500 érzékelő, 6 év telep élettartam, GJ kijelzés, Hűtés-Fűtés",199170]
["VAG60.15-9","Egyutú golyóscsap, DN15, kvs=9m3/h, belső menet",13130]
["VAG60.20-17","Egyutú golyóscsap, DN20, kvs=17m3/h, külső menet",14660]
["VAG60.25-22","Egyutú golyóscsap, DN25, kvs=22m3/h, külső menet",19100]
["VAG60.32-35","Egyutú golyóscsap, DN32, kvs=35m3/h, külső menet",27140]
["VAG60.40-68","Egyutú golyóscsap, DN40, kvs=68m3/h, külső menet",32610]
["VAG60.50-96","Egyutú golyóscsap, DN50, kvs=96m3/h, külső menet",45230]
["VAG61.15-1","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=1 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",13890]
["VAG61.15-1.6","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=1,6 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",13890]
["VAG61.15-2.5","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=1,6 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",13890]
["VAG61.15-4","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=1,6 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",13890]
["VAG61.15-6.3","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=1,6 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",13890]
["VAG61.20-10","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN20, Kvs=10 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",15820]
["VAG61.20-4","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN20, Kvs=4 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",15820]
["VAG61.20-6.3","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN20, Kvs=6,3 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",15820]
["VAG61.25-10","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN25, Kvs=10 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",20640]
["VAG61.25-16","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN25, Kvs=16 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",20640]
["VAG61.25-6.3","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN25, Kvs=6,3 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",20640]
["VAG61.32-10","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN32, Kvs=10 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika,külső menetes",28820]
["VAG61.32-16","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN32, Kvs=16 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",28820]
["VAG61.32-25","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN32, Kvs=25 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",28820]
["VAG61.40-16","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN40, Kvs=16 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika,külső menetes",34290]
["VAG61.40-25","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN40, Kvs=25 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",34290]
["VAG61.40-40","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN40, Kvs=40 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",34290]
["VAG61.50-25","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN50, Kvs=25 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",46700]
["VAG61.50-40","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN50, Kvs=40 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",46700]
["VAG61.50-63","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN50, Kvs=63 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, külső menetes",46700]
["VAI60.15-15","Egyutú golyóscsap, DN15, kvs=15m3/h, belső menet",8370]
["VAI60.20-22","Egyutú golyóscsap, DN20, kvs=22m3/h, belső menet",10060]
["VAI60.25-22","Egyutú golyóscsap, DN25, kvs=22m3/h, belső menet",11780]
["VAI60.32-35","Egyutú golyóscsap, DN32, kvs=35m3/h, belső menet",17560]
["VAI60.40-68","Egyutú golyóscsap, DN40, kvs=68m3/h, belső menet",21040]
["VAI60.50-96","Egyutú golyóscsap, DN50, kvs=96m3/h, belső menet",33870]
["VAI61.15-1","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=1 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",11780]
["VAI61.15-1.6","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=1,6 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",11780]
["VAI61.15-10","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=10 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",11780]
["VAI61.15-2.5","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=1,6 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",11780]
["VAI61.15-4","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=1,6 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",11780]
["VAI61.15-6.3","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=1,6 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",11780]
["VAI61.20-10","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN20, Kvs=10 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",13760]
["VAI61.20-4","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN20, Kvs=4 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",13760]
["VAI61.20-6.3","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN20, Kvs=6,3 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",13760]
["VAI61.25-10","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN25, Kvs=10 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",16920]
["VAI61.25-16","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN25, Kvs=16 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",16920]
["VAI61.25-6.3","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN25, Kvs=6,3 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",16920]
["VAI61.32-10","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN32, Kvs=10 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",24410]
["VAI61.32-16","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN32, Kvs=16 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",24410]
["VAI61.32-25","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN32, Kvs=25 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",24410]
["VAI61.40-16","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN40, Kvs=16 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",29030]
["VAI61.40-25","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN40, Kvs=25 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",29030]
["VAI61.40-40","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN40, Kvs=40 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",29030]
["VAI61.50-25","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN50, Kvs=25 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",37650]
["VAI61.50-40","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN50, Kvs=40 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",37650]
["VAI61.50-63","Egyutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN50, Kvs=63 m3/h, egyenszázalékos szelep karakterisztika, belső menetes",37650]
["VBF21.100","Háromjáratú (kétutú) keverőcsap, karimás, PN6, NA100, Kvs=160",102680]
["VBF21.125","Háromjáratú (kétutú) keverőcsap, karimás, PN6, NA125, Kvs=550",197270]
["VBF21.150","Háromjáratú (kétutú) keverőcsap, karimás, PN6, NA150, Kvs=820",262730]
["VBF21.40","Háromjáratú (kétutú) keverőcsap, karimás, PN6, NA40, Kvs=25",31090]
["VBF21.50","Háromjáratú (kétutú) keverőcsap, karimás, PN6, NA50, Kvs=40",42250]
["VBF21.65","Háromjáratú (kétutú) keverőcsap, karimás, PN6, NA65, Kvs=63",53420]
["VBF21.80","Háromjáratú (kétutú) keverőcsap, karimás, PN6, NA80, Kvs=100",69840]
["VBG60.15-8T","Kétutú golyóscsap (T) DN15, kvs=8m3/h, külső menet",26080]
["VBG60.20-13T","Kétutú golyóscsap (T) DN20, kvs=13m3/h, külső menet",30080]
["VBG60.25-13T","Kétutú golyóscsap (T) DN25, kvs=13m3/h, küllső menet",37870]
["VBG60.32-25T","Kétutú golyóscsap (T) DN32, kvs=25m3/h, külső menet",54490]
["VBG60.40-49T","Kétutú golyóscsap (T) DN40, kvs=49m3/h, külső menet",62700]
["VBG60.50-73T","Kétutú golyóscsap (T) DN50, kvs=73m3/h, külső menet",80360]
["VBG61.15-1.6","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=1,6 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, külső menetes",27560]
["VBG61.15-2.5","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=2,5 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, külső menetes",27560]
["VBG61.15-4","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=4 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, külső menetes",27560]
["VBG61.15-6.3","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=6,3 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, külsőő menetes",27560]
["VBG61.20-4","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN20, Kvs=4 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, külső menetes",31560]
["VBG61.20-6.3","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN20, Kvs=6,3 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, külső menetes",31560]
["VBG61.25-10","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN25, Kvs=10 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, külső menetes",39340]
["VBG61.32-16","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN32, Kvs=16 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, külső menetes",56590]
["VBG61.40-25","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN40, Kvs=25 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, külső menetes",64800]
["VBG61.50-40","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN50, Kvs=40 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, külső menetes",81840]
["VBI60.15-12T","Kétutú golyóscsap (T) DN15, kvs=12m3/h, belső menet",14920]
["VBI60.15-5L","Kétutú golyóscsap (L) DN15, kvs=5m3/h, belső menet",12730]
["VBI60.20-16T","Kétutú golyóscsap (T) DN20, kvs=16m3/h, belső menet",16940]
["VBI60.20-9L","Kétutú golyóscsap (L) DN20, kvs=9m3/h, belső menet",14920]
["VBI60.25-16T","Kétutú golyóscsap (T) DN25, kvs=16m3/h, belső menet",21250]
["VBI60.25-9L","Kétutú golyóscsap (L) DN25, kvs=9m3/h, belső menet",18470]
["VBI60.32-13L","Kétutú golyóscsap (L) DN32, kvs=13m3/h, belső menet",26510]
["VBI60.32-25T","Kétutú golyóscsap (T) DN32, kvs=25m3/h, belső menet",30510]
["VBI60.40-25L","Kétutú golyóscsap (L) DN40, kvs=25m3/h, belső menet",42280]
["VBI60.40-49T","Kétutú golyóscsap (T) DN40, kvs=49m3/h, belső menet",37030]
["VBI60.50-37L","Kétutú golyóscsap (L) DN50, kvs=37m3/h, belső menet",55120]
["VBI60.50-73T","Kétutú golyóscsap (T) DN50, kvs=73m3/h, belső menet",45440]
["VBI61.15-1.6","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=1,6 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, belső menetes",20640]
["VBI61.15-2.5","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=2,5 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, belső menetes",20640]
["VBI61.15-4","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=4 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, belső menetes",20640]
["VBI61.15-6.3","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN15, Kvs=6,3 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, belső menetes",20640]
["VBI61.20-4","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN20, Kvs=4 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, belső menetes",23560]
["VBI61.20-6.3","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN20, Kvs=6,3 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, belső menetes",23560]
["VBI61.25-10","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN25, Kvs=10 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, belső menetes",29660]
["VBI61.32-16","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN32, Kvs=16 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, belső menetes",41660]
["VBI61.40-25","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN40, Kvs=25 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, belső menetes",57010]
["VBI61.50-40","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN50, Kvs=40 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, belső menetes",81410]
["VBI61.50-63","Kétutú szabályozó golyóscsap, PN40, DN50, Kvs=63 m3/h, egyenszázalékos-lineáris szelep karakterisztika, belső menetes",81410]
["VD115CLC","Radiátorszelep nagy kv értékkel, Alkalmazható szelepmozgatók: STA.., STS…, SSA,1/2\", kv=0.25 - 1.9",3800]
["VD120CLC","Radiátorszelep nagy kv értékkel, Alkalmazható szelepmozgatók: STA.., STS…, SSA, 3/4\", kv=0.25 - 2.6",4960]
["VD125CLC","Radiátorszelep nagy kv értékkel, Alkalmazható szelepmozgatók: STA.., STS…, SSA,1\", kv=0.25 - 2.6",6080]
["VDN110","Egyenes radiátorszelep előbeállítási lehetőséggel, termosztatikus fej csatlakoztatható (M30 x 1,5 mm),3/8\", DN10, kv=0,09-0,63",2140]
["VDN115","Egyenes radiátorszelep előbeállítási lehetőséggel, termosztatikus fej csatlakoztatható (M30 x 1,5 mm),1/2\", DN15, kv=0,1-0,89",2440]
["VDN120","Egyenes radiátorszelep előbeállítási lehetőséggel, termosztatikus fej csatlakoztatható (M30 x 1,5 mm),3/4\", DN20, kv=0,31-1,41",3580]
["VDN210","Egyenes radiátorszelep előbeállítási lehetőséggel, termosztatikus fej csatlakoztatható (M30 x 1,5 mm), Rövid kivitel (NF),3/8\", DN10, kv=0,09-0,63",2140]
["VDN215","Egyenes radiátorszelep előbeállítási lehetőséggel, termosztatikus fej csatlakoztatható (M30 x 1,5 mm), Rövid kivitel (NF), 1/2\", DN15, kv=0,1-0,89",2440]
["VDN220","Egyenes radiátorszelep előbeállítási lehetőséggel, termosztatikus fej csatlakoztatható (M30 x 1,5 mm), Rövid kivitel (NF), 3/4\", DN20, kv=0,31-1,41",3580]
["VEN110","Sarok radiátorszelep előbeállítási lehetőséggel, termosztatikus fej csatlakoztatható (M30 x 1,5 mm), 3/8\", DN10, kv=0,09-0,63",2140]
["VEN115","Sarok radiátorszelep előbeállítási lehetőséggel, termosztatikus fej csatlakoztatható (M30 x 1,5 mm), 1/2\", DN15, kv=0,1-0,89",2440]
["VEN120","Sarok radiátorszelep előbeállítási lehetőséggel, termosztatikus fej csatlakoztatható (M30 x 1,5 mm),3/4\", DN20, kv=0,31-1,41",3580]
["VEN210","Sarok radiátorszelep előbeállítási lehetőséggel, termosztatikus fej csatlakoztatható (M30 x 1,5 mm) Rövid kivitel (NF), 3/8\", DN10, kv = 0,09 - 0,63",2140]
["VEN215","Sarok radiátorszelep előbeállítási lehetőséggel, termosztatikus fej csatlakoztatható (M30 x 1,5 mm) Rövid kivitel (NF), 1/2\", DN15, kv = 0,10 - 0,89",2440]
["VEN220","Sarok radiátorszelep előbeállítási lehetőséggel, termosztatikus fej csatlakoztatható (M30 x 1,5 mm) Rövid kivitel (NF), 3/4\", DN20, kv = 0,31 - 1,41",3580]
["VHG519K15-2.5","Nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN15, Δpw=15..60kPa, kvs=2.5m3/h",150230]
["VHG519K15-5","Nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN15, Δpw=15..60kPa, kvs=5m3/h",150230]
["VHG519K20-8","Nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN20, Δpw=15..60kPa, kvs=8m3/h",165220]
["VHG519K25-10","Nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN25, Δpw=15..60kPa, kvs=10m3/h",184110]
["VHG519K32-15","Nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN32, Δpw=25..70kPa, kvs=15m3/h",232990]
["VHG519K40-21","Nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN340, Δpw=25..70kPa, kvs=21m3/h",326850]
["VHG519K50-32","Nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN50, Δpw=25..70kPa, kvs=32m3/h",359830]
["VHG519L15-2.5","Nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN15, Δpw=30..210kPa, kvs=2.5m3/h",150230]
["VHG519L15-5","Nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN15, Δpw=30..210kPa, kvs=5m3/h",150230]
["VHG519L20-8","Nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN20, Δpw=30..210kPa, kvs=8m3/h",165220]
["VHG519L25-10","Nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN25, Δpw=30..210kPa, kvs=10m3/h",184110]
["VHG519L32-15","Nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN32, Δpw=40..220kPa, kvs=15m3/h",232990]
["VHG519L40-21","Nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN340, Δpw=40..220kPa, kvs=21m3/h",326850]
["VHG519L50-32","Nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN50, Δpw=40..220kPa, kvs=32m3/h",359830]
["VKF41.100","Pillangószelepek fém-fém zárással (alapkivitel), DN100",84910]
["VKF41.125","Pillangószelepek fém-fém zárással (alapkivitel), DN125",110160]
["VKF41.150","Pillangószelepek fém-fém zárással (alapkivitel), DN150",131090]
["VKF41.200","Pillangószelepek fém-fém zárással (alapkivitel), DN200",197850]
["VKF41.40","Pillangószelepek fém-fém zárással (alapkivitel), DN40",54630]
["VKF41.50","Pillangószelepek fém-fém zárással (alapkivitel), DN50",60570]
["VKF41.65","Pillangószelepek fém-fém zárással (alapkivitel), DN65",65850]
["VKF41.80","Pillangószelepek fém-fém zárással (alapkivitel), DN80",75110]
["VKF46.100","Pillangószelep fém-EPDM zárással (tömören záró kivitel), DN100",81620]
["VKF46.125","Pillangószelep fém-EPDM zárással (tömören záró kivitel), DN125",96870]
["VKF46.150","Pillangószelep fém-EPDM zárással (tömören záró kivitel), DN150",132020]
["VKF46.200","Pillangószelep fém-EPDM zárással (tömören záró kivitel), DN200",182880]
["VKF46.250","Pillangószelep fém-EPDM zárással (tömören záró kivitel), DN250",223580]
["VKF46.300","Pillangószelep fém-EPDM zárással (tömören záró kivitel), DN300",328990]
["VKF46.350","Pillangószelep fém-EPDM zárással (tömören záró kivitel), DN350",541450]
["VKF46.40","Pillangószelep fém-EPDM zárással (tömören záró kivitel), DN40",58610]
["VKF46.400","Pillangószelep fém-EPDM zárással (tömören záró kivitel), DN400",705950]
["VKF46.450","Pillangószelep fém-EPDM zárással (tömören záró kivitel), DN450",1274830]
["VKF46.50","Pillangószelep fém-EPDM zárással (tömören záró kivitel), DN50",62420]
["VKF46.500","Pillangószelep fém-EPDM zárással (tömören záró kivitel), DN500",1338790]
["VKF46.600","Pillangószelep fém-EPDM zárással (tömören záró kivitel), DN600",2330320]
["VKF46.65","Pillangószelep fém-EPDM zárással (tömören záró kivitel), DN65",71900]
["VKF46.80","Pillangószelep fém-EPDM zárással (tömören záró kivitel), DN80",75370]
["VMP45.10-0.25","Négyjáratú szelep, DN 10, kv = 0,25",18820]
["VMP45.10-0.4","Négyjáratú szelep, DN 10, kv = 0,4",19260]
["VMP45.10-0.63","Négyjáratú szelep, DN 10, kv = 0,63",18820]
["VMP45.10-1","Négyjáratú szelep, DN 10, kv = 1,0",18820]
["VMP45.10-1.6","Négyjáratú szelep, DN 10, kv = 1,6",18820]
["VMP45.15-2.5","Négyjáratú szelep, DN 15, kv = 2,5",23620]
["VMP45.20-4","Négyjáratú szelep, DN 20, kv = 4,0",28870]
["VMP47.10-0.25","Négyjáratú szelep, DN 10, kv = 0,25",11540]
["VMP47.10-0.25S","Négyjáratú szelep, DN 10, kv = 0,25",13410]
["VMP47.10-0.4","Négyjáratú szelep, DN 10, kv = 0,4",11270]
["VMP47.10-0.4S","Négyjáratú szelep, DN 10, kv = 0,4",13410]
["VMP47.10-0.63","Négyjáratú szelep, DN 10, kv = 0,63",11270]
["VMP47.10-0.63S","Négyjáratú szelep, DN 10, kv = 0,63",11460]
["VMP47.10-1","Négyjáratú szelep, DN 10, kv = 1,0",11270]
["VMP47.10-1.6","Négyjáratú szelep, DN 10, kv = 1,6",11270]
["VMP47.10-1.6S","Négyjáratú szelep, DN 10, kv = 1,6",11460]
["VMP47.10-1S","Négyjáratú szelep, DN 10, kv = 1,0",11460]
["VMP47.15-2.5","Négyjáratú szelep, DN 15, kv = 2,5",13920]
["VMP47.15-2.5S","Négyjáratú szelep, DN 15, kv = 2,5",14110]
["VPD110A-145","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve, 3/8\", egyenes, ∆pw=0,05bar",12260]
["VPD110A-45","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve, 3/8\", egyenes, ∆pw=0,05bar",12260]
["VPD110A-90","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve, 3/8\", egyenes, ∆pw=0,05bar",12260]
["VPD110B-200","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve. 3/8\", egyenes, ∆pw=0,1bar",12260]
["VPD115A-145","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve. 1/2\", egyenes, ∆pw=0,05bar",13510]
["VPD115A-45","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve. 1/2\", egyenes, ∆pw=0,05bar",13510]
["VPD115A-90","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve. 1/2\", egyenes, ∆pw=0,05bar",13510]
["VPD115B-200","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve. 1/2\", egyenes, ∆pw=0,1bar",13510]
["VPE110A-145","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve. 3/8\", sarok, ∆pw=0,05bar",12260]
["VPE110A-45","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve. 3/8\", sarok, ∆pw=0,05bar",12260]
["VPE110A-90","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve. 3/8\", sarok, ∆pw=0,05bar",12260]
["VPE110B-200","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve. 3/8\", sarok, ∆pw=0,1bar",12260]
["VPE115A-145","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve. 1/2\", sarok, ∆pw=0,05bar",13510]
["VPE115A-45","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve. 1/2\", sarok, ∆pw=0,05bar",13510]
["VPE115A-90","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve. 1/2\", sarok, ∆pw=0,05bar",13510]
["VPE115B-200","Radiátorszelep nyomáskülönbség-szabályozóval egybeépítve",13510]
["VPF43.100F70","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN100, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN16, V=12.1-68 m3/h, Δpmin=35 kPa",502620]
["VPF43.100F90","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN100, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN16, V=14.8-90 m3/h, Δpmin=75 kPa",502620]
["VPF43.125F110","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN125, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN16, V=18.5-110 m3/h, Δpmin=35 kPa",1539270]
["VPF43.125F135","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN125, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN16, V=23-135 m3/h, Δpmin=53 kPa",1539270]
["VPF43.150F160","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN150, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN16, V=25.6-148 m3/h, Δpmin=35 kPa",1633510]
["VPF43.150F200","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN150, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN16, V=32-195 m3/h, Δpmin=65 kPa",1633510]
["VPF43.50F16","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN50, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN16, V=2.3-15 m3/h, Δpmin=35 kPa",268590]
["VPF43.50F25","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN50, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN16, V=4.3-25 m3/h, Δpmin=70 kPa",268590]
["VPF43.65F24","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN65, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN16, V=4.4-25 m3/h, Δpmin=35 kPa",408380]
["VPF43.65F35","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN65, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN16, V=6-35 m3/h, Δpmin=70 kPa",408380]
["VPF43.80F35","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN80, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN16, V=5.3-34 m3/h, Δpmin=35 kPa",468070]
["VPF43.80F45","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN80, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN16, V=7-43 m3/h, Δpmin=70 kPa",468070]
["VPF53.100F70","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN100, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN25, V=12.1-68 m3/h, Δpmin=35 kPa",628270]
["VPF53.100F90","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN100, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN25, V=14.8-90 m3/h, Δpmin=75 kPa",628270]
["VPF53.125F110","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN125, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN25, V=18.5-110 m3/h, Δpmin=35 kPa",1925660]
["VPF53.125F135","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN125, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN25, V=23-135 m3/h, Δpmin=53 kPa",1925660]
["VPF53.150F160","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN150, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN25, V=25.6-148 m3/h, Δpmin=35 kPa",2041890]
["VPF53.150F200","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN150, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN25, V=32-195 m3/h, Δpmin=65 kPa",2041890]
["VPF53.50F16","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN50, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN25, V=2.3-15 m3/h, Δpmin=35 kPa",308790]
["VPF53.50F25","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN50, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN25, V=4.3-25 m3/h, Δpmin=70 kPa",308790]
["VPF53.65F24","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN65, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN25, V=4.4-25 m3/h, Δpmin=35 kPa",493190]
["VPF53.65F35","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN65, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN25, V=6-35 m3/h, Δpmin=70 kPa",493190]
["VPF53.80F35","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN80, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN25, V=5.3-34 m3/h, Δpmin=35 kPa",537170]
["VPF53.80F45","Dinamikus térfogatáram-korlátozó és szabályozószelep DN80, mérőcsonkkal, karimás csatlakozással, PN25, V=7-43 m3/h, Δpmin=70 kPa",537170]
["VPI46.15L0.2","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonk nélkül, DN10, belső menetes kivitel, V=30-200 l/h, Δpmin=16kPa",17260]
["VPI46.15L0.2Q","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonkkal, DN10, belső menetes kivitel, V=30-200 l/h, Δpmin=16kPa",18720]
["VPI46.15L0.6","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonk nélkül, belső menetes kivitel, DN15, V=100-575 l/h, Δpmin=19kPa",17260]
["VPI46.15L0.6Q","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonkkal, belső menetes kivitel, DN15, V=100-575 l/h, Δpmin=15kPa",18720]
["VPI46.20F1.4","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonk nélkül, belső menetes kivitel, DN20, V=220-1330 l/h, Δpmin=22kPa",20190]
["VPI46.20F1.4Q","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonkkal, belső menetes kivitel, DN20, V=220-1330 l/h, Δpmin=22kPa",21790]
["VPI46.25F1.8","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonk nélkül, belső menetes kivitel, DN25, V=250-1800 l/h, Δpmin=23kPa",24850]
["VPI46.25F1.8Q","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonkkal, belső menetes kivitel, DN25, V=250-1800 l/h, Δpmin=23kPa",26380]
["VPI46.32F4","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonk nélkül, belső menetes kivitel, DN32, V=550-4001 l/h, Δpmin=28kPa",38040]
["VPI46.32F4Q","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonkkal, belső menetes kivitel, DN32, V=550-4001 l/h, Δpmin=28kPa",39580]
["VPI46.40F9.5Q","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonkkal, belső menetes kivitel, DN40, V=1370-9500 l/h, Δpmin=25kPa",116550]
["VPI46.50F12Q","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonkkal, belső menetes kivitel, DN50, V=1400-11500 l/h, Δpmin=28kPa",120940]
["VPP46.10L0.2","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonk nélkül, DN10, külső menetes kivitel, V=30-200 l/h, Δpmin=16kPa",14250]
["VPP46.10L0.2Q","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonkkal, DN10, külső menetes kivitel, V=30-200 l/h, Δpmin=16kPa",16520]
["VPP46.15L0.2","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonk nélkül, DN15, külső menetes kivitel, V=30-200 l/h, Δpmin=16kPa",16520]
["VPP46.15L0.2Q","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonkkal, DN15, külső menetes kivitel, V=30-200 l/h, Δpmin=16kPa",17990]
["VPP46.15L0.6","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonk nélkül, külső menetes kivitel, DN15, V=100-575 l/h, Δpmin=19kPa",16520]
["VPP46.15L0.6Q","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonkkal, külső menetes kivitel, DN15, V=100-575 l/h, Δpmin=19kPa",17990]
["VPP46.20F1.4","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonk nélkül, külső menetes kivitel, DN20, V=220-1330 l/h, Δpmin=22kPa",18420]
["VPP46.20F1.4Q","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonkkal, külső menetes kivitel, DN20, V=220-1330 l/h, Δpmin=22kPa",19440]
["VPP46.25F1.8","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonk nélkül, külső menetes kivitel, DN25, V=250-1800 l/h, Δpmin=23kPa",21550]
["VPP46.25F1.8Q","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonkkal, külső menetes kivitel, DN25, V=250-1800 l/h, Δpmin=23kPa",23090]
["VPP46.32F4","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonk nélkül, külső menetes kivitel, DN32, V=550-4001 l/h, Δpmin=28kPa",34750]
["VPP46.32F4Q","Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep, mérőcsonkkal, külső menetes kivitel, DN32, V=550-4001 l/h, Δpmin=28kPa",36280]
["VSG519K15-2.5","Térfogatáram korlátozóval ellátott nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN15, Δpw=15..60kPa, kvs=2.5m3/h",191310]
["VSG519K15-5","Térfogatáram korlátozóval ellátott nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN15, Δpw=15..60kPa, kvs=5m3/h",191310]
["VSG519K20-8","Térfogatáram korlátozóval ellátott nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN20, Δpw=15..60kPa, kvs=8m3/h",212000]
["VSG519K25-10","Térfogatáram korlátozóval ellátott nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN25, Δpw=15..60kPa, kvs=10m3/h",231190]
["VSG519K32-15","Térfogatáram korlátozóval ellátott nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN32, Δpw=25..70kPa, kvs=15m3/h",292960]
["VSG519K40-21","Térfogatáram korlátozóval ellátott nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN340, Δpw=25..70kPa, kvs=21m3/h",431800]
["VSG519K50-28.5","Térfogatáram korlátozóval ellátott nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN50, Δpw=25..70kPa, kvs=28.5m3/h",491770]
["VSG519L15-2.5","Térfogatáram korlátozóval ellátott nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN15, Δpw=30..210kPa, kvs=2.5m3/h",191310]
["VSG519L15-5","Térfogatáram korlátozóval ellátott nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN15, Δpw=30..210kPa, kvs=5m3/h",191310]
["VSG519L20-8","Térfogatáram korlátozóval ellátott nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN20, Δpw=30..210kPa, kvs=8m3/h",212000]
["VSG519L25-10","Térfogatáram korlátozóval ellátott nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN25, Δpw=30..210kPa, kvs=10m3/h",231190]
["VSG519L32-15","Térfogatáram korlátozóval ellátott nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN32, Δpw=40..220kPa, kvs=15m3/h",292960]
["VSG519L40-21","Térfogatáram korlátozóval ellátott nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN340, Δpw=40..220kPa, kvs=21m3/h",404810]
["VSG519L50-28.5","Térfogatáram korlátozóval ellátott nyomáskülönbség szabályozó szelep távhős alkalmazásokhoz +1..150°C közeg hőmérsékletig, PN25, DN50, Δpw=40..220kPa, kvs=28.5m3/h",461780]
["VUN210","Axiális szelep előbeállítási lehetőséggel, termosztatikus fej csatlakoztatható (M30 x 1,5mm), 3/8\", DN10, kv=0,14-0,6",2640]
["VUN215","Axiális szelep előbeállítási lehetőséggel, termosztatikus fej csatlakoztatható (M30 x 1,5mm), 1/2\", DN15, kv=0,13-0,77",3040]
["VVF22.100-160","Egyutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN100, kvs=160m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",239900]
["VVF22.25-10","Egyutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=10m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",52230]
["VVF22.25-2.5","Egyutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=2,5m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",52230]
["VVF22.25-4","Egyutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=4m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",52230]
["VVF22.25-6.3","Egyutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=6,3m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",52230]
["VVF22.40-16","Egyutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN40, kvs=16m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",61340]
["VVF22.40-25","Egyutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN40, kvs=25m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",61340]
["VVF22.50-40","Egyutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN50, kvs=40m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",76520]
["VVF22.65-63","Egyutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN65, kvs=63m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",102640]
["VVF22.80-100","Egyutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN80, kvs=100m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",147580]
["VVF32.100-160","Egyutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN100, kvs=160m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",279070]
["VVF32.125-250","Egyutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN125, kvs=250m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",349220]
["VVF32.150-400","Egyutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN150, kvs=400m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",437280]
["VVF32.15-1.6","Egyutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN15, kvs=1,6m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",56480]
["VVF32.15-2.5","Egyutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN15, kvs=2,5m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",56480]
["VVF32.15-4","Egyutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN15, kvs=4m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",56480]
["VVF32.25-10","Egyutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=10m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",66200]
["VVF32.25-6.3","Egyutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=6,3m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",66200]
["VVF32.40-16","Egyutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN40, kvs=16m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",80470]
["VVF32.40-25","Egyutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN40, kvs=25m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",80470]
["VVF32.50-40","Egyutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN50, kvs=40m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",101420]
["VVF32.65-63","Egyutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN65, kvs=63m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",136950]
["VVF32.80-100","Egyutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN80, kvs=100m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",184330]
["VVF42.100-125","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN100, kvs=125m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",327960]
["VVF42.100-160","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN100, kvs=160m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",327960]
["VVF42.100-160K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN100, kvs=160m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",419060]
["VVF42.125-200","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN125, kvs=200m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",412980]
["VVF42.125-250","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN125, kvs=250m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",412980]
["VVF42.125-250K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN125, kvs=250m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",555710]
["VVF42.150-315","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN150, kvs=315m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",510160]
["VVF42.150-360K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN150, kvs=360m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",756130]
["VVF42.150-400","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN150, kvs=400m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",510160]
["VVF42.15-1.6","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN15, kvs=1,6m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",66500]
["VVF42.15-2.5","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN15, kvs=2,5m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",66500]
["VVF42.15-4","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN15, kvs=4m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",66500]
["VVF42.20-6.3","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN20, kvs=6,3m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",71360]
["VVF42.25-10","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=10m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",77430]
["VVF42.25-6.3","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=6,3m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",77430]
["VVF42.32-16","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN32, kvs=16m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",85030]
["VVF42.40-16","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN40, kvs=16m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",94440]
["VVF42.40-25","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN40, kvs=25m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",94440]
["VVF42.50-31.5","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN50, kvs=31,5m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",119030]
["VVF42.50-40","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN50, kvs=40m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",119030]
["VVF42.50-40K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN50, kvs=40m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",191610]
["VVF42.65-50","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN65, kvs=50m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",160030]
["VVF42.65-63","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN65, kvs=63m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",160030]
["VVF42.65-63K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN65, kvs=63m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",232300]
["VVF42.80-100","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN80, kvs=100m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",217430]
["VVF42.80-100K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN80, kvs=100m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",297900]
["VVF42.80-80","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN80, kvs=80m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",217430]
["VVF43.100-125","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN100, kvs=125m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",499670]
["VVF43.100-150K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN100, kvs=150m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",554740]
["VVF43.100-160","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN100, kvs=160m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",499670]
["VVF43.125-200","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN125, kvs=250m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",679680]
["VVF43.125-220K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN125, kvs=220m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",758640]
["VVF43.125-250","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN125, kvs=250m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",679680]
["VVF43.150-315","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN150, kvs=315m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",946580]
["VVF43.150-315K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN150, kvs=315m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",1049500]
["VVF43.150-400","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN150, kvs=400m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",946580]
["VVF43.200-450K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN200, kvs=450m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",1787150]
["VVF43.250-630K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN250, kvs=630m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",2674730]
["VVF43.65-50","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN65, kvs=50m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",279930]
["VVF43.65-50J","VVF43.65-50J  2-Port Valve JIS K10",338840]
["VVF43.65-63","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN65, kvs=563m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",279930]
["VVF43.65-63K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN65, kvs=63m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",344840]
["VVF43.80-100","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN80, kvs=100m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",363110]
["VVF43.80-100K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN80, kvs=100m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",452780]
["VVF43.80-80","Egyutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN80, kvs=80m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",363110]
["VVF43.80-80J","VVF43.80-80J  2-Port Valve JIS K10",440790]
["VVF52.40-5A","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=180°C. DN 40, kvs=5",228790]
["VVF52.40-6.3A","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=180°C. DN 40, kvs=6,3",228790]
["VVF53.100-150K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN100, kvs=150",677680]
["VVF53.100-160","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN100, kvs=160",611390]
["VVF53.125-220K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN125, kvs=220",926560]
["VVF53.125-250","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN125, kvs=250",831750]
["VVF53.15-0.16","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN15, kvs=0.16",92170]
["VVF53.15-0.2","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN15, kvs=0.2",92170]
["VVF53.15-0.25","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN15, kvs=0.25",92170]
["VVF53.15-0.32","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN15, kvs=0.32",92170]
["VVF53.15-0.4","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN15, kvs=0.4",92170]
["VVF53.15-0.5","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN15, kvs=0.5",92170]
["VVF53.15-0.63","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN15, kvs=0.63",92170]
["VVF53.15-0.8","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN15, kvs=0.8",92170]
["VVF53.150-315K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN150, kvs=315",1280390]
["VVF53.150-400","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN150, kvs=400",1154510]
["VVF53.15-1","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN15, kvs=1",92170]
["VVF53.15-1.25","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN15, kvs=1,25",92170]
["VVF53.15-1.25J","VVF53.15-1.25J  2-Port Valve JIS K10",111250]
["VVF53.15-1.6","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN15, kvs=1.6",92170]
["VVF53.15-2","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN15, kvs=2",92170]
["VVF53.15-2.5","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN15, kvs=2.5",92170]
["VVF53.15-3.2","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN15, kvs=3.2",92170]
["VVF53.15-4","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN15, kvs=4",92170]
["VVF53.15-4J","VVF53.15-4J  2-Port Valve JIS K10",111250]
["VVF53.200-450K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN200, kvs=450",2218850]
["VVF53.20-6.3","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN20, kvs=6.3",99630]
["VVF53.250-630K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN250, kvs=630",3320520]
["VVF53.25-10","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN25, kvs=10",105830]
["VVF53.25-10J","VVF53.25-10J  2-Port Valve JIS K10",128040]
["VVF53.25-5","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN25, kvs=5",105830]
["VVF53.25-6.3","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN25, kvs=6.3",105830]
["VVF53.25-6.3J","VVF53.25-6.3J  2-Port Valve JIS K10",128040]
["VVF53.25-8","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN25, kvs=8",105830]
["VVF53.32-16","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN32, kvs=16",130660]
["VVF53.40-12.5","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN40, kvs=12.5",153930]
["VVF53.40-16","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN40, kvs=16",153930]
["VVF53.40-16J","VVF53.40-16J  2-Port Valve JIS K10",186220]
["VVF53.40-20","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN40, kvs=20",153930]
["VVF53.40-25","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN40, kvs=25",153930]
["VVF53.40-25J","VVF53.40-25J  2-Port Valve JIS K10",186220]
["VVF53.50-31.5","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN50, kvs=31.5",210730]
["VVF53.50-31.5J","VVF53.50-31.5J  2-port Valve JIS K10",254280]
["VVF53.50-40","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN50, kvs=40",210730]
["VVF53.50-40K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN50, kvs=40",254280]
["VVF53.65-63","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN65, kvs=63",341390]
["VVF53.65-63K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN65, kvs=63",395810]
["VVF53.80-100","Egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN80, kvs=100",446910]
["VVF53.80-100K","Nyomás kompenzált egyutú karimás szabályozószelep. PN25. Tmax=220°C. DN80, kvs=100",515750]
["VVF61.09","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 15/1, kvs = 0,19",318630]
["VVF61.0909","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",370210]
["VVF61.10","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 15/1,5,  kvs = 0,3",318630]
["VVF61.1009","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",370210]
["VVF61.11","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 15/2,5, kvs = 0,45",318630]
["VVF61.1109","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",370210]
["VVF61.12","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 15/4, kvs = 0,7",318630]
["VVF61.1209","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",370210]
["VVF61.12K","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",348970]
["VVF61.13","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 15/6, kvs = 1,2",318630]
["VVF61.1309","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",370210]
["VVF61.13K","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",348970]
["VVF61.14","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 15/10, kvs = 1,9",318630]
["VVF61.1409","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",370210]
["VVF61.14K","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",348970]
["VVF61.15","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 15, kvs = 3,0",318630]
["VVF61.1509","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",370210]
["VVF61.15K","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",348970]
["VVF61.23","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 25/15, kvs = 3,0",352010]
["VVF61.2309","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",409670]
["VVF61.23K","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",352010]
["VVF61.24","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 25/20, kvs = 5",352010]
["VVF61.2409","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",409670]
["VVF61.24K","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",352010]
["VVF61.25","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 25, kvs = 7,5",352010]
["VVF61.2509","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",409670]
["VVF61.25K","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",352010]
["VVF61.39","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 40/32, kvs = 12",440010]
["VVF61.3909","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",518910]
["VVF61.39K","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",440010]
["VVF61.40","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 40, kvs = 19",440010]
["VVF61.4009","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",518910]
["VVF61.40K","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",440010]
["VVF61.49","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",561390]
["VVF61.50","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 50, kvs = 31",561390]
["VVF61.5009","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",643320]
["VVF61.65","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 65, kvs = 49",700980]
["VVF61.6509","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",785950]
["VVF61.80","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 80, kvs = 78",904300]
["VVF61.8009","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",1010510]
["VVF61.90","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 100, kvs = 124",1192590]
["VVF61.9009","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",1295750]
["VVF61.91","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 125, kvs = 200",1520310]
["VVF61.9109","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",1629560]
["VVF61.92","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. DN 150, kvs = 300",1951230]
["VVF61.9209","Egyutú karimás szabályozószelep. PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel.",2063500]
["VVG41.11","Egyutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 15/2,5, kvs=0,63",66890]
["VVG41.12","Egyutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 15/4, kv = 1,0",66890]
["VVG41.13","Egyutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 15/6, kv = 1,6",66890]
["VVG41.14","Egyutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 15/10, kv = 2,5",66890]
["VVG41.15","Egyutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 15, kv = 4,0",66890]
["VVG41.15-1.6K","VVG41.15-1.6K  Threaded 2port valve PN16",84800]
["VVG41.15-2.5K","VVG41.15-2.5K  Threaded 2port valve PN16",84800]
["VVG41.15-4K","VVG41.15-4K  Threaded 2port valve PN16",84800]
["VVG41.20","Egyutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 20, kv = 6,3",77250]
["VVG41.25","Egyutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 25, kv = 10",88160]
["VVG41.32","Egyutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 32, kv = 16",97950]
["VVG41.40","Egyutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 40, kv = 25",109710]
["VVG41.50","Egyutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 50, kv = 40",122300]
["VVG44.15-0.25","Egyutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. PN16. Ajánlott állítómotorok: SSY319, SQS35…, DN 15, kv = 0,25",31370]
["VVG44.15-0.4","Egyutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. PN16. Ajánlott állítómotorok: SSY319, SQS35…, DN 15, kv = 0,4",31370]
["VVG44.15-0.63","Egyutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. PN16. Ajánlott állítómotorok: SSY319, SQS35…, DN 15, kv = 0,63",31370]
["VVG44.15-1","Egyutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. PN16. Ajánlott állítómotorok: SSY319, SQS35, DN 15, kv = 1,0",31370]
["VVG44.15-1.6","Egyutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. PN16. Ajánlott állítómotorok: SSY319, SQS35, DN 15, kv = 1,6",31370]
["VVG44.15-2.5","Egyutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. PN16. Ajánlott állítómotorok: SSY319, SQS35, DN 15, kv = 2,5",31370]
["VVG44.15-4","Egyutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. PN16. Ajánlott állítómotorok: SSY319, SQS35, DN 15, kv = 4,0",31370]
["VVG44.20-6.3","Egyutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. PN16. Ajánlott állítómotorok: SSY319, SQS35, DN 20, kv = 6,3",33070]
["VVG44.25-10","Egyutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. PN16. Ajánlott állítómotorok: SSY319, SQS35, DN 25, kv = 10",38300]
["VVG44.32-16","Egyutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. PN16. Ajánlott állítómotorok: SSY319, SQS35, DN 32, kv = 16",51980]
["VVG44.40-25","Egyutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. PN16. Ajánlott állítómotorok: SSY319, SQS35, DN 40, kv = 25",67270]
["VVG549.15-0.25","VVG549.15-0.25  Two-port valve",28420]
["VVG549.15-0.4","VVG549.15-0.4  Two-port valve",28420]
["VVG549.15-0.63","VVG549.15-0.63  Two-port valve",28420]
["VVG549.15-1","VVG549.15-1  Two-port valve",28420]
["VVG549.15-1.6","VVG549.15-1.6  Two-port valve",28420]
["VVG549.15-2.5","VVG549.15-2.5  Two-port valve",28420]
["VVG549.20-4K","VVG549.20-4K  Threaded2portvalvePN25comp",37440]
["VVG549.25-6.3K","VVG549.25-6.3K  Threaded2portvalvePN25cp",50450]
["VVI46.15/2","Egyutú zónaszelep. 2.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2...110C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. Alkalmazható szelepmozgatók: SFA..., SUA21/3, STA…, DN 15, kvs = 2,0 ",6180]
["VVI46.20/2","Egyutú zónaszelep. 2.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2...110C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. Alkalmazható szelepmozgatók: SFA..., SUA21/3, STA…, DN 20, kvs = 3,5",6680]
["VVI46.25/2","Egyutú zónaszelep. 2.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2...110C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. Alkalmazható szelepmozgatók: SFA..., SUA21/3, STA…, DN 25, kvs = 5,0",8610]
["VVP45.10-0.25","Egyutú szabályozószelep.   5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max. 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 10, kvs = 0,25 javasolt hollandi: ALG132",10520]
["VVP45.10-0.4","Egyutú szabályozószelep.   5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max. 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 10, kvs = 0,4 javasolt hollandi: ALG132",10520]
["VVP45.10-0.63","Egyutú szabályozószelep.   5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max. 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 10, kvs = 0,63 javasolt hollandi: ALG132",10520]
["VVP45.10-1","Egyutú szabályozószelep.   5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max. 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 10, kvs = 1,0 javasolt hollandi: ALG132",10520]
["VVP45.10-1.6","Egyutú szabályozószelep.   5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max. 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 10, kvs = 1,6 javasolt hollandi: ALG132",10520]
["VVP45.15-2.5","Egyutú szabályozószelep.   5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max. 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 15, kvs = 2,5 javasolt hollandi: ALG142",13150]
["VVP45.20-4","Egyutú szabályozószelep.   5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max. 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 20, kvs = 4,0 javasolt hollandi: ALG152",15880]
["VVP45.25-10","Egyutú szabályozószelep.   5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max. 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 25, kvs = 10 javasolt hollandi: ALG252",30640]
["VVP45.25-6.3","Egyutú szabályozószelep.   5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max. 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 25, kvs = 6,3 javasolt hollandi: ALG202",26820]
["VVP45.32-16","Egyutú szabályozószelep.   5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max. 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 32, kvs = 16 javasolt hollandi: ALG322",38490]
["VVP45.40-25","Egyutú szabályozószelep.   5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max. 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 40, kvs = 25 javasolt hollandi: ALG402",50350]
["VVP47.10-0.25","Egyutú szelep. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet  +2 ...110 C°. Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5.  Alkalmazható szelepmozgatók: STP..., SFP..., SSP…, DN 10, kv = 0,25",8030]
["VVP47.10-0.25S","Egyutú szelep. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet  +2 ...110 C°. Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5.  Alkalmazható szelepmozgatók: STP..., SFP..., SSP…, DN 10, kv = 0,26",9470]
["VVP47.10-0.4","Egyutú szelep. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet  +2 ...110 C°. Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5.  Alkalmazható szelepmozgatók: STP..., SFP..., SSP…, DN 10, kv = 0,4",8030]
["VVP47.10-0.4S","Egyutú szelep. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet  +2 ...110 C°. Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5.  Alkalmazható szelepmozgatók: STP..., SFP..., SSP…, DN 10, kv = 0,5",9470]
["VVP47.10-0.63","Egyutú szelep. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet  +2 ...110 C°. Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5.  Alkalmazható szelepmozgatók: STP..., SFP..., SSP…, DN 10, kv = 0,63",8030]
["VVP47.10-0.63S","Egyutú szelep. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet  +2 ...110 C°. Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5.  Alkalmazható szelepmozgatók: STP..., SFP..., SSP…, DN 10, kv = 0,64",8650]
["VVP47.10-1","Egyutú szelep. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet  +2 ...110 C°. Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5.  Alkalmazható szelepmozgatók: STP..., SFP..., SSP…, DN 10, kv = 1,0",8030]
["VVP47.10-1.6","Egyutú szelep. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet  +2 ...110 C°. Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5.  Alkalmazható szelepmozgatók: STP..., SFP..., SSP…, DN 10, kv = 1,6",8030]
["VVP47.10-1.6S","Egyutú szelep. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet  +2 ...110 C°. Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5.  Alkalmazható szelepmozgatók: STP..., SFP..., SSP…, DN 10, kv = 1,6",8460]
["VVP47.10-1S","Egyutú szelep. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet  +2 ...110 C°. Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5.  Alkalmazható szelepmozgatók: STP..., SFP..., SSP…, DN 10, kv = 1,0",8460]
["VVP47.15-2.5","Egyutú szelep. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet  +2 ...110 C°. Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5.  Alkalmazható szelepmozgatók: STP..., SFP..., SSP…, DN 15, kv = 2,5",9560]
["VVP47.15-2.5S","Egyutú szelep. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet  +2 ...110 C°. Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5.  Alkalmazható szelepmozgatók: STP..., SFP..., SSP…, DN 15, kv = 2,5",10160]
["VVP47.20-4","Egyutú szelep. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet  +2 ...110 C°. Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5.  Alkalmazható szelepmozgatók: STP..., SFP..., SSP…, DN 20, kv = 4,0",11970]
["VWG41.10-0.25-0.4","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=0.25/0.4 m3/h",29450]
["VWG41.10-0.25-0.65","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=0.25/0.65 m3/h",29450]
["VWG41.10-0.25-1.0","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=0.25/1.0 m3/h",29450]
["VWG41.10-0.4-0.65","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=0.4/0.65 m3/h",29450]
["VWG41.10-0.4-1.0","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=0.4/1.0 m3/h",29450]
["VWG41.10-0.4-1.3","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=0.4/1.3 m3/h",29450]
["VWG41.10-0.4-1.6","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=0.4/1.6 m3/h",29450]
["VWG41.10-0.65-1.0","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=0.65/1.0 m3/h",29450]
["VWG41.10-0.65-1.3","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=0.65/1.3 m3/h",29450]
["VWG41.10-0.65-1.6","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=0.65/1.6 m3/h",29450]
["VWG41.10-1.0-1.3","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=1.0/1.3 m3/h",29450]
["VWG41.10-1.0-1.6","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=1.0/1.6 m3/h",29450]
["VWG41.10-1.0-1.9","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=1.0/1.9 m3/h",29450]
["VWG41.10-1.3-1.6","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=1.3/1.6 m3/h",29450]
["VWG41.10-1.3-1.9","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=1.3/1.9 m3/h",29450]
["VWG41.10-1.6-1.9","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=1.6/1.9 m3/h",29450]
["VWG41.10-1.9-1.9","6-csonkos szabályozócsap, DN10, PN16, Kvs=1.9/1.9 m3/h",29450]
["VWG41.20-0.25-0.4","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=0.25/0.4 m3/h",37870]
["VWG41.20-0.25-0.65","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=0.25/0.65 m3/h",37870]
["VWG41.20-0.25-1.0","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=0.25/1.0 m3/h",37870]
["VWG41.20-0.4-1.0","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=0.4/1.0 m3/h",37870]
["VWG41.20-0.4-1.3","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=0.4/1.3 m3/h",37870]
["VWG41.20-0.4-1.6","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=0.4/1.6 m3/h",37870]
["VWG41.20-0.65-1.0","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=0.65/1.0 m3/h",37870]
["VWG41.20-0.65-1.6","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=0.65/1.6 m3/h",37870]
["VWG41.20-0.65-2.5","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=0.65/2.5 m3/h",37870]
["VWG41.20-1.0-1.6","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=1.0/1.6 m3/h",37870]
["VWG41.20-1.0-2.5","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=1.0/2.5 m3/h",37870]
["VWG41.20-1.6-2.5","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=1.6/2.5 m3/h",37870]
["VWG41.20-1.6-3.45","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=1.6/3.45 m3/h",37870]
["VWG41.20-2.5-3.45","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=2.5/3.45 m3/h",37870]
["VWG41.20-2.5-4.25","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=2.5/4.25 m3/h",37870]
["VWG41.20-4.25-4.25","6-csonkos szabályozócsap, DN20, PN16, Kvs=4.25/4.25 m3/h",37870]
["VXF22.100-160","Kétutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN100, kvs=160m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",239900]
["VXF22.25-10","Kétutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=10m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",52230]
["VXF22.25-2.5","Kétutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=2,5m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",52230]
["VXF22.25-4","Kétutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=4m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",52230]
["VXF22.25-6.3","Kétutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=6,3m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",52230]
["VXF22.40-16","Kétutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN40, kvs=16m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",61340]
["VXF22.40-25","Kétutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN40, kvs=25m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",61340]
["VXF22.50-40","Kétutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN50, kvs=40m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",76520]
["VXF22.65-63","Kétutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN65, kvs=63m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",102640]
["VXF22.80-100","Kétutú karimás szabályozószelep. PN6. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN80, kvs=100m3/h, max. közeghőmérséklet 130°C",147580]
["VXF32.100-160","Kétutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN100, kvs=160m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",279070]
["VXF32.125-250","Kétutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN125, kvs=250m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",349220]
["VXF32.150-400","Kétutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN150, kvs=400m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",437280]
["VXF32.15-1.6","Kétutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN15, kvs=1,6m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",56480]
["VXF32.15-2.5","Kétutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN15, kvs=2,5m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",56480]
["VXF32.15-4","Kétutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN15, kvs=4m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",56480]
["VXF32.25-10","Kétutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=10m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",66200]
["VXF32.25-6.3","Kétutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=6,3m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",66200]
["VXF32.40-16","Kétutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN40, kvs=16m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",80470]
["VXF32.40-25","Kétutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN40, kvs=25m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",80470]
["VXF32.50-40","Kétutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN50, kvs=40m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",101420]
["VXF32.65-63","Kétutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN65, kvs=63m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",136950]
["VXF32.80-100","Kétutú karimás szabályozószelep. PN10. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN80, kvs=100m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",184330]
["VXF42.100-125","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN100, kvs=125m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",327960]
["VXF42.100-160","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN100, kvs=160m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",327960]
["VXF42.125-200","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN125, kvs=200m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",412980]
["VXF42.125-250","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN125, kvs=250m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",412980]
["VXF42.150-315","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN150, kvs=315m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",510160]
["VXF42.150-400","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN150, kvs=400m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C",510160]
["VXF42.15-1.6","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN15, kvs=1,6m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",66500]
["VXF42.15-2.5","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN15, kvs=2,5m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",66500]
["VXF42.15-4","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN15, kvs=4m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",66500]
["VXF42.20-6.3","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN20, kvs=6,3m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",71360]
["VXF42.25-10","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=10m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",77430]
["VXF42.25-6.3","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=6,3m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",77430]
["VXF42.32-16","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN32, kvs=16m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",85030]
["VXF42.40-16","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN40, kvs=16m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",94440]
["VXF42.40-25","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN40, kvs=25m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",94440]
["VXF42.50-31.5","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN50, kvs=31,5m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",119030]
["VXF42.50-40","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN50, kvs=40m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",119030]
["VXF42.65-50","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN65, kvs=50m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",160030]
["VXF42.65-63","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN65, kvs=63m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",160030]
["VXF42.80-100","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN80, kvs=100m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",217430]
["VXF42.80-80","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN80, kvs=80m3/h, max. közeghőmérséklet 150°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",217430]
["VXF43.100-160","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN100, kvs=160m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",598990]
["VXF43.100-160J","VXF43.100-160J  3-Port Valve JIS K10",719660]
["VXF43.125-250","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN125, kvs=250m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",788300]
["VXF43.125-250J","VXF43.125-250J  3-Port Valve JIS K10",950550]
["VXF43.150-400","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN150, kvs=400m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",1076920]
["VXF43.150-400J","VXF43.150-400J  3-Port Valve JIS K10",1298390]
["VXF43.65-63","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN65, kvs=63m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",344490]
["VXF43.65-63J","VXF43.65-63J  3-Port Valve JIS K10",419800]
["VXF43.80-100","Kétutú karimás szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN80, kvs=100m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",453110]
["VXF43.80-100J","VXF43.80-100J  3-Port Valve JIS K10",545740]
["VXF53.100-160","Kétutú karimás szabályozószelep. PN25. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN100, kvs=160m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",729330]
["VXF53.125-250","Kétutú karimás szabályozószelep. PN25. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN125, kvs=250m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",962090]
["VXF53.150-400","Kétutú karimás szabályozószelep. PN25. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN150, kvs=400m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",1315900]
["VXF53.15-1.6","Kétutú karimás szabályozószelep. PN25. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN15, kvs=1,6m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",113590]
["VXF53.15-2.5","Kétutú karimás szabályozószelep. PN25. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN15, kvs=2,5m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",113590]
["VXF53.15-4","Kétutú karimás szabályozószelep. PN25. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN15, kvs=4m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",113590]
["VXF53.15-4J","VXF53.15-4J  3-Port Valve JIS K10",137630]
["VXF53.20-6.3","Kétutú karimás szabályozószelep. PN25. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN20, kvs=6,3m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",123830]
["VXF53.25-10","Kétutú karimás szabályozószelep. PN25. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=10m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",141840]
["VXF53.25-10J","VXF53.25-10J  3-Port Valve JIS K10",170920]
["VXF53.25-6.3","Kétutú karimás szabályozószelep. PN25. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN25, kvs=6,3m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",137040]
["VXF53.25-6.3J","VXF53.25-6.3J  3-Port Valve JIS K10",170920]
["VXF53.32-16","Kétutú karimás szabályozószelep. PN25. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN32, kvs=16m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",163250]
["VXF53.40-16","Kétutú karimás szabályozószelep. PN25. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN40, kvs=16m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",173020]
["VXF53.40-16J","VXF53.40-16J  3-Port Valve JIS K10",215890]
["VXF53.40-25","Kétutú karimás szabályozószelep. PN25. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN40, kvs=25m3/h, max. közeghőmérséklet220°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",179070]
["VXF53.40-25J","VXF53.40-25J  3-Port Valve JIS K10",215890]
["VXF53.50-40","Kétutú karimás szabályozószelep. PN25. Szelepszár elmozdulás:20mm, DN50, kvs=40m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C (130°C SAX… szelepmozgatókkal)",253560]
["VXF53.50-40J","VXF53.50-40J  3-Port Valve JIS K10",305850]
["VXF53.65-63","Kétutú karimás szabályozószelep. PN25. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN65, kvs=63m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",425180]
["VXF53.80-100","Kétutú karimás szabályozószelep. PN25. Szelepszár elmozdulás:40mm, DN80, kvs=100m3/h, max. közeghőmérséklet 220°C",549320]
["VXF61.14","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 20mm, NA15/10, kvs=1,9 m³/h",397530]
["VXF61.1409","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 20mm, NA15/10, kvs=1,9 m³/h",452150]
["VXF61.15","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 20mm, NA15, kvs=3 m³/h",397530]
["VXF61.1509","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 20mm, NA15, kvs=3 m³/h",452150]
["VXF61.24","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 20mm, NA25/20, kvs=5 m³/h",440010]
["VXF61.2409","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 20mm, NA25/20, kvs=5 m³/h",494640]
["VXF61.25","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 20mm, NA25, kvs=7,5 m³/h",440010]
["VXF61.2509","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 20mm, NA25, kvs=7,5 m³/h",494640]
["VXF61.39","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 20mm, NA40/32, kvs=12 m³/h",546220]
["VXF61.3909","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 20mm, NA40/32, kvs=12 m³/h",631190]
["VXF61.40","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 20mm, NA40, kvs=19 m³/h",546220]
["VXF61.4009","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 20mm, NA40, kvs=19 m³/h",631190]
["VXF61.49","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 20mm, NA50, kvs=19 m³/h",700980]
["VXF61.50","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 20mm, NA50, kvs=31 m³/h",700980]
["VXF61.5009","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 20mm, NA50, kvs=31 m³/h",785950]
["VXF61.65","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 40mm, NA65, kvs=49 m³/h",883060]
["VXF61.6509","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 40mm, NA65, kvs=49 m³/h",961950]
["VXF61.80","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 40mm, NA80, kvs=78 m³/h",1128850]
["VXF61.8009","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 40mm, NA80, kvs=78 m³/h",1238110]
["VXF61.90","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 40mm, NA100, kvs=124 m³/h",1493000]
["VXF61.9009","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 40mm, NA100, kvs=124 m³/h",1605290]
["VXF61.91","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 40mm, NA125, kvs=200 m³/h",1890540]
["VXF61.9109","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 40mm, NA125, kvs=200 m³/h",2002810]
["VXF61.92","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 40mm, NA150, kvs=300 m³/h",2445860]
["VXF61.9209","Kétutú karimás szabályozószelep, PN40. Alkalmazható hűtőfolyadék illetve forró olaj közegre is, speciális szelepszár-tömítésekkel. Szelepszár elmozdulás: 40mm, NA150, kvs=300 m³/h",2558140]
["VXG41.1301","Kétutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN15/6,kv=1.6, ivóvízre DVGW minősítéssel",66890]
["VXG41.1401","Kétutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 15/10, kv = 2.5, ivóvízre DVGW minősítéssel",66890]
["VXG41.15","Kétutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 15, kv = 4,0",66890]
["VXG41.1501","Kétutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 15, kv = 4.0, ivóvízre DVGW minősítéssel",77250]
["VXG41.20","Kétutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 20, kv = 6,3",77250]
["VXG41.2001","Kétutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 20, kv = 6.3, ivóvízre DVGW minősítéssel",89000]
["VXG41.25","Kétutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 25, kv = 10",88160]
["VXG41.2501","Kétutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 25, kv = 10 ivóvízre DVGW minősítéssel",101030]
["VXG41.32","Kétutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 32, kv = 16",97950]
["VXG41.3201","Kétutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 32, kv = 16 ivóvízre DVGW minősítéssel",112220]
["VXG41.40","Kétutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 40, kv = 25",109710]
["VXG41.4001","Kétutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 40, kv = 25 ivóvízre DVGW minősítéssel",125100]
["VXG41.50","Kétutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 50, kv = 40",122300]
["VXG41.5001","Kétutú menetes szabályozószelep. PN16. Szelepszár elmozdulás:20mm. DN 50, kv = 40 ivóvízre DVGW minősítéssel",141050]
["VXG44.15-0.25","Kétutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Alkalmazható keverőszelepként és osztószelepként is. PN16, DN15, kvs=0,25",31370]
["VXG44.15-0.4","Kétutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Alkalmazható keverőszelepként és osztószelepként is. PN16, DN15, kvs=0,4",31370]
["VXG44.15-0.63","Kétutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Alkalmazható keverőszelepként és osztószelepként is. PN16, DN15, kvs=0,63",31370]
["VXG44.15-1","Kétutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Alkalmazható keverőszelepként és osztószelepként is. PN16, DN15, kvs=1",31370]
["VXG44.15-1.6","Kétutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Alkalmazható keverőszelepként és osztószelepként is. PN16, DN15, kvs=1,6",31370]
["VXG44.15-2.5","Kétutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Alkalmazható keverőszelepként és osztószelepként is. PN16, DN15, kvs=2,5",31370]
["VXG44.15-4","Kétutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Alkalmazható keverőszelepként és osztószelepként is. PN16, DN15, kvs=4",31370]
["VXG44.20-6.3","Kétutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Alkalmazható keverőszelepként és osztószelepként is. PN16, DN20, kvs=6,3",33070]
["VXG44.25-10","Kétutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Alkalmazható keverőszelepként és osztószelepként is. PN16, DN25, kvs=10",38300]
["VXG44.32-16","Kétutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Alkalmazható keverőszelepként és osztószelepként is. PN16, DN32, kvs = 16",51980]
["VXG44.40-25","Kétutú menetes szabályozószelep. Szelepszár elmozdulás: 5.5mm. Alkalmazható keverőszelepként és osztószelepként is. PN16, DN40, kvs=25",67270]
["VXG48.20","Kétutú menetes szabályozószelep, PN16, szelepszár elmozdulás: 5.5mm, DN20, kvs=6,3 m³/h (min. rendelési mennyiség 20db)",15280]
["VXG48.25","Kétutú menetes szabályozószelep, PN16, szelepszár elmozdulás: 5.5mm, DN25, kvs=10 m³/h (min. rendelési mennyiség 12db)",19290]
["VXG48.32","Kétutú menetes szabályozószelep, PN16, szelepszár elmozdulás: 5.5mm, DN32, kvs=16 m³/h (min. rendelési mennyiség 10db)",24740]
["VXG48.40","Kétutú menetes szabályozószelep, PN16, szelepszár elmozdulás: 5.5mm, DN40, kvs=20 m³/h (min. rendelési mennyiség 5db)",27150]
["VXI46.15/2","Kétutú zónaszelep. 2.5mm szelepszár elmozdulás. PN16. Megengedhető közeghőmérséklet +2...110C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. Alkalmazható szelepmozgatók: SFA..., SUA21/3, STA...,DN15, kvs=2,0 Beépíthető csak osztó alkalmazás",6860]
["VXI46.20/2","Kétutú zónaszelep. 2.5mm szelepszár elmozdulás. PN16. Megengedhető közeghőmérséklet +2...110C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. Alkalmazható szelepmozgatók: SFA..., SUA21/3, STA…, DN20, kvs=3,5, Beépíthető csak osztó alkalmazás",9530]
["VXI46.25/2","Kétutú zónaszelep. 2.5mm szelepszár elmozdulás. PN16. Megengedhető közeghőmérséklet +2...110C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. Alkalmazható szelepmozgatók: SFA..., SUA21/3, STA…, DN25, kvs=5,0, Beépíthető csak osztó alkalmazás",10660]
["VXP45.10-0.25","Kétutú szabályozószelep. Csak keverő alkalmazásban építhető be. 5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 10, kvs = 0,25",13430]
["VXP45.10-0.4","Kétutú szabályozószelep. Csak keverő alkalmazásban építhető be. 5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 10, kvs = 0,4",13430]
["VXP45.10-0.63","Kétutú szabályozószelep. Csak keverő alkalmazásban építhető be. 5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 10, kvs = 0,63 ",13120]
["VXP45.10-1","Kétutú szabályozószelep. Csak keverő alkalmazásban építhető be. 5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 10, kvs = 1,0",13120]
["VXP45.10-1.6","Kétutú szabályozószelep. Csak keverő alkalmazásban építhető be. 5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 10, kvs = 1,6",13120]
["VXP45.15-2.5","Kétutú szabályozószelep. Csak keverő alkalmazásban építhető be. 5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 15, kvs = 2,5",15730]
["VXP45.20-4","Kétutú szabályozószelep. Csak keverő alkalmazásban építhető be. 5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 20, kvs = 4,0",18420]
["VXP45.25-10","Kétutú szabályozószelep. Csak keverő alkalmazásban építhető be. 5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 25, kvs = 10",32600]
["VXP45.25-6.3","Kétutú szabályozószelep. Csak keverő alkalmazásban építhető be. 5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 25, kvs = 6,3 ",29860]
["VXP45.32-16","Kétutú szabályozószelep. Csak keverő alkalmazásban építhető be. 5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 32, kvs = 16",42270]
["VXP45.40-25","Kétutú szabályozószelep. Csak keverő alkalmazásban építhető be. 5.5mm szelepszár elmozdulás. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2 … 110 C°. Megengedett közeg víz vagy max 50% víz/glikol. Szeleptest anyaga Rg5. DN 40, kvs = 25",54370]
["VXP47.10-0.25","Kétutú szelep. Csak keverőszelepként építhető be. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2… 110 C°.  Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol.  Szeleptest anyaga Rg5. DN 10, kv = 0,25",8720]
["VXP47.10-0.4","Kétutú szelep. Csak keverőszelepként építhető be. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2… 110 C°.  Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol.  Szeleptest anyaga Rg5. DN 10, kv = 0,4",8720]
["VXP47.10-0.63","Kétutú szelep. Csak keverőszelepként építhető be. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2… 110 C°.  Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol.  Szeleptest anyaga Rg5. DN 10, kv = 0,63",8520]
["VXP47.10-1","Kétutú szelep. Csak keverőszelepként építhető be. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2… 110 C°.  Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol.  Szeleptest anyaga Rg5. DN 10, kv = 1,0",8520]
["VXP47.10-1.6","Kétutú szelep. Csak keverőszelepként építhető be. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2… 110 C°.  Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol.  Szeleptest anyaga Rg5. DN 10, kv = 1,6",8520]
["VXP47.15-2.5","Kétutú szelep. Csak keverőszelepként építhető be. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2… 110 C°.  Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol.  Szeleptest anyaga Rg5. DN 15, kv = 2,5",10140]
["VXP47.20-4","Kétutú szelep. Csak keverőszelepként építhető be. Szelepszár elmozdulás:2,5mm. PN16 nyomásosztály. Megengedhető közeghőmérséklet +2… 110 C°.  Megengedhető közeg víz vagy max.60% víz/glikol.  Szeleptest anyaga Rg5. DN 20, kv = 4,0",12000]
["WFC36.D080/002","Cold water meter 1,5m3/h, 80mm, AMR",22180]
["WFC36.D110/002","Cold water meter 1,5m3/h, 110mm, AMR",22180]
["WFC36.DBN","Bath cold water meter 1,5m3/h, AMR",51650]
["WFC36.DVN/002","Valve cold water meter 1,5m3/h, AMR",44280]
["WFC36.DVNA/002","Bath/Valve cold water meter 1,5m3/h, AMR",30790]
["WFC36.E130/002","Cold water meter 2,5m3/h, 130mm, AMR",23480]
["WFC37.D080","Cold water meter 1,5m3/h, 80mm, IrDA",18840]
["WFC37.D110","Cold water meter 1,5m3/h, 110mm, IrDA",18840]
["WFC37.E130","Cold water meter 2,5m3/h, 130mm, IrDA",20900]
["WFH36.D080/002","Hot water meter 1,5m3/h, 80mm, AMR",23230]
["WFH36.D110/002","Hot water meter 1,5m3/h, 110mm, AMR",23230]
["WFH36.DBN","Bath hot water meter 1,5m3/h, AMR",52710]
["WFH36.DVN/002","Valve hot water meter 1,5m3/h, AMR",45330]
["WFH36.DVNA/002","Bath/Valve hot water meter 1,5m3/h, AMR",31830]
["WFH36.E130/002","Hot water meter 2,5m3/h, 130mm, AMR",24500]
["WFH37.D080","Hot water meter 1,5m3/h, 80mm, IrDA",19880]
["WFH37.D110","Hot water meter 1,5m3/h, 110mm, IrDA",19880]
["WFH37.E130","Hot water meter 2,5m3/h, 130mm, IrDA",21910]
["WFK30.D080","Vízmennyiségmérő (egysugaras), Hideg, Qn=1,5 m³/h, 80 mm",5540]
["WFK30.D110","Vízmennyiségmérő (egysugaras), Hideg, Qn=1,5 m³/h, 110 mm",5540]
["WFK30.E130/002","Vízmennyiségmérő (egysugaras), Hideg, Qn=4 m³/h, 130 mm",9640]
["WFK40.D080","Vízmennyiségmérő (egysugaras), Hideg, Qn=2,5 m³/h, 80 mm",5020]
["WFK40.D110","Vízmennyiségmérő (egysugaras), Hideg, Qn=2,5 m³/h, 110 mm",5020]
["WFK40.E130","Vízmennyiségmérő (egysugaras), Hideg, Qn=4 m³/h, 130 mm",6280]
["WFM501-E000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő csak fűtés alkalmazásokhoz, Qn=0,6m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 110mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam, kommunikációs modul csatlakoztatási lehetőség",47750]
["WFM502-E000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő csak fűtés alkalmazásokhoz, Qn=1,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 110mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam, kommunikációs modul csatlakoztatási lehetőség",46150]
["WFM503-J000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő csak fűtés alkalmazásokhoz, Qn=2,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 130mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam, kommunikációs modul csatlakoztatási lehetőség",49080]
["WFM541-G000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő csak fűtés alkalmazásokhoz, Qn=0,6m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 110mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam,  beépített M-BUS kommunikációs modullal, 2db impulzus bemenettel",58420]
["WFM542-C000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő csak fűtés alkalmazásokhoz, Qn=1,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 80mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam,  beépített M-BUS kommunikációs modullal, 2db impulzus bemenettel",58420]
["WFM542-G000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő csak fűtés alkalmazásokhoz, Qn=1,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 110mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam,  beépített M-BUS kommunikációs modullal, 2db impulzus bemenettel",58420]
["WFM543-L000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő csak fűtés alkalmazásokhoz, Qn=2,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 130mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam,  beépített M-BUS kommunikációs modullal, 2db impulzus bemenettel",58420]
["WFM681-G000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő csak fűtés alkalmazásokhoz, Qn=0,6m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 110mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam, AMR és WB kommunikációs modullal",62420]
["WFM682-G000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő csak fűtés alkalmazásokhoz, Qn=1,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 110mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam, AMR és WB kommunikációs modullal",60540]
["WFM683-L000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő csak fűtés alkalmazásokhoz, Qn=2,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 130mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam, AMR és WB kommunikációs modullal",62940]
["WFN541-G000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő fűtés/hűtés alkalmazásokhoz, Qn=0,6m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 110mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam,  beépített M-BUS kommunikációs modullal, 2db impulzus bemenettel",58420]
["WFN542-G000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő fűtés/hűtés alkalmazásokhoz, Qn=1,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 110mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam,  beépített M-BUS kommunikációs modullal, 2db impulzus bemenettel",58420]
["WFN543-L000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő fűtés/hűtés alkalmazásokhoz, Qn=2,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 130mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam,  beépített M-BUS kommunikációs modullal, 2db impulzus bemenettel",58420]
["WFN681-G000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő fűtés/hűtés alkalmazásokhoz, Qn=0,6m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 110mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam, AMR és WB kommunikációs modullal",62420]
["WFN682-G000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő fűtés/hűtés alkalmazásokhoz, Qn=1,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 110mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam, AMR és WB kommunikációs modullal",60540]
["WFN683-L000H0","Szárnykerekes hőmennyiségmérő fűtés/hűtés alkalmazásokhoz, Qn=2,5m3/h, direkt merülésű hőmérséklet érzékelő, 130mm beépítési hossz, 1,5 m érzékelő kábel hossz, 11 éves elem élettartam, AMR és WB kommunikációs modullal",62940]
["WFW30.D080","Vízmennyiségmérő (egysugaras), Meleg, Qn=1,5 m³/h, 80 mm",6400]
["WFW30.D110","Vízmennyiségmérő (egysugaras), Meleg, Qn=1,5 m³/h, 110 mm",6400]
["WFW30.E130/002","Vízmennyiségmérő (egysugaras), Meleg, Qn=4 m³/h, 130 mm",10740]
["WFW40.D080","Vízmennyiségmérő (egysugaras),Meleg, Qn=2,5 m³/h, 80 mm",5090]
["WFW40.D110","Vízmennyiségmérő (egysugaras), Meleg, Qn=2,5 m³/h, 110 mm",5090]
["WFW40.E130","Vízmennyiségmérő (egysugaras), Meleg, Qn=4 m³/h, 130 mm",6590]
["WFZ.B4","Cover IV for Wxx2 water meter",3840]
["WFZ.B6-1","Cover, chrome-plated, thrust tube ",2710]
["WFZ.B6-2","Cover (RF), silver met. , thrust tube",3720]
["WFZ.BS-AL","Seal set WFZ16.AL(1Pak á 10St)",4310]
["WFZ.BS-MO","Replacement seals WFZ16.MO (10 pcs.)",1180]
["WFZ.BZES","Bath meter replacing piece ¾\"x44",4790]
["WFZ.IRDA-USB","Infravörös kommunikációs egység költségosztók és egyéb mérőeszközök programozásához, USB csatlakozással",69370]
["WFZ.MBM-USB","M-BUS mini központ WT.16 típusú network node-ok kábeles kiolvasásához USB csatlakozással",143200]
["WFZ.MBUSSET","M-bus cabel",4280]
["WFZ.P","Self-lock seal with sealing wire",1600]
["WFZ.PS","Rádiófrekvenciás mérőkészülékek rádiójelének indító eszköze",49900]
["WFZ.R110","Bypass darab 110mm",1670]
["WFZ.R130","Bypass darab 130mm",3040]
["WFZ.R15/LGA","Hollandi pár tömítéssel 1/2\" réz (WFZ.R2) DN15 hőmennyiségmérőkhöz, vízmérőkhöz",1220]
["WFZ.R2","Vízóra-hollandi pár, 3/4\"-1/2\" Qn=1,5 m³/h vízórákhoz",1500]
["WFZ.R20/LGA","Hollandi pár tömítéssel 3/4\" réz DN20 hőmennyiségmérőkhöz, vízmérőkhöz",2050]
["WFZ.R2-1","Vízóra-hollandi pár, 1\"-3/4\" Qn=2,5 m³/h vízórákhoz",3900]
["WFZ.R25/LGA","Hollandi pár tömítéssel 1\" réz DN25 hőmennyiségmérőkhöz",4650]
["WFZ.R80","Bypass darab 80mm",1350]
["WFZ.USB-1","Special adapter RS-232 to USB",28320]
["WFZ.W","Mounting kit for washstand water meters",3720]
["WFZ.Z","Mounting kit for faucet water meters",3270]
["WFZ2.FN15","Flow direction conv. ½\", chrome-plated",70950]
["WFZ2.FN18","Flow direction conv. ¾\", chrome-plated",63070]
["WFZ2.FN22","Flow direction conv. 1\", chrome-plated",63070]
["WFZ2.MS","Central piece, complete",810]
["WFZ2.SN1540","Connection set  ½\", 40mm, chrome-plated",5450]
["WFZ2.SN1590","Connection set ½\", 90mm, chrome-plated",17300]
["WFZ2.SN1840","Connection set ¾\", 40mm, chrome-plated",5450]
["WFZ2.SN1890","Connection set ¾\", 90mm, chrome-plated",11080]
["WFZ2.SN2240","Connection set 1\", 40mm, chrome-plated",11620]
["WFZ2.SN2290","Connection set 1\", 90mm, chrome-plated",17300]
["WFZ2.SR15","Universal riser pipe B ½\", 5 pcs",17570]
["WFZ2.SR18","Universal riser pipe B ¾\", 5 pcs",17570]
["WFZ2.VN25","Extension for vm,25mm,chromeplated,10pcs",19010]
["WFZ31","M-BUS adapter WF.30.. típusú vízmérőkhöz ",15790]
["WFZ43","NAMUR impulzus modul WF.40.. vízmérőkhöz",5970]
["WFZ44","REED impulzus modul WF.40.. vízmérőkhöz",4600]
["WFZ51","M-BUS adapter WF.5.. típusú szárnykerekes hőmennyiségmérőkhöz",30690]
["WFZ56.OK","AMR rádió adpater WFM5... típusú hőmennyiségmérőkhöz belső antennával",35370]
["WFZ566.OK","Walk By rádió adpater WFM5... típusú hőmennyiségmérőkhöz belső antennával",36250]
["WFZ661","RF rádió adapter WF.30.. vízmérőkhöz, S- és C-mód",17960]
["WFZ662","WFZ662 RF modul WFM50…/WFN50... hőmennyiségmérőkhöz AMR és WB kommunikációval",35370]
["WFZW.B1","Cover round, chrome-plated, od 140mm",6090]
["WHE502-D10","Költségosztó kommunikációs interfész nélkül, 2-érzékelő, elem merülés figyelmeztetés, nyári kikapcsolás 06/01 és 08/31 között, határnap 12/31",6210]
["WHE542-0001S","Költségosztó walk-by vagy AMR rádiós interfésszel, 2-érzékelő, határnap 12/31, kiolvasás típusa: WalkBy, havi, S-mód",12450]
["WHE542-D100S","Költségosztó walk-by vagy AMR rádiós interfésszel, 2-érzékelő, elem merülés figyelmeztetés, nyári kikapcsolás 06/01 és 08/31 között, határnap 12/31, kiolvasás típusa: WalkBy, éves, S-mód",12450]
["WHE542-D291S","Költségosztó walk-by vagy AMR rádiós interfésszel, 2-érzékelő, elem merülés figyelmeztetés, nyári kikapcsolás 06/01 és 09/30 között, határnap 09/30, kiolvasás típusa: WalkBy, havi, S-mód",12450]
["WHE632-D292C","Költségosztó walk-by vagy AMR rádiós interfésszel, 2-érzékelő, elem merülés figyelmeztetés, nyári kikapcsolás 06/01 és 09/30 között, határnap 09/30, kiolvasás típusa: WalkBy, havi, C-mód",12450]
["WMC36.E","Capsule cold water meter 2.5m3/h, AMR",27810]
["WMC37.D","Capsule cold water meter 1.5m3/h, IrDA",22110]
["WMC37.E","Capsule cold water meter 2.5m3/h, IrDA",24420]
["WME.EINPUTZ1","Plaster aid complete",940]
["WME.FLDICHT","Gasket 56 x 47 x 2,1",330]
["WME.G20/H","EAT length 80mm IG 3/4\"",15270]
["WME.G20/OV/H","2\"-EAT socket housing, G ¾\", 80mm",5560]
["WME.G22","EAT 1\" AG, Baulength 130 mm f. MK Qn 2,5",25340]
["WME.L15/H","EAT length 110mm AG 1/2\"15 Löt",13680]
["WME.L15/OV/H","2\"-EAT socket, solder 15, G ½\", 110mm",5560]
["WME.L18/H","EAT length 110mm AG 3/4\" 18 Löt",13930]
["WME.L18/OV/H","2\"-EAT socket, solder 18, G ¾\", 110mm",5560]
["WME.L22/H","EAT length 130mm 22 Löt H",11100]
["WME.L22/OV/H","2\"-EAT socket, solder 22, G ¾\", 130mm",6340]
["WME.PRODICHT","Profie sealing ring 57x46x4mm for 2\"-EAT",180]
["WME.VRING","Closure for 2\"-EAT",2180]
["WME5000N0011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h 080 cold AMR-WB-S QUN",22150]
["WME5000N1011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h 110 cold AMR-WB-S QUN",22150]
["WME5000N2011:00V00","WME5-Q3 4,0m³/h 130 cold AMR-WB-S QUN",23420]
["WME5000N4111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h IST cold AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5000N6011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h A34 cold AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5000N8111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h TE1 cold AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5000NA111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MOC cold AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5000NC111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MET cold AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5000NE011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h HT2 cold AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5000NJ011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MB3 cold AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5000NT011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h DM1 cold AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5000NV011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MUK cold AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5000NW011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h WE1 cold AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5000NX011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h WGU cold AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5000T0011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h 080 cold AMR-WB-C QUN",22150]
["WME5000T1011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h 110 cold AMR-WB-C QUN",22150]
["WME5000T2011:00V00","WME5-Q3 4,0m³/h 130 cold AMR-WB-C QUN",23420]
["WME5000T4111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h IST cold AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5000T6011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h A34 cold AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5000T8111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h TE1 cold AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5000TA111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MOC cold AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5000TC111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MET cold AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5000TE011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h HT2 cold AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5000TJ011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MB3 cold AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5000TT011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h DM1 cold AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5000TV011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MUK cold AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5000TW011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h WE1 cold AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5000TX011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h WGU cold AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5001N0011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h 080 hot AMR-WB-S QUN",22150]
["WME5001N1011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h 110 hot AMR-WB-S QUN",22150]
["WME5001N2011:00V00","WME5-Q3 4,0m³/h 130 hot AMR-WB-S QUN",23420]
["WME5001N4111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h IST hot AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5001N6011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h A34 hot AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5001N8111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h TE1 hot AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5001NA111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MOC hot AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5001NC111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MET hot AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5001NE011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h HT2 hot AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5001NJ011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MB3 hot AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5001NT011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h DM1 hot AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5001NV011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MUK hot AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5001NW011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h WE1 hot AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5001NX011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h WGU hot AMR-WB-S QUN",25240]
["WME5001T0011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h 080 hot AMR-WB-C QUN",22150]
["WME5001T1011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h 110 hot AMR-WB-C QUN",22150]
["WME5001T2011:00V00","WME5-Q3 4,0m³/h 130 hot AMR-WB-C QUN",23420]
["WME5001T4111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h IST hot AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5001T6011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h A34 hot AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5001T8111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h TE1 hot AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5001TA111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MOC hot AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5001TC111:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MET hot AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5001TE011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h HT2 hot AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5001TJ011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MB3 hot AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5001TT011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h DM1 hot AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5001TV011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h MUK hot AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5001TW011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h WE1 hot AMR-WB-C QUN",25240]
["WME5001TX011:00V00","WME5-Q3 2,5m³/h WGU hot AMR-WB-C QUN",25240]
["WMH36.D","Capsule hot water meter 1.5m3/h, AMR",26500]
["WMH36.D/002","Capsule hot water meter 1.5m3/h, AMR",25450]
["WMH36.E","Capsule hot water meter 2.5m3/h, AMR",28810]
["WMH37.D","Capsule hot water meter 1.5m3/h, IrDA",23160]
["WMH37.E","Capsule hot water meter 2.5m3/h, IrDA",25580]
["WMK10.D/002","Capsule cold water meter 1.5m3/h",10460]
["WMW10.D/002","Capsule hot water meter 1.5m3/h",11570]
["WMZ.BK","Blind cap for trim, coated grey metallic",1830]
["WMZ.DR","Spacer ring for capsule meters ",430]
["WMZ.K4","Installation key for capsule meter",18320]
["WMZ.K5","Montageschlüssel Messkapsel-Wasserzähler",28880]
["WRI982","WRI982 Synco Living mérőeszköz modul",37250]
["WSB515-0A/LGA","Qn=1,5(0.6)m3/h kompozit mérőcső, 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés",62000]
["WSB515-0E/LGA","Qn=1,5(0.6)m3/h kompozit mérőcső, 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\", 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés",66990]
["WSB515-BA/LGA","Qn=1,5(0.6)m3/h kompozit mérőcső, 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés, MBUS kommunikáció",69050]
["WSB515-BE/LGA","Qn=1,5(0.6)m3/h kompozit mérőcső, 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés, MBUS kommunikáció",75200]
["WSB515-FE/LGA","Qn=1,5(0.6)m3/h kompozit mérőcső, 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, 11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés, Radio wireless Mbus (walk-by meter reading)",90110]
["WSB525-0A/LGA","Qn=2,5m3/h kompozit mérőcső, 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés",65090]
["WSB525-0E/LGA","Qn=2,5m3/h kompozit mérőcső, 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés",71230]
["WSB525-BA/LGA","Qn=2,5m3/h kompozit mérőcső, 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés, MBUS kommunikáció",71520]
["WSB525-BE/LGA","Qn=2,5m3/h kompozit mérőcső, 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés, MBUS kommunikáció",78470]
["WSB525-FE/LGA","Qn=2,5m3/h kompozit mérőcső, 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, 11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés, Radio wireless Mbus (walk-by meter reading)",92940]
["WSB615-0A/LGA","Qn=1,5(0,6)m3/h 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" \n1,5m érzékelő kábel, 28/45mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés, (2WR6-1.5H helyett)",75910]
["WSB615-BA/LGA","Qn=1,5(0,6)m3/h 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" \n1,5m érzékelő kábel, 28/45mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés, MBUS, (2WR6-1.5H/MBUS helyett)",80860]
["WSB615-FE/LGA","Qn=1,5(0,6)m3/h 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" \n1,5m érzékelő kábel, 28/45mm M10x1 Pt500 érzékelő, 11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés, Radio wireless Mbus (walk-by meter reading)",98740]
["WSB625-0A/LGA","Qn=2,5m3/h 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G1\" \n1,5m érzékelő kábel, 28/45mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés, (2WR6-2.5H helyett)",78180]
["WSB625-BA/LGA","Qn=2,5m3/h 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G1\" \n1,5m érzékelő kábel, 28/45mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés, MBUS, (2WR6-2.5H/MBUS helyett)",82480]
["WSB625-FE/LGA","Qn=2,5m3/h 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G1\" \n1,5m érzékelő kábel, 28/45mm M10x1 Pt500 érzékelő, 11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Hűtés, Radio wireless Mbus (walk-by meter reading)",100410]
["WSM515-0A/LGA","Qn=1,5(0.6)m3/h kompozit mérőcső, 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés",54320]
["WSM515-0E/LGA","Qn=1,5(0.6)m3/h kompozit mérőcső, 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\", 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés",59310]
["WSM515-BA/LGA","Qn=1,5(0.6)m3/h kompozit mérőcső, 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés, MBUS kommunikáció",61380]
["WSM515-BE/LGA","Qn=1,5(0.6)m3/h kompozit mérőcső, 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés, MBUS kommunikáció",67520]
["WSM515-FE/LGA","Qn=1,5(0.6)m3/h kompozit mérőcső, 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, 11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés, Radio wireless Mbus (walk-by meter reading)",82440]
["WSM525-0A/LGA","Qn=2,5m3/h kompozit mérőcső, 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés",57420]
["WSM525-0E/LGA","Qn=2,5m3/h kompozit mérőcső, 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés",63550]
["WSM525-BA/LGA","Qn=2,5m3/h kompozit mérőcső, 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés, MBUS kommunikáció",63840]
["WSM525-BE/LGA","Qn=2,5m3/h kompozit mérőcső, 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, \n11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés, MBUS kommunikáció",70800]
["WSM525-FE/LGA","Qn=2,5m3/h 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G1\" \n1,5m érzékelő kábel, 28/45mm M10x1 Pt500 érzékelő, 11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés Radio wireless Mbus (walk-by meter reading)",92740]
["WSM525-FE/LGA","Qn=2,5m3/h kompozit mérőcső, 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G3/4\" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, 11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés, Radio wireless Mbus (walk-by meter reading)",85270]
["WSM615-0A/LGA","Qn=1,5(0,6)m3/h 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" \n1,5m érzékelő kábel, 28/45mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés, (2WR6-1.5 helyett)",68240]
["WSM615-BA/LGA","Qn=1,5(0,6)m3/h 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" \n1,5m érzékelő kábel, 28/45mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés, MBUS, (2WR6-1.5/MBUS hleyett)",73190]
["WSM615-FE/LGA","Qn=1,5(0,6)m3/h 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4\" \n1,5m érzékelő kábel, 28/45mm M10x1 Pt500 érzékelő, 11 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés, Radio wireless Mbus (walk-by meter reading)",91070]
["WSM625-0A/LGA","Qn=2,5m3/h 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G1\" \n1,5m érzékelő kábel, 28/45mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés, (2WR6-2.5 helyett)",70510]
["WSM625-BA/LGA","Qn=2,5m3/h 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G1\" \n1,5m érzékelő kábel, 28/45mm M10x1 Pt500 érzékelő, \n6 év telep élettartam, kWh kijelzés, Fűtés, MBUS, (2WR6-2.5/MBUS helyett)",74810]
["WSW5-SICA:BCG","ACT50-HCA paraméterező szoftver WHE5… költségosztókhoz",47270]
["WSW5-SIKC:BCG","WHE5… költségosztók Kc-érték adatbázisa",47270]
["WTV531-GA5060","MBUS level converter és központ 60 vezetékes és 500 rádiós mérőeszköz M-BUS csatlakoztatásához, helyi számítógépes kiolvasás, 24V AC/DC",158360]
["WTV676-HB6035","MBUS központ beépített memória kártyával és web szerverrel, távkiolvasási lehetőséggel, 20 mérőeszköz közvetlen csatlakoztatással, 250 vezetékes és 2500 rádiós mérőeszköz csatlakoztatásához (level converterek szükségesek), 24 V AC/DC",395230]
["WTX660-E05060","Jeltovábbító mérőműszerek RF adatgyűjtéséhez, 230V AC",132280]
["WTZ.BAT","Tartalék elem  WTT16… típusú network node-hoz (3,6V / 13 Ah)",14030]
["WTZ.K232","RS-232 cable, 2 m",10700]
["WTZ.RM/SI","AMR rendszer RF rádió modul paraméterezéshez és kiolvasáshoz",670300]
["WTZ.WBSET-2/PC-SI","WalkBy (S-mód) kiolvasó szett",509360]
["WZM-V110","Adapter set G ¾\"x1\", 80-110mm",6450]
["WZM-V130","Extension set G ¾\"xG ¾\", 110-130mm",5540]
["WZM-V165","Extension set G ¾\"xG ¾\",110-165mm",15720]
["WZM-V190","Extension set G ¾\"xG 1\", 110-190mm",15720]
["WZR-MB/LGA","M-bus modul 2WR5 mérőhöz",47980]
["WZR-OP-USB/LGA","Optikai olvasó fej ultrahangos hőmennyiségmérőkhöz USB csatlakozóval",196080]
["WZR-P2/LGA","Impulzus modul 2WR5 mérőhöz",38050]
["WZT-A12","Adapter direkt merülési érzékelőhöz (28-38-45mm érzékelőkhöz) M10x1-G1/2\" réz",3870]
["WZT-A12/LGA","Átalakító adapter direkt merülési érzékelőhöz (28-38-45mm érzékelőkhöz) M10x1-G1/2\" réz",3980]
["WZT-G10/LGA","Karmantyú M10x1mm hegeszthető",2100]
["WZT-S100/LGA","Védőcső 100mm G1/2\" rozsdamentes",10180]
["WZT-S105","Merülő hüvely a 10 méteres érzékelőhöz (WZU5_45100), 105 mm hossz, Ø 6 mm átmérő, rögzítőcsavarok",25920]
["WZT-S150/LGA","Védőcső 150mm G1/2\" rozsdamentes",13150]
["WZU-485D MOD","ModBus modul (ModBus-RTU)",53450]
["WZU-485E-BAC/LGA","BacNet modul T550 mérőkhöz és UC50 számítóműhöz",91040]
["WZU-485E-MOD/LGA","ModBus modul T550 mérőkhöz és UC50 számítóműhöz",91040]
["WZU5-1050","Pt500 érzékelő pár 5 méteres vezeték hossz 10 m3/h-tól",56210]
["WZU5-1550","Pt500 érzékelő pár 150mm benyúlás 5 méteres vezeték hossz",71950]
["WZU5-1550/LGA","Pt500 hőmérséklet érzékelő pár 6mm/150mm/5méter",71950]
["WZU5-45100","Pt500 érzékelő pár 10 méteres vezetékhossz, 105 mm hossz, Ø 6 mm átmérő",60750]
["WZU5-4550","Pt500 érzékelő pár 5 méteres vezeték hossz 6m3/h-ig",38980]
["WZU-AC230-15/LGA","AC240V tápmodul T550 mérőkhöz és UC50 számítóműhöz, 1,5m kábel",28800]
["WZU-ACDC24-00/LGA","AC24V tápmodul T550 mérőkhöz és UC50 számítóműhöz",33420]
["WZU-AM","Analóg modul UH50/T550 hőmennyiségmérőhöz 0..10V, 0..20mA, 4..20mA\nkimenet, 2db kimenet/modul (energia, térfogatáram, hőmérséklet vagy hőm.\nkülönbség arányos jel) mérőnként 2 modul is használható..\n",200490]
["WZU-AM/LGA","Analóg modul T550 mérőkhöz és UC50 számítóműhöz",221050]
["WZU-BA+Gum/LGA","6 éves élettartamú akku pack T550 mérőkhöz tartóval",8900]
["WZU-BC+Gum/LGA","11 éves élettartamú akku pack T550 mérőkhöz tartóval",21250]
["WZU-BD/LGA","16 éves élettartamú tartós telep T550 mérőkhöz",23300]
["WZU-MB G4/LGA","M-bus modul T550 mérőkhöz és UC50 számítóműhöz",19540]
["WZU-MI/LGA","M-bus modul T550 mérőhöz 2db impulzus bemenettel",31100]
["WZU-P2/LGA","Impulzus modul T550 mérőkhöz és UC50 számítóműhöz",12710]
["WZU-RF/LGA","Rádió modul T550 mérőkhöz 868MHz EN13757-4",55690]
["WZU-RM/LGA","Rádió modul T550 mérőhöz 433MHz, 2db impulzus bemenettel",72700]
["Z155/100","Z155/100  Blank flange",60950]
["Z155/15F","Z155/15F  Blank flange",27080]
["Z155/20F","Z155/20F  Blank flange",29660]
["Z155/25F","Z155/25F  Blank flange",32670]
["Z155/32F","Z155/32F  Blank flange",35190]
["Z155/40","Z155/40  Blank flange",38010]
["Z155/50","Z155/50  Blank flange",40840]
["Z155/65","Z155/65  Blank flange",44600]
["Z155/80","Z155/80  Blank flange",48070]
["Z366","Z366  Heating resistor",57170]
["ZM100/A","ZM100/A  Housing",41470]
["ZM101/A","ZM101/A  Housing",53720]
["ZM110","ZM110  Housing",16680]
["ZM111","ZM111  Housing",27830]
["ZM120/A","ZM120/A  Housing",50570]
["ZM121/A","ZM121/A  Housing",55600]
["ZM150","ZM150  Housing",97070]
["ZM200/A","ZM200/A  Housing",76020]
["ZM210","ZM210  Housing",35190]
["ZM220/A","ZM220/A  Housing",96440]
["ZM250","Csatlakozódoboz magnetikus szelephez",126600]

{"sheet":"Kapcsolat","index":2,"n_rows":72,"n_cols":5,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Kapcsolattartás",null,"Tel. / e-mail","QR"]
[]
[null,"Building Technologies"]
[]
[null,"Medveczky András",null,"Tel.: 06 1 471 1390"]
[null,"ágazat igazgató BT CPS",null,"andras.medveczky@siemens.com"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Kis- és nagykereskedelem"]
[]
[null,"Várföldi Róbert",null,"Tel.: 06 1 471 1397"]
[null,"kereskedelmi vezető",null,"robert.varfoldi@siemens.com"]
[null,null,null,"Mobil: 06 70 33 00 143"]
[]
[]
[]
[null,"Szűcs Péter",null,"Tel.: 06 1 471 1394"]
[null,"értékesítési mérnök",null,"szucs.peter@siemens.com"]
[null,"Budapest és",null,"Mobil: 06 30 371 7262"]
[null,"Kelet - Magyarország"]
[]
[]
[null,"Desigo, Climatix termékek, Rendszerház partnerek"]
[]
[null,"Kántor Zoltán",null,"Tel.: 06 1 471 1369"]
[null,"műszaki támogató",null,"zoltan.kantor@siemens.com"]
[null,"értékesítési mérnök",null,"Mobil: 06 30 996 6500"]
[]
[]
[]
[null,"KNX épületautomatika, Tüzeléstechnika"]
[]
[null,"Guszt Péter",null,"Tel.: 06 1 471 1393"]
[null,"értékesítési mérnök",null,"peter.guszt@siemens.com"]
[null,null,null,"Mobil: 06 30 230 8565"]
[]
[]
[]
[null,"Műszaki információ, árajánlatok"]
[]
[null,"Túri Péter",null,"Tel.: 06 1 471 1354"]
[null,"műszaki támogató",null,"peter.turi@siemens.com"]
[null,"Synco termékek"," ","Mobil: 06 30 589 6907"]
[]
[]
[]
[null,"Erhardt Tamás",null,"Tel.: 06 1 471 1355"]
[null,"értékesítési mérnök",null,"tamas.erhardt@siemens.com"]
[null,"projekt értékesítés",null,"Mobil: 06 70 400 3918"]
[]
[]
[]
[null,"Rendelésfelvétel, visszaigazolás, számlázás, raktárkészlet információ"]
[]
[null,"Barcza Julianna",null,"Tel.: 06 1 471 1308"]
[null,null,null,"julianna.barcza@siemens.com"]
[]
[null,"Bősz Ferenc",null,"Tel.: 06 1 471 1306"]
[null,null,null,"ferenc.bosz@siemens.com"]
[]
[null,"Vadász Viktória",null,"Tel.: 06 1 471 1356"]
[null,null,null,"viktoria.vadasz@siemens.com"]
[]
[]
[null,"Siemens BT iroda - Magyarország"]
[]
[null,"Siemens Zrt.",null,"GPS koordináták:"]
[null,"1143 Budapest",null,"É 47.5098383251"]
[null,"Gizella u. 51-57.",null,"K 19.0985620022"]
[null,"3-as épület, 3.401 iroda",null,"cps.hu@siemens.com"]

{"sheet":"Kalk","index":3,"n_rows":1,"n_cols":5,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Típus","Műszaki megjegyzés","Mennyiség (db)","Nettó listaár (Ft/db)","Nettó listaár (EUR/db)"]