Циркуляционные насосы группы CV подходят для систем центрального отопления и климатизационно-холодильной техники. Центробежные насосы CV 32 имеют производительность от 0,25 до 4 л/с (от 1 до 14 м3/ч) при давлении до 0,58 бар (5,8 м водяного столба). Разрешенная температура перекачиваемой среды - до 110°C.