Obtočne črpalke skupine CLP so cirkulacijske črpalke za prisilni obtok sanitarne vode. Priporočena maksimalna temperatura sanitarne vode je 65 °C. Sicer je dovoljena T max za te črpalke 110 °C. Vsi vgrajeni materiali ustrezajo sanitarnim predpisom (bronasto ohišje!). Hidravlično območje črpalk je do 150 m3/h in tlačni višini 6 bar.