Obtočne črpalke skupine GHN s tremi števili vrtljajev uporabljamo za pretok tople in mrzle vode v ogrevalnih in prezračevalnih sistemih, kjer je potreben prisilni obtok vode. Skupina črpalk GHN se uporablja za sistemski delovni tlak 6 bar (600 kPa). Najvišja dovoljena temperatura pretočnega medija je lahko do 110° C (383 K). Hidravlično področje GHN obtočnih črpalk je 20 l/s (70,2 m3/h) pretoka pri tlačni višini 110 kPa (1,1 bar).