Циркуляционные насосы группы GHNP предназначены для принудительной перекачки санитарной воды. Рекомендуемая температура санитарной воды составляет 65 °C, максимальная же температура - 120 °C. Все используемые в насосе материалы соответствуют санитарным требованиям (бронзовый корпус!). Насосы обладают производительностью до 4 м3/ч при давлении до 50 кПа.