Циркуляционные насосы группы PV предназначены для принудительной перекачки санитарной воды. Рекомендуемая температура санитарной воды составляет 65 °C, максимальная же температура - 110 °C. Все используемые в насосе материалы соответствуют санитарным требованиям (бронзовый корпус!). Насосы обладают производительностью до 14 м3/ч при давлении до 58 кПа.