Работа насоса:
Насос можно настроить на три различных режима работы, обозначенных красным, жёлтым и зелёным цветами. Рабочая точка насоса всегда находится на пересечении выбранного режима с кривой гидравлического сопротивления системы. В простом электронном запоминающем устройстве насоса хранятся значения потока в точках пересечений нерегулированной кривой и выбранного режима с кривой гидравлического сопротивления, что используется для простого регулирования. Регулятор насоса каждый час проверяет величину потока для максимального сопротивления на нерегулированной кривой насоса. Исходя из наперёд известного значения, он соответствующим образом уменьшит поток до заданного значения. Таким образом насос приспосабливается к различным гидравлическим сопротивлениям во временных интервалах, достаточных для температурных изменений малых систем отопления.