Obtočne črpalke skupine GHND tremi števili vrtljajev uporabljamo za pretok tople in mrzle vode v ogrevalnih in prezračevalnih sistemih, kjer je potreben prisilni obtok vode. Uporabo obtočnih črpalk skupine GHND priporočamo tam, kjer je potrebna 100% zanesljivost delovanja in se priporoča za izmenično delovanje. Skupina GHND črpalk se uporablja za sistemski delovni tlak 6 bar (600 kPa). Najvišja dovoljena temperatura pretočnega medija je lahko do 110° C (383 K). Hidravlično področje GHND obtočnih črpalk je 140 m3/h pretoka pri tlačni višini 110 kPa (1,1 bar). 