Насосы EGHND-L - электронно регулируемые циркуляционные насосы с обособленными преобразователями частоты. Широкие диапазоны задаваемых гидравлических параметров обеспечивают оптимальную адаптацию насоса к нуждам системы отопления при минимальном потреблении электроэнергии. Аналоговый способ регулирования обеспечивает нечувствительность к электромагнитным помехам. Все насосы с преобразователями частоты имеют одну замечательную особенность: они обеспечивают самую высокую экономию в потреблении электроэнергии. В насосы встроены защиты от перегрузок, от коротких замыканий, от повышенного напряжения и от чрезмерно высоких температур. Температура среды от 5 °C до 110 °C. Температура перекачиваемой среды не может быть меньше температуры окружающей среды (от 0° до 40°C). Производительность до 140 м3/ч, максимальное давление - до 120 кПа.