Centrifugalne črpalke skupine CV so primerne za sisteme ogrevanja, v klimatizaciji in v hladilni tehniki. Hidravlično področje centrifugalnih črpalk CV 32 je od 0,25 do 4 l/s (1 do 14 m3/h) pri pretočni višini do 0,58 bar (5,8m VS). Dovoljena temperatura medija je do 110° C.