Obtočne črpalke skupine SAN so cirkulacijske črpalke za prisilni obtok sanitarne vode. Priporočena maksimalna temperatura sanitarne vode je 65 °C. Sicer je dovoljena T max 120 °C. Vsi vgrajeni materiali ustrezajo sanitarnim predpisom (bronasto ohišje !). Hidravlično območje črpalk je do 4 m3/h in tlačni višini 50 kPa.