Трёхскоростные циркуляционные насосы группы GHNED предназначены для перекачки тёплой и холодной воды в системах отопления и охлаждения, требующих принудительной циркуляции. Рекомендуем применять циркуляционные насосы GHND-R (двойной агрегат) там, где требуется стопроцентная надёжность работы. Группа насосов GHNED применяется при рабочем давлении системы в 6 бар (600 кПа). Максимальная разрешённая температура перекачиваемой среды - до 110 °C (383 K). Производительность циркуляционных насосов GHN составляет 60 м3/ч при давлении до 110 кПа (1,1 бар).