Центробежные циркуляционные насосы CL предназначены для перекачки холодной и горячей химически неагрессивной воды, не содержащей абразивных элементов. Они подходят для систем центрального отопления, климатизационно-холодильной техники, для подачи воды на различные промышленные предприятия. Насосы с двуполярным мотором (n=3000/мин) не рекомендуется использовать в системах зданий, вибрация и шум в которых нежелательны. Центробежные насосы CL имеют производительность до 150 м3/ч при давлении до 6*10e5 Па (6 бар). Разрешенная температура воды - до 140°C.