Насосы варианта CBN (т.н. "особо мощные") благодаря стабильному креплению подходят для более мощных электромоторов. Они предназначены для перекачки холодной и горячей химически неагрессивной воды, не содержащей абразивных элементов. Особенно хорошо они подходят для систем центрального отопления и климатизационно-холодильной техники. Кроме того, их можно использовать для подачи воды на промышленные предприятия, в прачечные, для наполнения и опорожнения резервуаров и бассейнов, для полива или осушения полей и садов, а так же для перекачки талых вод. Применяя подвижные втулки с плавающим самоустанавливающимся уплотнением, эти насосы можно использовать для перекачки особых сред (например, гликоля, термомасел, морской воды), в особенности тех сред, Ph которых не равен 7 - позвоните в IMP! Центробежные насосы CB имеют производительность до 150 м3/ч при давлении до 600 кПа. Разрешенная температура среды - до 140°C.