Трёхскоростные циркуляционные насосы группы GHN предназначены для перекачки тёплой и холодной воды в системах отопления и охлаждения, требующих принудительной циркуляции. Группа насосов GHN применяется при рабочем давлении системы в 6 бар (600 кПа). Максимальная разрешённая температура перекачиваемой среды - до 110 °C (383 K). Производительность циркуляционных насосов GHN составляет 20 л/с (70,2 м3/ч) при давлении до 110 кПа (1,1 бар).