Centrifugalne obtočne črpalke CL izvedbe uporabljamo za pretok hladne in vroče vode, ki ne vsebuje abrazivnih snovi in ni kemično agresivna. Primerne so za sisteme centralnega ogrevanja, klimatsko in hladilno tehniko, kakor tudi za oskrbovanje z vodo različnih porabnikov v industriji. Črpalk z dvopolnim motorjem (n=3000/min) ne priporočamo za sisteme v zgradbah, kjer so vibracije in hrup nezaželeni. Hidravlično področje centrifugalnih črpalk CL je do 150 m3/h pri tlačni višini do 6*10e5 Pa (6 bar). Dovoljena temperatura vode je do 140° C.