Črpalke CBN izvedbe (t.i. normaagregat) so primerne pri večjih močeh elektromotorja zaradi stabilnega vpetja. Uporabljamo jih za pretok hladne in vroče vode, ki ne vsebuje abrazivnih snovi in ni kemično agresivna. Posebej primerne so za sisteme centr. ogrevanja, za klimatsko in hladilno tehniko. V splošnem se uporabljajo za oskrbovanjez vodo industrijskih obratov, pralnic, za polnjenje in praznjenje rezervoarjev in bazenov, namakanje ali izsuševanje polj in vrtov, za črpanje talnih voda. Možnost uporabe za posebne medije (npr. glikol, termo olje, morska voda) s prirejenimi drsnimi tesnili, posebej tudi za medije, kjer je Ph <>7 - kliči IMP! Hidravlično področje črpalk CBN je do 150 m3/h pri tlačni višini 600 kPa. Temp. medija je do 140°C.