Obtočne črpalke skupine GHNE s tremi števili vrtljajev uporabljamo za pretok tople in mrzle vode v ogrevalnih in prezračevalnih sistemih, kjer je potreben prisilni obtok vode. Skupina GHNE se uporablja za sistemski delovni tlak 6 bar (600 kPa). Najvišja dovoljena temperatura pretočnega medija je lahko do 110° C (383 K). Hidravlično področje GHNE obtočnih črpalk je 30 m3/h pretoka pri tlačni višini 110 kPa (1,1 bar). 