Насосы ECL - электронно регулируемые циркуляционные насосы с обособленными преобразователями частоты, используются в системах отопления и климатических установках. Они самостоятельно регулируют количество оборотов и мощность мотора. Широкие диапазоны задаваемых гидравлических параметров обеспечивают оптимальную адаптацию насоса к нуждам системы отопления при минимальном потреблении электроэнергии. Аналоговый способ регулирования обеспечивает нечувствительность к электромагнитным помехам. Все насосы с преобразователями частоты имеют одну замечательную особенность: они обеспечивают самую высокую экономию в потреблении электроэнергии. В насосы встроены защиты от перегрузок, от коротких замыканий, от повышенного напряжения и от чрезмерно высоких температур. Температура среды от -15 °C до 140 °C. Максимальная производительность до 130 м3/ч, максимальное давление - до 240 кПа.