Črpalke EGHND-L so elektronsko regulirane obtočne črpalke z ločenim frekvenčnim pretvornikom. Široko območje nastavitve hidravličnih parametrov omogoča optimalno prilagoditev črpalke potrebam ogrevnega sistema pri minimalni porabi električne energije. Analogni način regulacije zagotavlja neobčutljivost na elektromagnetne motnje. Vse črpalke s frekvenčnimi pretvorniki imajo odlično lastnost, da omogočijo prihranek energije z najboljšimi izkoristki. V črpalke je vgrajena zaščita proti preobremenitvi, kratkemu stiku, prenapetosti in previsoki temperaturi. Temp. medija od 5° do 110° C. Temperatura medija ne sme biti manjša od temp. okolice (0° do 40°C). Hidravlično področje je do 140 m3/h pri tlačni višini do 120 kPa.