Centrifugalne obtočne črpalke CB uporabljamo za pretok hladne in vroče vode, ki ne vsebuje abrazivnih snovi in ni kemično agresivna. Posebno so primerne za sisteme centralnega ogrevanja kakor tudi za klimatsko in hladilno tehniko. V splošnem se črpalke uporabljajo za vodno oskrbo industrijskih obratov, pralnic in polnjenje in praznjenje rezervoarjev, bazenov ter namakanje ali izsuševanje polj in vrtov. Možna je tudi  uporaba za posebne medije (npr. glikol, termoolje, morska voda) s prirejenimi drsnimi tesnili, posebej tudi za medije, kjer je Ph <>7 - kliči IMP! Hidravlično področje centrifugalnih črpalk CB je do 150 m3/h pri tlačni višini do 600 kPa. Dovoljena temp. medija je do 140°C.